> # Re: Neue Quellfassung-eine kleine Ergänzung

> Geschrieben von Kuddel am 10. November 2003 18:10:10:

> Als Antwort auf: Neue Quellfassung-ein Bericht geschrieben von Kuddel am 05. November 2003 23:30:52:

> Hallo Forum,

> es war nötig die Quellenmundlöcher weiter in den Fels hineinzutreiben.
> Nun kann das Oberflächenwasser besser abgeleitet werden.
> Also noch mal in Stichpunkten:

> Quellenmundlöcher tiefer in den Fels brechen.
> Felsen gut reinigen.
> Etwas hinter der Öffnung einen Staudamm aus Ton, 10 cm hoch
> PE-Rohr(PVC ist schlecht für die Wasserqulität)über den Staudamm legen.
> Staudamm weiter erhöhen.
> Ton gut an den Fels andrücken.
> Den kleinen See hinter dem Damm leicht steigend mit Kies auffüllen.
> Folie drüberlegen, vorne über den Damm lappen lassen.
> Oberhalb der Folie 10 cm Tonabdeckung, gut an die Ränder andrücken.
> Das gesamte Mundloch kann nun noch mit Folie und Silikon geschlossen werden.
> Damit der Bereich zugänglich bleibt lege ich um die Mundlöcher einen Steinwall und fülle diesen mit Kies.
> Auch dieser Bereich wird nochmals mit Folie abgedeckt damit nachrutschender Hang gelegentlich entfernt werden kann.
> Man muß den Quellbereich halt pflegen.

> Gruß von Kuddel

> Antworten: