> # Re: Brauchwasser-Anlage und deren Umsetzung?

> Geschrieben von E-Techniker am 12. Mai 2003 10:41:31:

> Als Antwort auf: Brauchwasser-Anlage und deren Umsetzung? geschrieben von Tawa am 10. Mai 2003 19:14:32:

> Hallo Tawa,

> > [..] Es geht so halbwegs in die Richtung, welche Bonnie mit ihrem
> > Beitrag über die Holzhaushexe in Schwaben ebenfalls angeschnitten hatte.

> Holzhaus? Hexe? Schwaben? Welchen Beitrag meinst Du?

> > Augenblicklich überlegen wir uns, eine primitive Regenwasser-Klospülung
> > zu realisieren. Die jährliche Wassernachzahlung bringt mich regelmäßig
> > an die Grenze zum Herzinfarkt.

> Also Trinkwasser ist ja eigentlich recht günstig. Abwasser ist teuer.

> > Eine richtige Anlage ist natürlich nicht möglich, da uns das Anwesen
> > hier nicht gehört - und für den Vermieter auch nicht zur Debatte steht.

> Informiere Dich erst mal über die in Eurer Gemeinde angewandte Berechnung
> der Abwassergebühr. Möglicherweise brauchst Du einen zusätzlichen Zähler
> zur Erfassung des Toiletten-Regenwassers, dann kommst Du über eine
> feste Installation nicht herum, und der Spareffekt ist auch nicht groß.

> > Leider funktioniert es mit einem Eimer, der neben dem WC steht, nicht,
> > da die Familie dann mit Sicherheit streiken wird - ganz abgesehen von
> > den ständigen Überschwemmungen durch die Kleinen. Daher dachte ich mir,
> > wir stellen einen - manuell mit Regenwasser aus dem Faß im Garten zu
> > befüllenden - Wasserkanister ins Bad, versehen das Ganze mit einer
> > Tauchpumpe

> Wie groß soll der Kanister sein? Der Spülkasten hat normal 9 Liter.
> Wenn der Kanister nicht sehr viel größer ist, macht die Pumpen-Lösung
> keinen Sinn. Dann kannst Du das Wasser gleich in den Spülkasten statt
> in den Kanister schütten. Ideal wäre es, gleich einen Schlauch nach
> draußen zu legen.

> > 12 V oder besser noch geringer

> Woher nimmst Du die 12 V? Und warum noch geringer?

> > und verbinden das Ganze irgendwie mit dem Wasserzulauf. Ein wenig Druck
> > sollte auch noch auf die Leitung kommen, und spätestens da beißt es mit
> > meinem Know-How aus.

> Wenn das ganze über den normalen Zulauf funktionieren soll, brauchst Du
> eine Pumpe, die über den Druck gesteuert wird. Solche Pumpen gibt es für
> 230 V als "Hauswasserwerk" und teilweise auch für 12 V zum
> Reisemobil-Ausbau. Die Pumpen haben einen Druckbehälter, in dem der
> Wasserdruck nach dem Ausschalten der Pumpe aufrechterhalten wird. Wenn der
> Spülkasten entleert wird, öffnet sich dessen Einlassventil und das Wasser
> fließt zunächst durch den vorhandenen Druck in den Spülkasten. Wenn der
> Druck unter einen bestimmten Wert sinkt, schaltet sich die Pumpe ein.
> Dadurch steigt der Druck wieder, und nach einer gewissen Zeit schaltet die
> Pumpe aus.

> Dieses System ist relativ teuer. Günstiger wäre es, eine "normale" Pumpe
> zu verwenden. Deren Zu- und Abschaltung muß man dann aber irgenwie selbst
> basteln. Vielleicht über einen Mikroschalter an der Betätigung des
> Spülkasten-Einlaßventils.

> In beiden Fällen sollte man an einen Trockenlaufschutz denken. Die
> Pumpe darf nicht anlaufen, wenn der Versorgungstank leer ist. Also
> ein zusätzlicher Pegelschalter unten im Versorgungstank.

> > Ach ja, das Regenfaß und den Eimer für den Wassertransport vom Garten
> > ins Bad könnt Ihr auslassen - sind bereits vor Ort. :-))))

> Wie groß ist Dein Regenfaß? Sagen wir mal 500 Liter? Reicht bei 9 Liter
> pro Spülvorgang für 55 Spülvorgänge, also wahrscheinlich höchstens für
> wenige Tage. So oft regnet es auch wieder nicht. Für solche Anwendungen
> brauchst Du schon einen entsprechend großen Wassertank. Zähl mal mit,
> wieviele Spülvorgänge Du pro Tag hast.

> Falls nicht ohnehin vorhanden, würde ich erst mal einen neuen Spülkasten
> mit geringerer Wassermenge und Spül-Stopp einbauen, damit kommt man dann
> mit 3-6 Liter pro Spülvorgang aus. Oder zumindest einen Ziegelstein in den
> Spülkasten legen, damit die Wassermenge kleiner wird.

> MfG
> Thomas

> Antworten:

> - Hauswasserwerk für 69,99 EUR bei Norma E-Techniker 02.6.2003 17:12 (0)