> # Re: Tawa-Ranch - Wochenbericht 13.10. - 18.10.03

> Geschrieben von Tauernsäumer am 19. Oktober 2003 14:50:08:

> Als Antwort auf: Tawa-Ranch - Wochenbericht 13.10. - 18.10.03 geschrieben von Tawa am 18. Oktober 2003 08:48:20:

> Hallo Tawa!

> türen kann man nachträglich mit dichtleisten innen am türstock versehen.habe das selbst schon gemacht. im tischlereibedarf bekommt man
> gummidichtprofile als meterware.einige meter gehobelte Leisten ca.15x40 mm,auf einer schmalseite mit einer nut für die dichtung versehen und das ganze an die innenseit des türstocks spaxen,zwar so das die dichtung gegen das türblatt drückt.
> ritzen in der tür abdichten mit latten oder notfalls aufgeschraubter spanplatte.

> notfalls selbst eine tür bauen mit entsprechenden dichtungen.
> habe selbst schon kastenfenster und türen gebaut funktioniert prima.

> der tauernsäumer

> Antworten: