> # Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff?

> Geschrieben von X am 24. Januar 2005 01:21:03:

> Als Antwort auf: Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff? geschrieben von detlef am 15. Januar 2005 13:30:11:

> >>Hallo?

> Hallo.

> >>Ich hab keine Ahung, wie eine Zentralheizung genau funktioniert. Ich erinnere mich nur, dass man bei meinem Vater früher dauernd die Heizung entlüften mußte, während das bei mir Daheim automatisch passiert.
> >>Muß man dann das Wasser mit einer Pumpe durch die Leitung fliesen lassen? Wahrscheinlich nicht, da das Wasser ja Wärme leitet.

> Das hängt 1. vom Querschnitt der Rohre ab,(Bei 20 KW sollten es schon 2"- Rohre (5 cm innen) sein.) 2. ob die mit den richtigen Gefälle verlegt sind (5%) und 3. von der Rohrlänge ( max 7 m) bis zur Heizung.

> >>Sas passiert mit dem Druck, wenn das zugeschweißt wird? Oder muß das Ganze nicht druckdicht sein?

> Sollte es.

> >>Gruß Psychodad
> >hallo,
> >wenn du selbstbauen willst, ist das beste ein "offenes" system.
> > von den beiden rohren im "wasserschiff (oder anderem heizkessel) muss eines nur oben aus dem 'deckel' fuehren, das andere wird so eingeschweisst, dass es seine oeffnung fast unten im kessel hat.
> >in dem ersten steigt das wasser dann hoch, das andere bringt kaelteres zurueck. jeder heizkoerper wird mit dem oberen eingang, da wo der sperrhahn dran ist, an das aufsteigende wasser angeschlossen, und mit dem unteren ausgang an den rueckfluss.
> >(kann sein, dass da einige rueckschlagventile mit rein muessen.)

> Die wären dann Federbelastet und würden bei den geringen Druckdifferenzen nie öffnen.

> >ganz oben unter dem dach hat das steigrohr eine 180° kurve, dass es wieder nach unten zeigt. da ist es ohne verschluss zu ende.
> >unter diesem rohr ist ein klokasten grosses auffangbecken, in welches ueberschuessiges wasser fliessen kann. unten an diesem becken ist das rueckflussrohr angebracht. der aufbau verhindert, dass erhitztes wasser die leitung platzen lassen kann.
> >ahh, wichtig: bei dem ueberlauf muss der rand des beckens hoeher sein, als die oeffnung von dem rohr, das da reinhaengt.

> Sehe ich ganz anders:
> Beide Rohre werden bis kurz vor das Gefäss gelegt und dann über einen Anschluss unten mit dem Gefäss verbunden.
> Oben kommt an das Gefäss ein Überlauf, der überschüssigen Wasser abführt. die Grösse dieses Gefässes sollte bei einem mormalen Haus (100 m²; 20 KW Heizleistung) bei ca. 30 Litern liegen. und bei kalter Heizung sollte es zu ca. 20% gefüllt sein.
> LG.
> >gruss,detlef
> >
> >>>in irland auf einem bauernhof hab ich mal gesehen, dass die diesen tank oben zugeschweisst hatten, mit zwei rohren raus.
> >>>die fuehrten zu guten alten rippenheizkoerpern in den zimmern des ersten stockes, als offenes zentralheizungssystem.
> >>>fand ich nachahmenswert.

> Antworten:

> - Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff? detlef 24.1.2005 12:25 (1)
>   - Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff? X 24.1.2005 19:17 (0)