> # Neue Quellfassung-ein Bericht

> Geschrieben von Kuddel am 05. November 2003 23:30:52:

> Hallo Forum,

> nachdem die alte Quellfassung nicht richtig ausgeführt wurde und Oberflächenwasser einlief machen wir gerade einen neuen Versuch.
> Von mehreren Eigenwasserversorgern wurde mir jetzt folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

> Das Quellwasser tritt in 25 Grad steilem Gelände aus brüchigen Fels (Geschiebe).
> Es wird versucht den Fels noch weiter auszuhöhlen, um Oberflächenwasser abzuhalten.
> Direkt unter den beiden Austritten wird eine Lehmwanne (empfohlen wird blauer Letten- aber der ist schwer zu bekommen)ausgebildet.
> An der tiefsten Stelle der Wanne wird ein Tonrohr mit seitlichen und oberseitigen Löchern eingelegt.
> Das Tonrohr durchdringt den unteren Rand der Wanne und führt das Wasser weiter bergab zur Brunnenstube.
> Die Lehmwanne wird 25 cm hoch mit Kies ausgefüllt und oberseitig mit einer wasserdichten Folie(EPDM-Kunststoff)bedeckt, die das Oberflächenwasser abhält.
> Die Folie liegt Kuppelförmig über der Wanne.
> Talwärts lappt sie über der Lehmwanne und bergwärts wird versucht sie in den Fels einzulassen.
> Es folgt eine weitere dünne Lehmschicht auf die wir einen Betonring setzen um später eine Zugangsmöglichkeit zum Tonrohr zu haben.
> Der Quellbereich wird eingezäunt, um ihn von Ziegenkacke frei zu halten.
> Ein Stück oberhalb der Quelle werden Gräben gezogen, die das hangabwärts fließende Wasser um den Quellbereich leiten sollen.

> Brunnenstube

> Das Quellwasser fließt in einen Kunststoff-Behälter mit 750 L Fassungsvermögen.
> Ein Einstiegsdom macht das Betreten und Reinigen möglich.
> Der Ablauf liegt 10 cm über dem Boden. Dadurch friert das Wasser nie ein.
> Den Ablauf bildet ein 60 cm langer Stöpsel, in Form eines hohlen Rohres, in dessen höchster Stelle das überlaufende Wasser abläuft um dann einen Teich zu speisen.
> Zieht man den Stöpsel läuft die Brunnenstube leer und kann 1 x im Jahr gereinigt werden.

> Nun läuft das Wasser durch ein PE-Rohr in 40-50 cm tiefe zum Haus.Das ist zu wenig ok,ok, aber ich habe die 50 m von Hand gegraben und riskiere das es auch mal einfrieren kann, was aber bisher nur sehr selten vorgekommen ist.
> Im Keller läuft es durch eine Wasseruhr (damit das Abwasser berechnet und bezahlt werden kann ) und einen Filter in einen weiteren Speicher.
> Nach dem Speicher kommt eine Pumpe zur Druckerhöhung und dann fließt es durch eine UV-Röhre, die den Kolibakterien und anderen Keimen den Garaus machen soll.
> Dann läuft das Wasser schließlich zum Wasserhahn.
> Um die Pumpe und die UV-Röhre wird ein Bye-Pass gelegt, damit die Anlage auch stromlos funktioniert.

> Ich habe noch nicht ausgerechnet ob die gesparten Wassergebühren die Investition aufwiegen, zumal die Investition aus Gründen des Lehrgeldes auch immer größer wurde (inzw. ca 13000 €).Die Gemeinde drängte sogar auf Abnahme des Gemeindewassers.Nun wurde auf diesem alten Anwesen aber schon immer eigenes Quellwasser genutzt und das soll auch so bleiben.

> Gruß von Kuddel

> Das Tonr

> Antworten:

> - Re: Neue Quellfassung-ein Bericht AndreasG 08.12.2003 14:03 (1)
>   - Re: wegen der UV-Röhre Kuddel 08.12.2003 19:58 (0)
> - Re: Neue Quellfassung-eine kleine Ergänzung Kuddel 10.11.2003 18:10 (0)