> # Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff?

> Geschrieben von X am 24. Januar 2005 19:17:58:

> Als Antwort auf: Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff? geschrieben von detlef am 24. Januar 2005 12:25:47:

> hallo,
> >>>(kann sein, dass da einige rueckschlagventile mit rein muessen.)
> >>Die wären dann Federbelastet und würden bei den geringen Druckdifferenzen nie öffnen.
> >wieso? gibt es bei euch nicht mehr die klappenrueckschlagventile aus messing?

> Auch da müsste das Wasser die Klappe aufdrücken, was es nicht kann. Es kommt ja nicht eimmal durch eine abgeschaltete Pumpe, obwohl die kaum Widerstand bietet.

> Wenn ich also in eine Schwerkraftheizung _optional_ eine Pumpe haben möchte, so muss ich in den Hauptzweig eine strömungsopimierte Drosselklappe setzen und die Pumpe im Bypass bei geschlossener Klappe betreiben.

> >>>ganz oben unter dem dach hat das steigrohr eine 180° kurve, dass es wieder nach unten zeigt. da ist es ohne verschluss zu ende.
> >>>unter diesem rohr ist ein klokasten grosses auffangbecken, in welches ueberschuessiges wasser fliessen kann. unten an diesem becken ist das rueckflussrohr angebracht. der aufbau verhindert, dass erhitztes wasser die leitung platzen lassen kann.
> >>>ahh, wichtig: bei dem ueberlauf muss der rand des beckens hoeher sein, als die oeffnung von dem rohr, das da reinhaengt.
> >>Sehe ich ganz anders:
> >>Beide Rohre werden bis kurz vor das Gefäss gelegt und dann über einen Anschluss unten mit dem Gefäss verbunden.
> >>Oben kommt an das Gefäss ein Überlauf, der überschüssigen Wasser abführt. die Grösse dieses Gefässes sollte bei einem mormalen Haus (100 m²; 20 KW Heizleistung) bei ca. 30 Litern liegen. und bei kalter Heizung sollte es zu ca. 20% gefüllt sein.
> >da kannst du durchaus recht haben. ich bin kein spezialist.
> >allerdings waren die beiden systeme, die ich gesehen habe, so wie von mir beschrieben. mit ca 10 liter fassungsvermoegen im ueberlauftank.

> Bei 2-5 Heizkörpern (je nach Grösse) würde das auch reichen.
> Bei meinem Vorschlag ging ich gedanklich von einem kleinen Haus aus, ferner habe ich bei meinem Vorschlag eine automatische Entlüftung dabei und ich kann es ohne Leitungsdruck ggf. mit Regenwasser befüllen.
> Auch das ist wichtig, weil eine Kalkschicht im Kessel hinderlich wäre.
> Das Rohr welches Du beschrieben hast, kommt so eigendlich nur bei Dampfheizungen zum Einsatz.
> LG.
> >gruss,detlef
> >

> Antworten: