> # Hochbeete

> Geschrieben von Kuddel am 09. Februar 2003 15:19:15:

> Hallo zusammen,

> Nach 8 Jahren fangen nun meine Hochbeet-Wände an zu verfaulen.
> Ich habe sie aus 45 mm starken Douglasiendielen gefertigt und innen mit Dachpappe R500 ausgekleidet.Oben drauf eine Abdeckleiste.Die Grundlage wurde durch Baumstämme und Aste gebildet,dann Gehäckseltes und Kompost.Oben Blumenerden.

> Hier die Widerstandsfähigkeit von europäischen Hölzern
> Resistenzklasse 1-2(sehr dauerhaft) Akazie
> Resistensklasse 2 (dauerhaft) Eiche,Edelkastanie
> Resistenzklasse 3-4(mäßig dauerhaft) Douglasie,Lärche,Kiefer
> Resistensklasse 4 (wenig dauerhaft) Tanne/Fichte

> Das Anlegen der Beete ist arbeitsintesiv und kostet Geld.
> 1 qm Douglas-Diele ca. 15 € und Pappe ca. o,5 €.
> Der Ertrag soll wohl dreimal so groß sein wie auf dem Flachbeet.Das Hügelbeet soll immer noch den doppelten Ertrag gegenüber Flachbeet bringen.
> Bei uns war der Ertrag durchgehend sehr gut, auch als die Kompostierwärme nachließ und der Boden sich senkte.Wir haben dann mit Blumenerde nachfüllen müssen.

> Jetzt muß ich die Beete noch einmal anlegen
> 1. Möglichkeit es besser zu machen:
> Höhe 0,6 m Breite 1,0 m .
> Material: Kerto-Platten 39 mm stark (Finnische Furnierplatten durch und durch imprägniert)innenseitig mit Pappe ausgekleidet.
> Um nicht immer das Wegkompostierte nachfüllen zu müssen würde ich die nächsten Hochbeete unten mit minderwertiger Erde auffüllen.
> Nachteilig wäre hier das Gift im Holz.

> Am Besten aber man geht so vor:

> Fundamente 20/20 cm mit 2 Armierungseisen in der Mitte betonieren.
> Dann mit Backsteinen aus einem Abrißhaus aufmauern.
> Das macht zwar mehr Arbeit hält aber viel länger.

> Mit freundlichen Grüßen
> Kuddel

> Antworten:

> - Ergänzungslink Kuddel 09.2.2003 21:27 (2)
>   - Re: Ergänzungslink ahlfi 10.2.2003 16:33 (1)
>     - Re: Ergänzungslink ahlfi 10.2.2003 17:01 (0)