> # Re: Frage: Waschbetonähnliche Platten gießen

> Geschrieben von Holger am 04. März 2004 09:43:28:

> Als Antwort auf: Re: Frage: Waschbetonähnliche Platten gießen geschrieben von Arne am 03. März 2004 14:44:20:

> >>Servus,
> >>wer hat Erfahrung mit Zement, Sand u. dgl.?
> >>Habe eine Unmenge an Ackersteinen (unterschiedlichste Größen und Formen), und möchte diese evtl. zu belastbaren Bodenplatten (Mangelware) verarbeiten.
> >>Holzrahmen: ok
> >>Betonsubstanz: aus welchen Materialien (genaue Art und Beschaffenheit)?
> >>Mischungsverhältnis?
> >>Die Masse wird von Hand angerührt - eine Mischmaschine steht nicht zur Verfügung. Wieviele Steine/Steinchen in die Platten mit einbauen (dicht an dicht oder entsprechend viel Zwischenraum?)?
> >>Die Platten sollen unbedingt frostfest und auch der Belastung eines Kfz´s (zeitweilig auch Traktor) aushalten.
> >>Lieben Gruß
> >>Tawa

> Hallo

> Für PKW- Betrieb reichen 8cm Stärke zu, für nen Traktor oder LKW mindestens 10cm. Die Steine müssen sauber und staubfrei sein und sollten nicht zu dicht liegen. Zum anmischen würde ich lehmfreien Siebkies oder 0-5er Waschkies nehmen. Mischung 1:3 und so viel Wasser zugeben, daß man in der Form nicht stampfen muß um alle Hohlräume zu füllen. Dann mit einer Glättkelle oder Kartätsche abziehen und fertig. Wenn man mit Zement einpudert bekommt man zwar eine schöne glatte Oberfläche aber die platzt im Winter ab, und das sieht dann sehr bescheiden aus. Außerdem ist eine etwas rauhe Oberfläche im Winter von Vorteil. Ach so, Zement würde ich deutschen Portland nehmen, nicht den billigen Polnischen, bei ständiger Nässeeinwirkung blüht der durch den hohen Chromanteil aus. Als Untergrund ist am besten ein Splittbett (0-5er), Sand geht zu Not auch.

> Gruß Holger

> Antworten: