> # Re: Stromversorgung. Frage. Drehstrom.

> Geschrieben von X am 24. Dezember 2005 19:03:03:

> Als Antwort auf: Stromversorgung. Frage. Drehstrom. geschrieben von Guerrero am 23. Dezember 2005 21:53:03:

> >Also kann ich den Nulleiter (Blau) des Generators

> Ein einphasiger Generator hat keinen Nulleiter!

> Du nimmst ein Kabel mit Schukostecker und machst am anderen Ende einen Drehstromstecker dran.

> L1,L2,L3 mit einem Pol verbinden, MP mit dem anderen und die Schutzleiter auch verbinden.

> NACH(!) dem Abtrennen vom Netz, zuerst den Drehstromstecker einstöpseln, dann den Generator starten und den Schuko in den Generator stecken.

> >mit dem Nulleiter am Eingang (Netz=Dickes Kabel aus der Erde)) verbinden
> >nach den Sicherungen (Sicherungen wegnehmen
> >um nicht nach Draußen zu liefern) und dann
> >die eine Phase (Spannung) des Generators mit
> >den drei Phasen am Eingang
> >verbinden

> Manche Installationen haben noch einen Trennschalter in der Hauptverteilung. Falls Du keinen hast, so reate ich dringend dazu, diesen durch einen Fachmann nachrüsten zu lassen.!
> Bei der Gelegenheit gleich noch einen B-Schutz installieren. In jede Unterverteilung gehört dann ein C-Schutz und falls es keine Unterverteilungen gibt, den C-Schutz nebst Entkopplungsdrosseln in die Haubtverteilung einbauen.
> Entkopplungsdrosseln sind nur notwendig, wenn zwischen B- und C-Schutz weniger als 15 Meter Kabel sind.

> >Wie geht das mit einem Generator der Starkstrom liefert?

> >Kann ich dann die 3 Phasen (Spannung) mit
> >den drei Phasen im Sicherungskasten (Netz) verbinden und habe dann
> >auch 3 - Phasen - Strom an meine Starkstromverbraucher?

> Da braucht man eine spezielle Schaltung, die Rückspeisung sicher verhindert.!
> Dann funktioniert das auch. (Mein obiger Vorschlag würde bei versehendlicher Zuschaltung des Netzes einen satten Kurzschluss erzeugen.)

> Bei Drehstommotoren muss der Generator wegen der Phasenschiebung entsprechend Überdimensioniert werden.

> Bei unbelastetem Anlauf und Syncrongenerator 75-80%; Asyncrongeneratoren liefern etwa 50-60% ihrer Nennleistung für einen unkompensierten Drehstrommotor.

> Selbst betreibe ich ein Wasserwerk von ca. 750 Watt an einem Asyncrongenerator von 1800 VA und der geht beim Anlauf der Pumpe in die Knie!

> Bei Fragen kannst Du mich auch anrufen oder hier mal fragen.
> LG.

> Antworten: