> # Re: FI

> Geschrieben von Bederich am 24. Dezember 2005 16:37:19:

> Als Antwort auf: FI geschrieben von Guerrero am 24. Dezember 2005 15:43:12:

> Hallo Guerrero,
> im Hauptanschluss-Kasten liegt das Kabel vom Stromversorger mit den 3 Phasen L1,L2,L3 und dem Mittelpunkt-Leiter N. Die 3 Phasen werden über die 3 Hauptsicherungen abgesichert. Der Hauptanschluss-Kasten ist verplombt
> und darf nicht geöffnet werden.
> Vom Hauptanschluss-Kasten führt ein Kabel zum Schaltschrank. Hier geht es über den ebenfalls verplombten Stromzähler zum Fehlerstromschutzschalter(FI).
> Wenn der FI ausgeschaltet wird, ist das Hausnetz komplett vom Netz des Stromversorgers getrennt.
> Alle 4 Leiter(L1,L2,L3 und N) werden unterbrochen.
> Wenn Dir die Funktion des FI nicht vertraut ist, solltest Du Dich bei der Installation Deiner Anlage an einen Fachmann wenden. Es besteht akute Gefahr wenn man mit einem Generator mehrere Verbraucher ohne weitere Schutzmaßnahmen betreibt.

> Gruß Bederich

> Antworten:

> - Schutzschalter. Guerrero 24.12.2005 21:31 (3)
>   - Re: Schutzschalter. Bederich 25.12.2005 18:14 (0)
>   - Re: Schutzschalter. bedericx 24.12.2005 22:44 (1)
>     - Innerer Frieden. Weihnacht. Guerrero 25.12.2005 09:32 (0)