> # Schornsteinbelegung

> Geschrieben von lustamdasein am 11. Oktober 2005 14:52:08:

> Als Antwort auf: Re: In diesem Falle ... geschrieben von Itaker am 14. August 2005 16:01:24:

> Ihr habt beide recht, sprecht aber aneinander vorbei.
> Die Anzahl von Feuerstätten pro ZUg hängt nur von der Höhe des Schornsteines und von dessen Öffnung ab. bei einem normalgrossen Abzug 24 x 24 kann man ohne Weiteres 15 Öfen dranhängen, WENN diese eine regelbare Abluft haben, also ist sogar gefordert, daß die Ofentüren selbstschließend sind.Alle zugleich kann man da aber nicht anfeuern, aber wann macht man das? Deshalb vielleicht auch das Nein bei einer Räucherkammer (hab ich die selchkammer richtig übersetzt), weil diese ja immer offen ist. Die braucht also einen eigenen Zug.

> Antworten:

> - Klasse Info NKM 11.10.2005 18:44 (9)
>   - Re: Klasse Info lustamdasein 12.10.2005 15:18 (8)
>     - wie? was? holzvergaser? Weitblicker 13.10.2005 08:53 (5)
>       - Re: wie? was? holzvergaser? lustamdasein 13.10.2005 12:12 (3)
>         - Re: wie? was? holzvergaser? Weitblicker 14.10.2005 12:33 (2)
>           - Betr. Wärmepumpe lustamdasein 19.10.2005 12:03 (0)
>           - holzvergaser? Weitblicker 16.10.2005 08:17 (0)
>       - Re: wie? was? holzvergaser? lustamdasein 13.10.2005 12:08 (0)
>     - Re: Klasse Info NKM 12.10.2005 17:29 (1)
>       - Re: Klasse Info lustamdasein 13.10.2005 17:29 (0)