> # Re: Schutzbau/-Raum

> Geschrieben von Otto am 19. Juli 2005 14:29:19:

> Als Antwort auf: Re: Schutzbau/-Raum geschrieben von basecampUSA am 18. Juli 2005 19:19:

> Hallo basecamp !
> Ich würde die Stahlwände außen nicht wärmeisolieren!
> Denke an die Abwärme der Bewohner !100-200 Watt pro Person !
> Da hast Du schnell 35 Grad Celsius und das ist eindeutig zuviel!
> Also brauchst Du die Wärmeabfuhr durch den Erdboden!Das klappt bei Dir mit den Stahlwänden (gewellt) viel besser als bei mir mit Beton! Und auch die Form ist viel besser! Da läuft das Kondenswasser an den Wänden entlang in den Rinnen zun Boden (wo es notfalls abgepumpt werden kann (als Trinkwasser... oder Clowasser)).
> Bei mir habe ich über alle Betten Plastikfolien anbringen müssen, weil das Kondenswasser von der Decke (ca 40% des Kondensats) sonst immer in die Betten tropft. Auf dem Boden habe ich Holzplatten 50x50 cm wie in der Sauna! Wenn mal das Wasser nach 2 Monaten zu hoch steht kann ich abpumpen (leider ist es durch den Beton dann schwer als Trinkwasser zu benutzen.
> Gruß Otto.

> Antworten: