> # von Otto : siehe 3. Ein neues Atemsystem für Schutzräume

> Geschrieben von John am 03. August 2005 16:15:29:

> Hallo,

> von Otto erhalten zum Einstellen im Forum. Wer möchte kann sich das alles per PDF-Datei hier herunterladen:

> http://fc1.parsimony.net/user893/

> Datei-Name: Schutzraum.pdf

> Bei Fragen wie immer an Otto wenden.

> MfG John

> Schutzraum
> (Zusammengestellt von TM, Stand 25.9.2001)
> 1. Einige Gedanken zum Schutzraumbau
> 1.1. Abnahme der Strahlung
> 1.2. Aufenthaltsort
> 1.3. Dosisleistung
> 1.4. Nervengas
> 1.5. Feuersturm
> 2. Ausbau des Kellers zum Schutzraum
> (wird in Kürze ergänzt)
> 3. Ein neues Atemsystem für Schutzräume
> 3.1. Das neue Prinzip
> 3.2. Zusammenfassung
> 4. Ausrüstungsgegenstände im Schutzraum
> 4.1. Licht
> 5. Literatur
> 6.Strahlenschutzwert-Berechnungsprogramm
> Quellen:
> Schmelzer/Schneider, "Kann man einen Atomkrieg überleben?", Prometheus-Verlag, ISBN 3-88858-030-7
> B. Kremer, "Der kluge Mann baut tief", Osang-Verlag
> Wichtig: Alle Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr!
> Kritik, Anregungen usw. bitte an: geheimratA@aol.com
> 1. Einige Gedanken zum Schutzraumbau
> (O. Scherber-Kienzle)
> Vorwort:
> Bevor man sich schützen will, muß man erst wissen wogegen man sich schützen will. In den letzten 30 Jahren ist uns von
> den Medien und manchen sogenannten Wissenschaftlern die Gefahr eines Krieges so übertrieben dargestellt worden, daß
> viele Menschen glauben, gegen diese Waffen wäre ein Schutz sinnlos -Beispiel: Beim Einsatz von Kernwaffen wird
> gesagt, danach sei alles "verseucht"! Durch den Fall-out gäbe es eine Strahlung von bis zu 1000 rem/Stunde bzw. 10
> Sievert/Stunde und da eine Strahlendosis von 500 rem bzw. 5 Sv tödlich wäre, könne niemand überleben!
> Manchmal sagen die Fachleute dazu, diese Strahlung bleibe viele Jahrzehnte wirksam und verweisen auf Halbwertszeiten
> von vielen Jahren!
> Die Wahrheit: Natürlich sind die Spaltprodukte einer Kernwaffe höchst radioaktiv! In den ersten Minuten nach der
> Explosion liegt ihre Dosisleistung bei viele Milliarden rem/Stunde -aber da befinden sie sich einige Km (10 bis 20) über
> dem Erdboden und durch die Absorption der Luft kommt unten praktisch nichts an. Dann beginnt der "Fall-out", d.h. die
> Spaltprodukte "regnen" langsam herunter. Das geht umso schneller, je mehr verdampfte Erde, Metalle,... sich im Atompilz
> befinden und das hängt davon ab in welcher Höhe die Kernwaffe gezündet wurde.
> Luftdetonation: Ist die Kernwaffe so hoch gezündet worden, daß ihr Feuerball (der kugelförmige Bereich um die
> explodierende Bombe in dem die Temperatur über 5000 Grad Celsius liegt) den Erdboden nicht berührt, so wird praktisch
> keine Erde verdampft und die Spaltprodukte kondensieren als ganz kleine Teilchen und lagern sich im Verlauf von Tagen
> an Wassertröpfchen an und kommen erst nach Tagen und Monaten als "planetarer Fall-out" herunter, großflächig verteilt,
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (1 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> wie damals bei Tschernobyl und relativ ungefährlich .
> Bodendetonation: Bei einer Bodenexplosion aber lagern sich die Spaltprodukte an die kondensierenden Erdteilchen an und
> diese fallen durch ihr Eigengewicht im Laufe von Stunden herunter und lagern sich mit dem Wind bis zu 200 km weit ab.
> Durch die konzentriertere Ablagerung ist die Dosisleistung größer -gefährlich.
> Nun muß man beachten, daß die Dosisleistung zunächst rasend kleiner wird (zunächst überwiegen die Isotope mit
> Halbwertszeiten von Bruchteilen von Sekunden, wenn die zerfallen sind die mit Halbwertszeiten von Sekunden und
> Minuten und so weiter) die Dosisleistung sinkt nach einer Potenzfunktion der Form I= Io mal t hoch -1.2, einfacher geht
> das mit Hilfe der 7er Regel (Die Dosisleistung l Stunde nach Explosion wird als Normdosisleistung Io bezeichnet. Nach 7
> Stunden verringert sie sich auf 1/10, nach 7 mal 7 Stunden auf 1/100, nach 7 mal 7 mal 7 Stunden (14 Tage) auf l /1000
> usw.).
> Diese Normdosisleistung ist ein theoretischer Wert (denn oft hat sich nach l Stunde der Fall-out noch garnicht vollständig
> abgelagert) und wird zur Beschreibung des Fall-outs benutzt. Z.B. Bei einer 10 MT Bombe Bodenexplosion findet man
> wenige km vom Explosionsort Normdosisleistungen von 10 000 rem/Stunde aber - dort hätte man sowieso nicht überlebt,
> schon die Primärstrahlung, schon die Druckwelle, schon die Hitzewelle allein wäre dort tödlich gewesen!
> Aber dort, wo Druckwelle und Hitzestrahlung und auch die Primärstrahlung in einem geschützen Ort (Keller) eine
> Überlebenschance gelassen hätten findet man noch Normdosisleistungen von ca 1000 rem/Stunde.
> Und die sind nicht absolut tödlich !
> 1. Abnahme der Strahlung
> Eine Stunde nach der Explosion ist die vorhandene Dosisleistung nur ca 300-500 rem/Stunde (der Fall-out hat sich noch
> nicht vollständig abgelagert), nach 2 Stunden etwa 400 rem/Stunde, nach 3 Stunden 265 rem/Stunde, nach 4 Stunden 190
> rem/Stunde, nach 5 Stunden 145 rem/Stunde, nach 6 Stunden 115 rem/Stunde, nach 7 Stunden 90 rem/Stunde, nach 12
> Stunden 50 rem/Stunde nach 24 Stunden 22 rem/Stunde und nach 48 Stunden 9 rem/Stunde, nach 14 Tagen weniger als l
> rem/Stunde...
> (zurück)
> 2. Aufenthaltsort
> Natürlich wären Sie bald tot wenn Sie sich bei diesen anfänglich hohen Dosisleistungen ins Freie stellen würden! Sie
> würden im Verlauf der nächsten Wochen bis Monate auf erbärmliche Weise zu Grunde gehen! Aber Sie gehen natürlich in
> Ihren Keller, der liegt unter Erdniveau, auch die Kellerdecke liegt unter Erdniveau. Die Kellerfenster haben Sie
> zugemauert, alle Türen
> geschlossen, vor und hinter die Kellertüre Decken gehängt, in der Wohnung darüber alle Fenster, Türen und Fensterläden
> geschlossen (hoffentlich werden sie nicht von der Druckwelle eingedrückt) auch steht Ihr Haus nicht alleine auf weiter
> Flur, sondern mitten in einem Wohngebiet, dann können Sie mit einem Schutzfaktor von über 100 rechnen!
> Also bleiben Sie die ersten 14 Tage in Ihrem Keller, dann haben Sie eine Strahlendosis von etwa 30 rem aufgenommen
> (das merkt man garnicht, erst ab 100 rem treten erste Erscheinungen wie Übelkeit, Müdigkeit... auf), danach nur
> kurzzeitiges Verlassen des Kellers.
> Erklärung: Gammastrahlen haben in Luft eine Reichweite von über 150 Meter. Stellen Sie sich den Fall-out als leuchtende
> Schicht vor die auf dem Erdboden, aber auch auf dem Dach Ihres Hauses liegt.
> Wenn Sie im Freien stehen werden Sie von allen Seiten „beleuchtet".
> Wenn Sie ein Loch graben und sich hineinsetzen kommt nur noch Streustrahlung von oben ca 1/10tel.
> Wenn Sie auf dem Boden stehen aber um Sie herum sind Nachbarhäuser, so schirmen die einen Großteil der Strahlung ab
> die aus größerer Entfernung kommt.
> Im Keller bekommen Sie nur den geschwächten Anteil des Fall-out Belages auf dem Dach (hoffentlich regnet es dann
> bald) wobei die Strahlung durch mehrere Decken stark geschwächt wird (20 cm Beton schwächen auf 1/10) und den
> Streuanteil der Strahlung die durch Seitenwände und Fensteröffnungen geht.
> (zurück)
> 3. Dosisleistung
> Dosisleistung wird immer l Meter über Grund gemessen. Radioaktive Strahlung besteht aus Alpha, Beta und
> Gammastrahlung. Beim Essen, Trinken und Atmen ist die Alpha- und Betastrahlung gefährlich, bei der Körperbestrahlung
> die Gammastrahlung. Nun kommt Gammastrahlung fast immer zusammen mit Beta- oder Alphastrahlung vor.
> Dosismeßgeräte messen sowohl Gamma als auch Betastrahlen, dabei ist ihr Wirkungsgrad bei Betastrahlung fast 100 % bei
> Gammastrahlung nur ca l % !
> Nur reicht die Betastrahlung nur etwa l Meter weit, die Gammastrahlung viele 100 Meter. Wenn man mit einem
> Dosisleistungsmeßgerät zu nah am Boden mißt, so erhält man viele Impulse von der Betastrahlung. Geeicht aber ist es für
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (2 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> Gammastrahlen. Wenn man also direkt am Boden mißt, so zeigt das Gerät einen bis zum Faktor 100 zu großen Wert an!
> Verstehen Sie jetzt, warum im Fernsehen die Reporter mit ihren Meßgeräten immer direkt am Boden messen?
> Nur Sensationen verkaufen sich gut!
> (zurück)
> 4. Nervengas?
> Und wie ist das mit den Nervengasen? Genügen da nicht wenige Milligramm um einen Menschen zu töten? Und werden
> da nicht Millionen von Tonnen gelagert? Haben da nicht die "Ärzte gegen den Atomkrieg " geschrieben, daß bei einem
> Einsatz von 400kg Tabun auf dem Flughafen Laupheim noch in Ulm alle Menschen im Schutzraum sterben würden wenn
> eine Türe nicht richtig schließen würde und noch im Raum Nürnberg Millionen Menschen sterben würden? Polemik!
> In einer UNO-Studie über Nervengas steht, daß bei einem Einsatz von 1000kg Nervengas pro Quadratkilometer in den
> amerikanischen Vororten mit einer Sterbensrate von 50% gerechnet werden muß (ohne Vorwarnung).
> Oder ein anderes Beispiel:
> Phosgen (Gas aus dem I.Weltkrieg welches fast 80% der Gastoten bewirkte, hier genügen wenige Milligramm pro
> Kubikmeter Luft um einen Menschen zu töten. Tabun ist ca. 20 Mal gefährlicher):
> Es war am 20. Mai 1928 im Hamburg -Harburg im Freihafen. Es war eine schöne warme Nacht, viele Leute schliefen bei
> offenem Fenster, als ein Lagertank der Firma Stolzenberg undicht wurde und ca. 12 Tonnen Phosgen ausströmten (das
> entspricht von seiner Gefährlichkeit etwa 400 kg Tabun)!
> Am Morgen wurden noch einige Wohnviertel evakuiert, 150 Vergiftete wurden in Krankenhäuser eingeliefert, 10
> Menschen starben, ein Jahr darauf war schon alles wieder vergessen!
> Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
> (zurück)
> 5. Feuersturm
> Einen Punkt darf ich nicht vergessen, das sind die Feuerstürme. Normalerweise haben wir vor Feuer wenig Angst, wenn
> mal ein Haus brennt, so gehen wir hin "zum Zuschauen "!
> Aber überlegen Sie mal: Bei Kernwaffen sprechen wir von l kT TNT, von 10 kT TNT oder bei Wasserstoffbomben von l
> MT TNT oder mehr, da könnte man denken, die Einheit 1kg TNT wäre eine "Sprengstoffeinheit", es ist aber eine
> Energieeinheit und zwar ist 1kg TNT ca 1,2 kWh oder l kT TNT ca. 1200 kWh usw.
> Beim Verbrennen von
> l kg Kohle werden 8,3 kWh oder fast 7 kg "TNT" frei.
> l kg Benzin oder Dieselöl oder Heizöl liefert 9,5 kg "TNT".
> l kg Holz (trocken) 3,7 kg TNT usw.
> Wieviel Holz ist in Ihrem Haus? Allein der Dachstuhl kommt gut auf 6 Tonnen Holz (oder 22,2 T TNT) dazu Dachlatten,
> Holzdecken, Holzverkleidung, Treppen, Parkett, Möbel.... wenn das alles brennt sind das gut 10-15 Tonnen Holz oder 37
> bis 55 Tonnen TNT. Dazu 5000 Liter Heizöl (45 T TNT) oder 5 Tonnen Kohle (41,5 T TNT) Zusammen also etwa 100
> Tonnen TNT. Und wenn nun 100 Häuser brennen oder Tausend?
> Dann haben wir 10 kT TNT oder 100 kT TNT soviel Energie wie eine Atombombe!
> Heute bauen wir ganze Stadtviertel mit Holzhäuser (pardon - Energiesparhäuser), wenn die eine Druckwelle zerstört, da
> können leicht 50 Tonnen Holz und Holzfaserplatten verbrennen.
> Auch die Blockhäuser bringen es leicht auf 100 Tonnen Holz (0,37 kT TNT).
> Warum merken wir nichts von dieser Energie wenn ein Haus brennt? Wegen der Konvektion! Die Verbrennungswärme
> steigt auf und heizt "den Himmel". Das wird gleich ganz anders, wenn die Konvektion unterdrückt wird - z.B. in einem
> Tunnel!
> Die Brandunglücke der letzten Jahre haben uns das deutlich gezeigt. Und es gibt noch ein anderes Phänomen, den
> "Feuersturm": Immer dann, wenn die Verbrennungsgase eines Feuers nicht vertikal nach oben sondern horizontal strömen
> - gibt es die Gefahr eines Feuersturmes!
> Einfachster Fall, durch starken Wind wird auf der windabgewandten Seite ein Baum verkohlen ein Haus zu brennen
> beginnen, dort wird es feurig warm!
> Nach warmen wolkenlosen windstillen Tagen wird es Nachts am Boden oft sehr kalt während es 50-100 Meter höher noch
> viel wärmer ist. Man nennt das eine Inversion. Wenn jetzt warme Luft, z.B. von einem Feuer oder Kamin aufsteigt, wird
> sie an der "Inversionsschicht" anhalten und bewegt sich dann nur noch horizontal (das haben Sie sicher schon oft
> beobachtet, z.B. im Herbst, wenn am Morgen Bauern Abfall verbrennen oder der Nachbar ein Holzfeuer einheizt).
> Solche Inversionsschichten gibt es sehr häufig und wenn dann gegen Mittag die Sonne den Boden genug erwärmt hat, dann
> kann die warme Luft vom Boden die Inversionsschicht "durchbrechen'' es gibt Kumuluswolken und plötzlich weht ein
> Wind.
> So etwas ähnliches tritt auf, wenn am Boden ein starker Brand (z.B. durch Brandbomben) ausbricht. An einer Stelle
> steigen die Verbrennungsgase besonders heiß auf, durchstoßen die Inversionsschicht und sausen dann -wie in einem
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (3 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> Kamin ca 10 000 Meter nach oben. Die dabei verlorengegangene Luft wird durch seitlich zuströmende Luft ersetzt, welche
> den Brand jetzt
> anfacht. Wenn die Inversionsschicht niedrig liegt (50 - 100 Meter) so kann diese seitliche Luft Geschwindigkeiten bis über
> 100 Km/Stunde erreichen!
> So war es auch am 28. Juli 1942 in Hamburg. Früh morgens warfen die "Engländer" pro Quadratkilometer 39 Luftminen,
> ca 800 Sprengbomben und dann ca 100000 Brandbomben ab. Die "Kamine" bildeten sich über den Stadtteilen Borgfelde
> und Hammerbrook. Die Verluste waren gewaltig! In diesen "Hochöfen" verbrannte Metall, Stahlbeton stürzte ein, weil die
> Armierung weich wurde, Menschen verbrannten ohne Rückstand. In den Kellern starben die Menschen an
> Hypertermie.Viele Luftschutzkeller stürzten ein. Auch in Dresden oder Pforzheim ... traten solche Feuerstürme auf!
> Und auch in Hiroshima und Nagasaki.
> Lag es daran, daß die Amerikaner ganz gezielt nach so einer Wetterlage geschaut hatten?
> 6.August morgens um 8 Uhr 15? bzw. 9.August gegen 11 Uhr. Diese Feuerstürme waren auch der wahre Grund für die
> vielen Toten dort! Viele Menschen haben später erklärt, die Hitzestrahlung der Atombombe habe Menschen - noch viele
> Km vom "Punkt Null" entfernt - verdampft oder verbrannt. Man hat zwar viele Reste von Menschen gefunden die fast
> vollständig verbrannt waren - aber das war nicht die Hitzestrahlung der Bombe.
> Beweis: 30 % der Energie der Atombombe seien Licht und Wärme-strahlung.
> Die Atombombe von Hiroshima hatte ca 16 kT TNT = 19,2 Millionen kWh
> Also Strahlung 5,76 Millionen kWh. Diese wird nun nach allen Seiten abgestrahlt. Ein Punkt direkt unter dem
> Explosionsort (Explosionshöhe etwa 600 Meter) erhält also pro Quadratzentimeter 0,00013 kWh Energie (Oberfläche einer
> Kugel mit 60000 cm Radius ist über 45 Milliarden Quadratzentimeter). Oder pro Quadratmeter ca 1,3 kWh.
> Mit 1,3 kWh kann man 1,8 Liter Wasser von 20 auf 100 Grad erhitzen und dann verdampfen. Pro Quadratmeter kann man
> also 1,8 mm Wasser verdampfen. Erst wenn in der Haut der Wasseranteil verdampft ist kann sie sich weiter erwärmen und
> bei Temperaturen von über 500 Grad zu brennen beginnen! Der Wasseranteil beim Menschen beträgt ca 70%!
> Das ist aber reine Theorie !
> Das Strahlungsmaximum liegt im grünen Bereich, da streut die Haut das meiste Licht zurück (wir sind "Weiße"). Bis die
> Haut bei 700 -800 Grad dunkel wird ist der Lichtblitz bereits wieder verloschen.
> Beispiel: Japaner welche gemusterte Blusen oder Hemden trugen mit dunklen Farbanteilen: der dunkle Stoff begann zu
> brennen und dort gab es Brandwunden, der weiße Stoff reflektierte den Großteil der Strahlung -keine Verbrennungen.
> Ergebnis: Direkt am "Punkt Null" konnte also Haut maximal l mm tief schwer verbrennen (oberflächlich verkohlen) und
> sich durch die Dampfbildung von der Unterhaut ablösen, (das war zwar eine tödliche Verletzung, weil bei einer
> Ganzkörperverbrennung von 50-60% fast keine Überlebenschance besteht) aber das Verbrennen der Körpers kam dann erst
> durch die Hitze des Feuersturmes.
> Trotzdem muß man bedenken, daß in Hamburg, mitten im Feuersturm, Leute überlebten, weil sie sich mit einem nassen
> Teppich abdeckten und hinter einer Mauer liegend vor dem direkten "Sturm" geschützt waren.
> Vermutlich muß man beachten, daß nicht zuviel "Brennbares" im Haus - und vor allem im Keller (Kohle ,Heizöl,...)
> gelagert ist.
> Dann dürfte auch in einem trümmersicheren, luftdichten Kellerraum ein Überleben möglich sein.
> (zurück)
> 2. Ausbau des Kellers zum Schutzraum
> (wird in Kürze ergänzt)
> (zurück)
> 3. Ein neues Atemsystem für Schutzräume
> (O. Scherber-Kienzle)
> Seit den 30er Jahren hat man die Zuführ von Luft in Luftschutzräumen propagiert. Zuerst war es ungefilterte Luft, seit
> 1945 wird gefilterte Luft empfohlen. Soll ein Schutzraum längere Zeit belegt werden ist Luftzuführ dringend notwendig,
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (4 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> sonst wäre bei einer Belegung von mehr als l Person pro Kubikmeter Atemluft in einem total abgeschlossenen Raum nach
> spätestens 8 Stunden mit Vergiftungserscheinungen durch das ausgeatmete C02 zu rechnen (bei absoluter Ruhe).
> Der Mensch atmet in der Stunde zwischen 250 Mal(Schlaf) und 2000 Mal(Hochleistung) aus und ein. Dabei werden je
> zwischen 1 Liter (Schlaf) und 3,5 Liter (Sport) Luft geatmet.
> Die Einatemluft enthält 21% Sauerstoff, die Ausatemluft ca. 17%.
> Die Einatemluft enthält 0% Kohlendioxid, die Ausatemluft ca. 4%.
> Im Schlaf erzeugen wir also pro Stunde 250Liter Luft mit 4% CO2, im Sport ca. 7000Liter. Da 4% CO2 in der Atemluft
> gerade noch verträglich sind (keine lebensgefährlichen Nachwirkungen nach mehreren Stunden) steht also fest:
> Pro Schlafendem reicht 1 Kubikmeter Luft ca. 4 Stunden.
> Um sowohl das C02 wie den Wasserdampf auf ein erträgliches Maß zu bringen wird bei "Normalbelüftung" 10
> Kubikmeter Luft pro Stunde, bei "Schutzbelüftung" 2 Kubikmeter empfohlen. Um dabei keine strahlenden Partikel, kein
> Giftgas bzw. Krankheitserreger anzusaugen wird die Luft im Grobsandfilter gefiltert, manchmal noch mit Aktivkohlefilter
> nachgereinigt.
> Dazu bedarf es einen großen Aufwand.
> Durch ein Rohr (Durchmesser ca. 10 cm) mit Schutzsieb wird Luft in einen, in den Schutzraum integrierten Filterraum
> Fläche ca. 1,5 Quadratmeter (bis 25 Personen) bzw. 3 Quadratmeter (50 Personen) geleitet. Dort befindet sich am Boden
> ein Ansaugerost, welches Luft-aber keinen Sand durchläßt. Darauf erst 5-10 cm grober (3-5 mm) und darüber l Meter
> feiner (0-2 mm) Sand. Besser wäre Lavabasalt da er poröser ist und ähnlich der Aktivkohle mehr "Gift" aufnehmen kann.
> Dieser Filterraum ist durch mindestens 50 Zentimeter dicke Betonwände vom Schutzraum zu trennen. Durch die Wand
> gehen 2 Rohre: eines für ungefilterte Luft und eines vom Ansaugrost für gefilterte.
> Beide Rohre gehen (das erste über ein Plattenventil) zur Pumpe und von da über Luftverteilungsrohre in den Schutzraum.
> Zusätzlich braucht man mindestens ein Luftabführungsrohr mit Überdruckventil (das bei Überdruck außen abschließt) und
> ein Durchflußventil (das im Schutzraum einen bestimmten Überdruck einstellt). Dann braucht man zur Kontrolle und zum
> Einfüllen des Sandes eine Kontrollklappe (druckfest) und Betonsteine um vor der Kontrollklappe die Strahlung zu
> verringern. Dann ein Druckmeßgerät welches den Überdruck anzeigt. Allein die Einbaugeräte (also ohne Filterraum...),
> aber mit Sand, haben Anfang der 80er Jahre ca 10 000 DM gekostet. Das System ist relativ langlebig. Der Sand schützt
> gegen die Druckwelle und kann relativ viel Wärme (Brand) aufnehmen. Er schützt gegen den Fall-out und gegen viele
> Kampfstoffe und biologischen Waffen. Gegen kleinere Moleküle wie Blausäure oder Kohlenmonoxid ist er aber
> wirkungslos.
> Wie alle Filter hat er einen Nachteil - er kann bis zu einer bestimmten Menge Gifte aufnehmen aber dann "schlägt er
> durch", dann kommt Gift durch und zwar oft mehr als noch in der Außenluft ist.
> Beispiel: Ich habe mir kürzlich auf dem Flohmarkt ein Panasonic-Luftfiltergerät gekauft. Elektrisch war alles in Ordnung,
> aber als ich es einschaltete roch mein Zimmer nach 2 Minuten wie das eines Kettenrauchers! Ich mußte mir für viel Geld
> ein neues
> Aktivkohlefilter kaufen. Das Vorfilter ist noch total sauber.
> Daher soll ,nach dem Schutzfall" umgeschaltet werden auf Normalluft! Aber wer sagt einem wann die Gefahr vorbei ist?
> (zurück)
> 3.1. Das neue Prinzip
> 1. Der Schutzraum wird möglichst dicht gebaut, alle Öffnungen können entweder durch Ventile oder durch absolut
> gasdichte Abschlüsse geschlossen werden.
> 2. Der Sauerstoff für die Atmung kommt aus Sauerstoff- Flaschen (z.B. 50 Liter 200 bar = 10 Kubikmeter Sauerstoff).
> 3. Das ausgeatmete C02 wird chemisch gebunden.
> 4. Mit Hilfe eines Überdruckmeßgerät (mechanisch oder das alte U-Rohr aus Glas mit Wasserfüllung, natürlich mit
> Absperrventil wegen Druckwelle) wird die Druckabnahme. durch den Sauerstoffverbrauch festgestellt und dann soviel
> Sauerstoffzugeführt bis wieder. Druckausgleich (oder ein leichter Überdruck) besteht (dieser Vorgang läßt sich leicht
> automatisieren).
> 5. Durch viele das Erdreich berührende Wände kondensiert Wasserdampf aus, so wird die Lufttemperatur und
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (5 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> Feuchtigkeit in erträglichen Grenzen gehalten.
> 6. Bei vollständiger Ruhe verbraucht ein Mensch ca. 15 Liter Sauerstoff pro Stunde und gibt etwa 15 Liter C02 ab (hier
> sind noch Reserven eingebaut, in einem Krisenfall wird der "Stoffwechsel" etwas mehr angeregt und auch mit Schlafmittel
> und Valium läßt sich die Reaktion des Gehirns nicht vollständig ausschalten).
> Eine 10 Kubikmeter-Sauerstofflasche reicht bei 10 Personen im Schutzraum für ca. 3 Tage.
> 7. Sauerstoff ist nicht teuer. 10 Kubikmeter kosten keine 100 Mark! Aber die Flaschenmiete von ca 1/2 Mark pro Tag wird
> im Laufe der Zeit teuer. Kaufen Sie "Altflaschen", das sind Sauerstoffflaschen, welche der TÜV nicht mehr für Baustellen
> oder zum kurzzeitigen Verleih zulässt. Im Schutzraum können sie noch Jahrzehnte eingesetzt werden.
> Beispiel: ich habe mir vor Jahren 7 Flaschen zu 6 Kubikmeter gekauft, mit Sauerstoff etwa 1000 DM. Sie müssen halt
> handeln! Eine andere Möglichkeit sind "Altflaschen" ohne TÜV (ebay.de ab 20Mark) aber Sie bekommen Schwierigkeiten
> mit der Füllung - Sie müssen selber füllen z.B. aus Leihflaschen mit Verbindungsrohr.
> 8. Zur C02 Bindung ideal wäre Weißkalk (Ca(OH)2) im Baustoffhandel den 25 Kg Sack zu etwa 13 DM. Er reagiert zu
> Kalk -ökologisch wertvoll (oder gebrannter Kalk).
> Nachteil: Weißkalk wird leider nur noch in feinster Pulverform angeboten und ist daher reaktionsträge. Er muß schwach
> angefeuchtet werden (pro Quadratmeter Oberfläche ca 200-300 gr Wasser feinst zerstäubt) sonst reagiert er nicht und dann
> liefert er bei der Reaktion pro kg Weißkalk zusätzlich noch Wasser (ca 240g) die Reaktion zu CaHC03 geht nicht so gut.
> Das Wasser haben Sie dann als Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasser im Schutzraum. Besser wäre Weißkalk in
> Brockenform (2-5 mm groß) aber der ist schwer erhältlich.
> Gebrannter Kalk gibt bei der Reaktion mit Wasser zu Weißkalk sehr viel Wärme ab und reagiert ebenfalls, da feinpulvrig,
> sehr träge. Auch erhält man ihn sehr schwer.
> 9. Ätznatron (NaOH) kostet in Miniperlenform ca 60DM für 25 Kg.
> Es reagiert mit der Luftfeuchtigkeit sehr schnell mit C02 zu Na2C03 oder NaHC03. Die Reaktionswärme scheint geringer
> als bei Weißkalk zu sein. Nachteil: das Reaktionsprodukt ist Soda. Etwas aggressiv.
> Ätzkali kann ich nicht empfehlen, es staubt mehr als Ätznatron und dieser Staub ist stark ätzend. Seine C02 Aufnahme ist
> deutlich langsamer als bei Ätznatron, einziger Vorteil: K2C03 ist wasserlöslich (das wirkt sich aber nur aus wenn man es
> in Dosen füllt und durch diese atmet , wie es früher bei den U-Booten üblich war).
> 10. Theorie:
> a.)
> ideal: 100 gr CaO +46 Liter CO2 -178 gr CaCO3 klappt leider so nicht!
> Es geht die Reaktion über Ca(OH)2 mit starkem Wärmegewinn und dann nur sehr langsam zu CaC03
> b.) auch: 100 gr CaO + 92 Liter C02 = 256 gr Ca(HCO3)2 klappt so garnicht!
> c.)
> 100 gr Ca (OH)2 +35 Liter CO2 = 135,1 gr Ca CO3 + 24,3 gr H2O klappt!
> Aber nur wenn das Ca(OH)2 mit NaOH verunreinigt ist und vorher gleichmäßig leicht angefeuchtet
> wird. (Reaktion läuft anscheinend über Na2CO3 zu CaCO3)
> d.) 100 gr Ca (OH)2 + 70 Liter CO2 = 218 gr Ca(HC03)2 scheint nicht gut zu laufen.
> e.)
> 100 gr NaOH + 32 Liter CO2 = 132,5 gr Na2CO3 + 22,5 gr H2O Reaktion läuft gut,
> besser aber die Reaktion :
> f.)
> 100 gr NaOH + 64 Liter C=2 = 210 gr NaHCO3
> (merkt man, da fast kein Wasser freigesetzt wird!)
> g.)
> Die Reaktionen mit Kalium und Lithium habe ich weggelassen, Kalium ist sehr ätzend,
> Lithium ist viel zu teuer!
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (6 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> 11. Versuchsaufbau:
> Die Versuche erfolgten in einem Plastik -Regenfaß 300 Liter
> (nachgemessen 316 Liter) welches auf der Oberseite mit einer
> Plastikfolie luftdicht abgeschlossen werden kann
> (TESA-Easy-Cover).
> Im Faß gibt es:
> ein Thermometer-Hygrometer,
> einen Lüfter zur guten Durchmischung, Möglichkeit Wasser fein
> aufzusprühen, Lufteinlaß,
> Stromdurchführung für einen elektrischen Luftbefeuchter,
> ein Teflonschlauch (1mm Innendurchmesser) zum CO2 Meßgerät
> (DATEX Normocap CO2 Monitor) die Rückleitung (4mm) führt
> über ein CO2 -Wassersprudelgerät mit Leitung (6 mm) zurück in
> das Faß.
> Meßgefäß mit Folienabschluß
> Blick ins Meßgefäß
> Zur Kontrolle des C02-Meßgerätes wurde die zugeführte Menge
> CO2 durch Wägung bestimmt und mit dem CO2 Volumen (nach
> Meßgerät) verglichen. Bei einer CO2 Dichte von 1,70 bis 1,75 (je
> nach Temperatur) lagen die berechneten und angezeigten CO2
> Werte innerhalb 1% beieinander. Eine Neueichung schien daher
> nicht nötig zu sein.
> Durch das Meßgerät bedingt, wurde mit CO2-Konzentrationen
> zwischen 10% und 0% gearbeitet.
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (7 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> C02-Meßgerät und „Wassersprudler"
> Einwiegen der Substanzen
> 12. Versuchsergebnis:
> a.) in einer Plastikwanne:
> 1. CaO, mit zuviel Wasser versetzt, reagiert bei Zugabe von CO2 manchmal innerhalb von mehreren Sekunden mit hoher
> Temperaturentwicklung (Luft über 30Grad, Plastik durchgeschmolzen. Zimmer voller heißem Kalkstaub).
> 2. Alle Substanzen bilden an der Oberfläche eine luft- bzw. CO2- dichte Karbonatschicht, welche nach wenig CO2
> Aufnahme eine weitere verhindert. Es muß laufend umgerührt werden.
> 3. Ungefähr 3 kg Ca(OH)2 in einem Mörtelkübel (Oberfläche ca 0,25 qm) nahm in ca 24 Stunden (mittlerer CO2 Gehalt
> 5%) ca 290 Liter CO2 auf (Oberfläche war leicht angefeuchtet, ca 50gr Wasser).
> b.) als dünne Schicht aufgebracht:
> 1. NaOH reagiert schnell und gleichmäßig: 100 gr NaOH auf einer Fläche von 0,1 qm nahm in 2 Stunden ca 40 Liter CO2
> auf (dabei lag es auf einer l lagigen Schicht von Haushaltspapier um es leichter "entsorgen" zu können) danach in etwa 10
> Stunden 3-4 Liter.
> 2. 100 gr Ca(OH)2 mit 40 gr Wasser fein angefeuchtet nahm in 4 Stunden ca 35 Liter CO2 auf (Oberfläche ca 0,15 qm).
> 3. 500 gr Ca(OH)2 mit 50 gr Wasser (innerhalb) fein angefeuchtet nahmen in über 8 Stunden ca 125 Liter CO2 auf
> (Oberfläche ca 0,15 qm).
> c.) als dünne Schicht auf einem Plastiknetz angebracht (Luft von oben und unten).
> 1. Na OH reagiert schneller, in 15Minuten 35 Liter C02 aufgenommen (sonst wie b.) l.)
> Nachteil: durch die Reaktionswärme schmilzt das Netz teilweise !
> 2. 100 gr NaOH und darüber 100 gr Ca(OH)2: es muß nicht angefeuchtet werden, nach 3 Stunden 62 Liter C02, nach 23
> Stunden 81 Liter CO2.
> d.) weitere Versuche:
> 1. Mit Kalkmilch oder Kalkmörtel angestrichene Flächen reagierten nicht! Vermutlich muß der Kalkmörtel erst mehrere
> Tage trocknen, dann ist eine Reaktion (schwach) sichtbar.
> 2. Vier (ca 2 Jahre alte) Betonwegplatten (40x40x4cm) Oberfläche ca 1,6qm nahmen in 36 Stunden ca 60 Liter C02 auf!
> 3. Vier Betonrandsteine (Oberfläche ca l qm) nahmen 2 Tage alt zunächst gar kein(!) dann, 9 Tage alt in 24 Stunden ca 120
> Liter C02 auf!
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (8 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> -> anscheinend darf der Beton wie auch der Mörtel (wie auch das Ca(OH)2 nicht zu feucht sein!
> 4. Interessant wäre es festzustellen, was ein 10 bis 20 Jahre alter Betonschutzraum noch an CO2 aufzunehmen kann (im
> Beton gibt es noch viel "nicht abgebundenes" Ca(OH)2!
> 13.Versuchsauswertung:
> Die abgelesenen CO2 Werte wurden gegen die Zeit auf linear-logarithmischem Papier aufgetragen. Dadurch wurde die
> laufende Abnahme des CO2-Gehaltes kompensiert, die Meßwerte lagen meist sauber auf einer Geraden.
> (zurück)
> 3.2. Zusammenfassung
> Es wird zur C02 Bindung NaOH oder eine Mischung NaOH und Weiß-kalk vorgeschlagen.
> Die Chemikalien liegen als dünne Schichten z.B. auf Wellpappeflächen in Regalen.
> Beispiel: 25 Flächen zu je 0,5qm mit je l kg Belegung.
> Diese könnten ohne Arbeitsaufwand über 10 000 Liter CO2 chemisch binden.
> Eine andere Lösung wäre, die Chemikalien in Mörtelkübel auszulegen (ca 4 Stück mit je 10 kg z.B. NaOH) diese müssten
> aber mindestens alle paar Stunden umgerührt werden.
> Eine genauere Untersuchung der CO2 Bindung in alten Betonschutzräumen wäre notwendig.
> Die Versuche werden fortgesetzt.
> Im „Suppentopf Ca(OH)2 im Sack CaO
> NaOH und KOH frisch angeliefert
> (zurück)
> 4.Ausrüstungsgegenstände im Schutzraum
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (9 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> 4.1.Licht
> Leuchtstäbe
> Falls kein Strom (auch keine Taschenlampe) vorhanden ist und man den vorhandenen Luftsauerstoffgehalt und die
> Temperatur im Schutzraum nicht durch offene Flammen (z.b. Kerzen) beinträchtigen möchte, so bieten sich
> Einweg-Leuchtstäbe als improvisierte Schutzraumbeleuchtung an. Diese Leuchtstäbe werden durch knicken aktiviert und
> geben ungefähr über 12 Stunden eine einigermassen verwertbare Lichtstärke ab. Dabei verbrauchen sie keinerlei Sauerstoff
> und erwärmen sich auch nicht. Bis ca. 24 Stunden nach der Aktivierung kann das abgegebene Licht als Markierung in
> dunkler Umgebung genutzt werden.
> Preis:
> ca.4DM pro Stab
> Empfehlenswerte Bezugsadresse:
> H. Räer GmbH, Ausrüstungen
> Altes Dorf 18–20
> 31137 Hildesheim
> Telefon: (0 51 21) 74876 60
> http://www.raeer.de
> (zurück)
> 5.Literatur
> "Kann man einen Atomkrieg überleben?"
> Beschreibung:
> Welche Strategien der Einzelne entwicklen kann, um sich
> gegen mögliche Kriege und andere Katastrophen zu schützen,
> wird in diesem Buch untersucht. Das Schwergewicht der
> Ausführungen liegt nicht bei theoretischen Überlegungen,
> sondern bei praktikablen und vom Einzelnen durchführbaren
> Lösungsvorschlägen.
> Dazu gehört auch wichtige Hinweise zum Ausbau eines
> Kellerraums zum improvisierten Schutzraum, die in diesem
> Dokument Verwendung fanden.
> Bemerkungen:
> Dieses Buch erschien auch unter dem Titel:
> 'Noahs Erbe - Der Atomkrieg und wie man ihn überleben
> kann'.
> Beide Bücher sind inhaltlich identisch.
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (10 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> Preis:
> ??
> Empfehlenswerte Bezugsquellen:
> Im normalen Buchhandel vergriffen!
> Mit etwas Glück antiquarisch zu bekommen bei
> www.zvab.de oder www.justbooks.de
> "Der kluge Mann baut tief"
> Beschreibung:
> Das Buch stammt aus den 60er Jahren, ist damit nicht mehr
> besonders aktuell, zumindest was die abgedruckten
> rechtlichen Vorschriften und staatlichen Förderungen für den
> Schutzraum angeht. Jedoch vermittelt es kompakt und leicht
> verständlich worauf es beim improvisierten Schutzraumbau
> ankommt, auch ein kleines Kapitel 'Luftschutz in der
> Landwirtschaft' ist enthalten.
> Preis:
> ??
> Empfehlenswerte Bezugsquellen:
> Im normalen Buchhandel vergriffen!
> Mit etwas Glück antiquarisch zu bekommen bei
> www.zvab.de oder www.justbooks.de
> (zurück)
> 6.Strahlenschutzwert-Berechnungsprogramm
> Um den Kellerraum zu ermitteln, der sich im eigenen Haus am besten als improvisierter Schutzraum eignet, kann man
> kostenlos unter der folgenden Internetadresse ein vom österreichischen BMWA herausgegebenes Programm herunterladen.
> Dieses Programm errechnet nach Eingabe relevanter Daten wie z.b. Anzahl der Stockwerke, Stärke der Außenmauern usw.
> individuell den Schutzwert eines Kellerraumes.
> http://www.bmwa.gv.at/organisation/seki/sicd/ssw203fin/CD/web-page/Ssw1.htm
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (11 von 12) [20.10.2001 01:28:41]
> (zurück)
> Schutzraum
> http://members.aol.com/geheimratA/Schutzraum.htm (12 von 12) [20.10.2001 01:28:41]

> Hallo,

> von Otto erhalten zum Einstellen im Forum. Wer möchte kann sich das alles per PDF-Datei hier herunterladen:

> http://fc1.parsimony.net/user893/

> Datei-Name: Schutzraum.pdf

> Bei Fragen wie immer an Otto wenden.

> MfG John

> Antworten:

> - Zusatz: PDF Datei von Otto komplett mit Bildern (übersichtlicher) John 03.8.2005 16:31 (8)
>   - Der Link zum BmWa.at ... offthspc 03.8.2005 21:06 (0)
>   - Schutzraum Atemluft M.Abraham 03.8.2005 18:41 (6)
>     - Re: Schutzraum Atemluft Otto 03.8.2005 20:20 (5)
>       - Re: Schutzraum Atemluft Roger 03.8.2005 20:37 (4)
>         - Re: Schutzraum Atemluft Otto 04.8.2005 06:28 (3)
>           - Re: Schutzraum Atemluft Eichbaum 04.8.2005 15:46 (2)
>             - Re: Schutzraum Atemluft M.Abraham 04.8.2005 17:51 (1)
>               - Re: Schutzraum Atemluft Otto 05.8.2005 06:59 (0)