> # Re: gehärtete Dynamotaschenlampe?

> Geschrieben von Rumpelstielzchen am 02. Juni 2007 23:24:53:

> Als Antwort auf: Re: gehärtete Dynamotaschenlampe? geschrieben von Spartacus am 02. Juni 2007 22:31:19:

> Hallo,
> falls hier E-Techniker mitlesen, würde ich den Bau eines EMP-Prüfsandes vorschlagen.
> Einfach ein paar fette Kondensatoren zu einem Gleichstromzwischenkreis zusammenschalten und den Saft über einen Thyristor auf eine Spule geben.

> Sollte für einen Mini-EMP ausreichen. RFID wird ja auch so platt gemacht.
> LG.
> Antworten:

> - Re: gehärtete Dynamotaschenlampe? Patrone 03.06.2007 07:15 (0)