> # Re: richtig.

> Geschrieben von Rumpelstielzchen am 14. Juni 2007 05:58:34:

> Als Antwort auf: Re: richtig. geschrieben von detlef am 14. Juni 2007 03:51:26:

> Musst schon konsequent sein.
> Also Eisen oder GFK.

> Da bastelst Du Dir eine Form aus Erde/Sand/etc. aussen mit Tapentenkleister und trägst das GFK in dünnen schichten auf, bis 8-10 Millimeter zusammen gekommen sind. Denn raus aus dem Drek und das Deck einkleben.

> Ein alter Tank könnte evtl auch ausreichen.
> LG.
> Antworten:

> - Re: richtig. detlef 14.06.2007 06:56 (7)
>   - Re: richtig. Patrone 14.06.2007 08:15 (5)
>     - Re: richtig. detlef 14.06.2007 13:07 (4)
>       - Re: richtig. Patrone 14.06.2007 15:32 (3)
>         - Re: richtig. detlef 14.06.2007 17:07 (2)
>           - Re: richtig. Patrone 15.06.2007 07:26 (1)
>             - Re: richtig. detlef 15.06.2007 10:55 (0)
>   - Re: richtig. Rumpelstielzchen 14.06.2007 07:22 (0)