> # Re: richtig.

> Geschrieben von Rumpelstielzchen am 14. Juni 2007 07:22:11:

> Als Antwort auf: Re: richtig. geschrieben von detlef am 14. Juni 2007 06:56:06:

> Hallo.

> Ich würde Industrieharze mit Glasfaser verwenden.
> Wenn die äussere Schale steht, innen simplen PVC-Schlauch (als Formhilfe) aufblasen und mit Glasfasermatten die Spanten ausbilden. Das Deck grob vorbereiten und auch mit Glasfasern einkleben. Dein Matrialmix wird wohl kaum halten und die Seewasserfestigkeit dürfte gegen null tangieren.

> Du könntest ja zum Üben mal ein paar Wasserbehälter bauen. Die kannst Du profitabel verkaufen und hättest so Dein Material günstiger.
> LG.
> Antworten: