> # Pfeilherstellung

> Geschrieben von BBouvier am 09. November 2006 22:32:39:

> Ich weiss, ich weiss, dieses Thema ist momentan ein
> wenig abartig, weil solide und gar nicht
> politikspekulierend jedoch...
> Muss auch mal sein:-)

> Also:
> BB hat sich einen einfachen (witterungsbeständigen!)
> Zweitbogen aus Fiberglas
> für 50.-€ besorgt, - einen mit "ohne alles".
> Und hat nun mit Hilfe Wizards ständiger Beratung (fast)
> 3 Pfeile fertig.

> Geht tatsächlich!!:-)
> (hätte er eigentlich kaum glauben mögen)
> Und zwar folgendermassen:

> Man geht an einen Waldrand mit nem Messer
> und schneidet gut daumendicke, ziemlich gerade
> Haselnusstriebe.
> So 90 Zentimeter lange.
> Lässt die dann 4 Wochen schön trocknen.
> Schält sie mit besagtem Messer.
> Peilt dann mal längs und fällt vor Schreck
> fast vom Hocker, weil die echt noch ne halbe 8 sind.
> Schmeisst den Zeltkocher an, wärmt zu biegende
> Stellen leicht an, biegt und biegt nach, peilt, - und:
> Der Stecken ist nun gerade!
> (und, - er BLEIBT! es auch!)

> Nun kommt die Späne-Sauerei:
> Mit Hilfe eines winzigen Modellbauhobels wird aus dem Stecken
> ein nur noch rund 10 Millimeter dicker Stab.
> Bemerkung:
> Ideal für Verheiratete, weil man seiner Frau sagen kann:
> "Huhu!! - hier, hinter dem Spänehaufen, da sitze ich!
> Komm doch mal mit ner grossen Tonne, mit nem Besen
> und dann kannste auch noch Staubsaugen.
> Oder willst Du in soner Sacherei etwa wohnen?!"

> Zusatzbemerkung:
> BB hat das mit dem Wuff probiert, aber der hat
> so getan, als verstünde er nicht, was da denn
> überhaupt los sei:-(

> Nun sieht das Ganze schon ziemlich wie ein Pfeilschaft aus.
> Wird auf 72 Zentimeter gekürzt, in die Bohrmaschine eingespannt
> und mit immer feinerem Schleifpapier auf 9 Millimeter
> abgeschliffen.
> Wird über Zeltkocher nachgerichtet.
> Wird gebeizt.
> Wird 2 Tage getrocknet.
> Wird erneut geschliffen.
> Wird gewachst.
> Wird hochglanzpoliert.

> Nun geht alles ganz fix:
> Vorne die (gekaufte) "Mittelalter"-Spitze verklebt und aufgeschraubt,
> der Schaft wird befiedert und der Nock aufgeklebt.
> Nun noch farbige Ringe aufgemalt und =>
> Fertig!:-)

> Pro Pfeil vielleicht an die 3-5 Stunden Arbeit,
> aber das Ergebnis des selbergemachthabens ist äusserst befriedigend.

> Danke, Wizard!!:-))

> (und glaub´ man bloss nicht, BB schösse
> nun etwa grad mit denen!*gg*)

> BB

> Antworten:

> - Re: Hier Fotos: Selbstgemachter Pfeil für BB Taurec 12.11.2006 18:24 (2)
>   - Re: Hier Fotos: Selbstgemachter Pfeil Wizard 13.11.2006 02:49 (1)
>     - Re: Hier Fotos: Selbstgemachter Pfeil BBouvier 13.11.2006 12:40 (0)
> - Qualität vom Bogen/Weite ?? Mario 10.11.2006 13:09 (3)
>   - Re: Qualität vom Bogen/Weite ?? Wizard 11.11.2006 13:30 (0)
>   - Re: Qualität vom Bogen/Weite ?? volker 11.11.2006 08:03 (0)
>   - Re: Qualität vom Bogen/Weite ?? BBouvier 10.11.2006 14:12 (0)
> - Re: Pfeilherstellung Wizard 10.11.2006 01:21 (5)
>   - Re: Pfeilherstellung BBouvier 10.11.2006 01:32 (4)
>     - Re: Pfeilherstellung BBouvier 10.11.2006 01:34 (3)
>       - Re: Pfeilherstellung Wizard 10.11.2006 01:40 (2)
>         - Re: Pfeilherstellung BBouvier 10.11.2006 01:45 (1)
>           - Nix zu danken (n/t) Wizard 10.11.2006 02:04 (0)