Zurück zum Index

## Medizin - Gesundheit-Hygiene ⇒ Thema gestartet von: FSchr am 03. April 2009, 22:55:42

Titel: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: FSchr am 03. April 2009, 22:55:42

Hallo Niceworld3000 (und natuerlich alle andren :-) ),
hat etwas laenger gedauert aber hier wie auf dem Forumstreffen
versprochen ne Anleitung zur Herstellung von Silberkolloid.
Aber zuerst: Alles hier ohne Gewaehr!
Und: ICH BIN KEIN ARZT!
Benoetigte Materialien:
1.) Ein Glas
2.) Destiliertes oder Umkehrosmose Wasser (ich bevorzuge letzteres)
3.) Eine 9 Volt Batterie
4.) Ein Essloeffel
5.) Zwei Kabel mit Krokodilklemmen
(bekommt ihr im Elektronikladen oder online z.B. bei www.reichelt.de
oder www.conrad.de, Bestellung lohnt aber net weil die sehr billig sind;
Notfalls kann man natuerlich auch mit Draht improvisieren)
6.) Zwei Stuecke reinstes Silber
Vorgehen
1.) Verkabelung wie im ersten Bild im Anhang dieses Posts:
Jeweils ein Silberstueck ueber ein Kabel mit je einem Pol
der Batterie verbinden und in das Wasser haengen lassen.
2.) Je nach gewuenschter Konzentration des Kolloidalen Silbers
mindestens 1/2 Stunde warten.
Was dabei besonders zu beachten ist
1.) Die verwendeten Silberstuecke muessen mindestens
999er Reinheit aufweisen (99.9%) da ihr ansonsten
evtl. schaedliche Verunreinigungen habt. Ich benutze
auf dem Foto eine 999er Silbermuenze die ich mit der
Blechschere in zwei Teile geschnitten habe.
2.) Die Verbindung zwischen Muenze und Kabel, also die
Krokodilklemme darf keinesfalls das Wasser beruehren
sonst haben wir wieder Verunreinigungen.
3.) Die Silberstuecke duerfen sich keinesfalls beruehren
(das waere sonst ein Kurzschluss).
4.) Destiliertes Wasser das ihr im Baumarkt/Supermarkt
bekommt ist NICHT destiliert, sondern nur mit Ionen-
tauschern gereinigt.
Es ist NICHT geeignet da verunreinigt.
Wieder mal: Betrogen wird man wo immer man nicht
aufpasst.
Was zu beobachten ist wenn alles richtig gemacht wurde
1.) An den Silberstuecken bilden sich kleine Blaeschen,
an dem einem doppelt so viel wie an dem anderen
(siehe Bild 2).
2.) Leichte Schleier im Wasser sind sichtbar.
Weiteres Verfahren
Eventuell ist dieser Schritt nicht noetig, ich benutze es aber nur so.
1.) Das entstandene Gemisch aus Wasser und Kolloidalem Silber wird
im Zimmer stehen gelassen und damit dem Licht ausgesetzt bis es
sich Gold faerbt (dauert einige Stunden bis Tage).
2.) Es wird weiter gewartet bis es sich leicht schwaerzlich faerbt, dann
ist es meiner Meinung nach fertig (dauert einige Tage).
3.) Es wird jetzt absolut dunkel aufbewahrt.
Verwendung
Da die entstandene Partikelgroesse sowie Konzentration kaum abschaetz-
bar ist (ist uebrigens bei den ueberteuerten kaeuflichen Generatoren die
auch nix andres machen wie hier beschrieben ganz genau so) verwende
ich das Gebraeu nur aeusserlich, hatte es aber auch innerlich probiert.
Wie ihr seht ohne nennenswerte geistige Schaeden ;-)
Meiner Meinung nach ist es innerlich zu stark und stoert eher das Koerperliche
Gleichgewicht (aehnlich wie Antibiotika).
Sehr gute Erfahrungen habe ich gemacht beim tiefen Gurgeln (so das man es
schon fast verschluckt) beim ersten Anflug von dem typischem Brennen im
Hals das einer Grippe vorausgeht.
Es half mir meist innerhalb von Minuten (!) und in den allermeisten Faellen folgte
keine Grippe mehr, allenfals eine kaum spuerbare Erkaeltung.
Silberne Gruesse,
Frank
P.S.: Wieder ein Grund mehr sich ZUMINDEST EINE Silbermuenze zu kaufen :-)
Ab 5 Euro seit ihr dabei.
P.P.S: Ich benutze das Gebraeu bei der Anwendung immer nur TROPFENWEISE!
Es ist je nach laenge der Stromphase SEHR KONZENTRIERT.

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: niceworld3000 am 03. April 2009, 23:13:26

Hallo Frank,
hatte schon gedacht Du hättest mich vergessen - bin ja so auf dieses Silberzeugs versessen !
Werde Dir hoffentlich auch mal einen Stein in den Garten werfen können. ;D
Also nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
Gruß
Hugo 8)

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: mircolix am 03. April 2009, 23:41:23

Hallo !
Kolloidales silber ist meiner Meinung nach einfacher zu machen, auch ohne Batterie. Ihr braucht nur etwas Silbernitratlösung ( Silbernitrat bekommt man in der Apotheke) .
Von dieser Lösung 2 Tropfen ins Wasser, dann flockt ein weisses Zeug aus. Das ist Silberchlorid das sich aus dem Silber und dem Chlorid aus dem Wasser gebildet hat. Diese feinen Flocken einfach dem Licht aussetzen und ihr seht, es wird dunkel bis schwarz weil das Silberchlorid lichtempfindlich ist und sich zersetzt. Das Silber bleibt als feinverteiltes Silberkolloid über. Die Silbernitratlösung kann auch zum haltbarmachen von entkeimten Wasser genutzt werden.
LG Mircolix

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: FSchr am 04. April 2009, 00:04:34

Zitat von: mircolix am 03. April 2009, 23:41:23
Kolloidales silber ist meiner Meinung nach einfacher zu machen, auch ohne Batterie. Ihr braucht nur etwas Silbernitratlösung ( Silbernitrat bekommt man in der Apotheke) .
Von dieser Lösung 2 Tropfen ins Wasser, dann flockt ein weisses Zeug aus. Das ist Silberchlorid das sich aus dem Silber und dem Chlorid aus dem Wasser gebildet hat.
Das ist Quatsch. Wasser enthaellt kein Chlorid.
Wasser ist H2O, Silber ist Ag, Silbernitrat ist AgNO3.
Wo soll denn das Cl herkommen?
Nix fuer ungut,
Frank
P.S.: Das 'Mulch Total' Buch das du empfohlen hast ist wirklich
Klasse!

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: Karsten am 04. April 2009, 00:12:16

Zwei Fragen:
1. Ist das auf dem Bild eine deutsche Münze? Wußte nicht, daß es auch 999'er Sibermünzen gibt. Dachte, die aktuellen seien 912'er oder sowas.
2. Was genau kann man mit diesem "Wässerchen" nun alles anfangen?

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: FSchr am 04. April 2009, 00:22:44

Zitat von: Karsten am 04. April 2009, 00:12:16
Zwei Fragen:
1. Ist das auf dem Bild eine deutsche Münze? Wußte nicht, daß es auch 999'er Sibermünzen gibt. Dachte, die aktuellen seien 912'er oder sowas.
Hehe, ja, es gibt sie.
Die Muenze die ich zerschnippelt habe ist die:
"GRÜNDUNG DER DEUTSCHEN BUNDESPOST" - "50 JAHRE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND"
http://hamburg.kijiji.de/c-Hobby-Freizeit-Briefmarken-Muenzen-12-Silbermuenzen-50-Jahre-BRD-Feinsilber-Medaillen-von-Goede-VB-W0QQAdIdZ109968349 (http://hamburg.kijiji.de/c-Hobby-Freizeit-Briefmarken-Muenzen-12-Silbermuenzen-50-Jahre-BRD-Feinsilber-Medaillen-von-Goede-VB-W0QQAdIdZ109968349)
Zitat von: Karsten am 04. April 2009, 00:12:16
2. Was genau kann man mit diesem "Wässerchen" nun alles anfangen?
Darueber gibt es SEHR VIEL Material.
Sei es Buecher oder Weblinks.
Das kann und will ich hier nicht zusammenfassen,
da musst du selber gucken, Sorry ;-)
Es ist aber fuer jeden was dabei :-)
Gruesse,
Frank

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: patrone am 04. April 2009, 07:25:15

sahtg mal täusche ich mich oder hat man mit dem Zeug nicht früher auch Fotoplatten beschichtet ?
LG Patrone

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: mmmmmw am 04. April 2009, 15:03:44

Bitte seid beim Thema "Silberkolloid sehr vorsichtig!!!
Ohne fundierte Fachkenntnisse würde ich die Finger davon lassen.
Bitte schaut Euch mal die Website: www.kolloidal-silber.de von HD Teuteberg an.
Vielleicht denkt dann mancher etwas mehr darüber nach.
Gruss
Wolfgang

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: mircolix am 04. April 2009, 16:50:57

Hallo !
Zitat von Fschr:
"Das ist Quatsch. Wasser enthaellt kein Chlorid.
Wasser ist H2O, Silber ist Ag, Silbernitrat ist AgNO3.
Wo soll denn das Cl herkommen?"
Habe Chemie studiert und weiss eigentlich, wovon ich rede, das Chlorid im Trinkwasser kommt durch die gelösten Substanzen darin. Mach doch einfach den Versuch, besorg dir etwas Silbernitrat, mach ne Lösung davon in dest. Wasser und tropfe dann ein, zwei Tropfen dieser Lösung ins Leitungswasser, dann wirst Du sehen, dass eine weisse Substanz ausflockt, das ist das Silberchlorid.
http://www.chemikerboard.de/topic,1366,-nachweis-von-chlorid-ionen.html
LG Mircolix

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: temp-peaci am 04. April 2009, 18:19:33

kann mich wolfgang da nur anschließen!
beschäftigt euch damit und bastelt euch keine zwei elektroden-9v-block-lösung! das geht schief!
ich hatte zuerst ein teures gerät, mit dem ich KoSi produzierte. die ergebnisse waren nicht reproduzierbar und oft von äußerst schlechter qualität. das meiste zeug taugt nix!
mein aktuelles gerät ist NICHT billig aber seinen preis wirklich wert.
hab auch schon eines selbst gelötet. das sollte auch brauchbar sein. hatte mich aber bei einem transistor vertan und den verkehrt eingebaut... wartet noch auf korrektur...
die seite gibts leider nimmer. hab mir die bauanleitung aber als pdf rausgesichert...
die schon empfohlene seit www.kolloidal-silber.de von HD Teuteberg ist wirklich top! die dort zum nachbau angebotenen kosi-generatoren sicherlich allemal brauchbarer als 95% des völlig überteuert angebotenen schrott in aufgemotzten plastikgehäuse!!!
lg
peaci

Titel: Re: Bauanleitung: Silberkolloid Generator
Beitrag von: FSchr am 04. April 2009, 19:49:08

Zitat von: mircolix am 04. April 2009, 16:50:57
Habe Chemie studiert und weiss eigentlich, wovon ich rede, das Chlorid im Trinkwasser kommt durch die gelösten Substanzen darin. Mach doch
Trinkwasser, ok. Besser: Wasser aus der Leitung.
Mit Destiliertem, UO oder wahrscheinlich auch Regenwasser
wird es naemlich nicht funktionieren.
Das sollte man schon dazu sagen.
Du duerftest dann aber zusaetzlich noch Salpeter oder irgendwelche
andren Nitrate im Wasser haben da das NO3 ja nicht verschwindet.
Gruesse,
Frank
P.S.: Auch unreagiertes Silbernitrat koennte noch drin sein da man
die Chloridkonzentration des Wassers ja kaum kennt.
Fazit: NICHT MACHEN, zu viele unbekannte im Spiel!
Hier noch ein passendes Zitat dazu:
"
Sicher ist aber, daß es die Pharmaindustrie und die Schulmedizin waren, die zur damaligen Zeit bedenkenlos und in großem Umfang silbernitrathaltige Medikamente herstellten und verordneten, deren Gefährlichkeit inzwischen erkannt wurde.
"
http://www.kolloidal-silber.de/koll_silber_grundlagen.htm (http://www.kolloidal-silber.de/koll_silber_grundlagen.htm)
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC