Zurück zum Index

## Funken für Anfänger ⇒ Thema gestartet von: luther am 01. Juli 2008, 15:22:49

Titel: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: luther am 01. Juli 2008, 15:22:49

Hallo,
angeregt von Patrone und etfactaextlux beginne ich hier mal eine schrittweise Einführung für Laien in die Bedienung von Amateurfunkgeräten/Funkgeräten allgemein.
Jeder, der selbst etwas von der Materie versteht, ist aufgerufen, sich ebenfalls mit Artikeln zu beteiligen. Diejenigen, die als Laien an dem Thema interessiert sind, bitte ich um Rückmeldung, wenn etwas nicht verstanden wurde.
Ich glaube, daß wir auf diese Weise am besten einmal einen Text für das Wiki hinbekommen, der auch etwas taugt.
Gruß,
Luther

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: luther am 01. Juli 2008, 16:04:03

Funken für Anfänger - Wie bediene ich ein Funkgerät?
Ich stelle mir folgende Situation vor: Du bist in einer Notlage und hast ein dringendes Kommunikationsbedürfnis. Du findest in einem offen stehenden Haus eine Funkanlage, aber für den ganzen technischen Kram konntest du dich nie begeistern. Du weißt, das es mit drahtloser Kommunikation zu tun hat, sowas ähnliches wie Radio ist und vielleicht fällt dir auch noch ein, daß man dabei in ein Mikrofon spricht, und es sowas wie eine Sendetaste gibt, die man gedrückt halten muss, während man spricht. Aber jetzt stehst du vor dem Ding und bist kurz vor dem Verzweifeln, du siehst ein auf den ersten Blick unüberschaubares Sammelsurium von Knöpfen, Schaltern, Kontrollampen und Messgeräten... ...den Funker hast du erst vorhin tot in der Nähe der Haustüre gefunden. Er wird dir nicht weiterhelfen... ...die entscheidende Frage, die du dir stellst, ist: "Wie bediene ich ein Funkgerät" - und hier fangen die Probleme an.
Zunächst einmal gibt es unzählige verschiedene Ausführungen von Funkgeräten, von verschiedenen Herstellern, Eigenbaugeräte, alte und neue Geräte - und sie alle unterscheiden sich in ihrer Bedienung. Aber ihnen allen sind auch elementare Komponenten gemeinsam, die jedes Funkgerät hat. Klären wir also zunächst, was
es bei einer Funkanlage alles zu bedienen gibt.
Eine Funkanlage besteht immer aus:
- Einer Antenne: Eine Antenne ist, ganz allgemein gesprochen, jedes Konstrukt, das durch elektromagnetische Wellen (http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle (http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle)) in der Umgebung zu elektrischen Schwingungen (http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung) angeregt werden kann. Diese Schwingung, die ein Signal ( http://de.wikipedia.org/wiki/Signal_%28Physik%29 (http://de.wikipedia.org/wiki/Signal_%28Physik%29) ) darstellt, wird über das Antennenkabel zum Empfänger geleitet.
(Die verlinkten Begriffe werde ich später nochmal kürzer erklären).
- Einem Empfänger - kennt jeder, mach das gleiche wie das Radio daheim: Er empfängt! Das bedeutet, er verstärkt das von der Antenne kommende Signal und bereitet es so auf, daß die enthaltene Information, z.B. Sprache, wieder hörbar wird. Diesen Vorgang nennt man Demodulation. Das Signal kann auch andere Informatiosformen als gesprochene Sprache enthalten, z.B. Buchstabencodes für einen Fernschreiber oder, und das kann in Krisenzeiten sehr bedeutend sein, Morsecode. (Warum das so bedeutend ist, erfahrt ihr später).
- Einem Sender - Der Sender macht genau das Gegenteil des Empfängers: Er erzeugt eine elektrische Schwingung hoher Frequenz und prägt dieser Information auf - diesen Vorgang nennt man Modulation, die modulierte elektrische Schwingung bezeichnet man als Trägerfrequenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz)) (sie "trägt" die Information in sich) oder kurz einfach Träger. Dieser Träger wird nun in der Sendeendstufe verstärkt und der Antenne über das Antennenkabel zugeführt. Die Antenne wird nun durch diese Trägerschwingung angeregt, selbst zu schwingen und strahlt dadurch elektromagnetische Wellen ab, die wo anders von einem Empfänger aufgenommen werden können.
Da die Welt des Amateurfunks sehr international ist, sollte man auch die englischen Fachbegriffe und evtl. Abkürzungen kennen:
Antenne: Antenne, abgkürzt: ANT
Sender - Transmitter, abgekürzt: TX
Empfänger - Receiver, abgekürzt : RX
Fortsetzung folgt.

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: saurier61 am 01. Juli 2008, 23:37:18

Zitat von: luther am 01. Juli 2008, 16:04:03
Funken für Dummies - wie bediene ich ein Funkgerät?
Ich stelle mir folgende Situation vor: Du bist in einer Notlage und hast ein dringendes Kommunikationsbedürfnis. Du findest in einem offen stehenden Haus eine Funkanlage, aber für den ganzen technischen Kram konntest du dich nie begeistern. Du weißt, das es mit drahtloser Kommunikation zu tun hat, sowas ähnliches wie Radio ist und vielleicht fällt dir auch noch ein, daß man dabei in ein Mikrofon spricht, und es sowas wie eine Sendetaste gibt, die man gedrückt halten muss, während man spricht. Aber jetzt stehst du vor dem Ding und bist kurz vor dem Verzweifeln, du siehst ein auf den ersten Blick unüberschaubares Sammelsurium von Knöpfen, Schaltern, Kontrollampen und Messgeräten... ...den Funker hast du erst vorhin tot in der Nähe der Haustüre gefunden. Er wird dir nicht weiterhelfen... ...die entscheidende Frage, die du dir stellst, ist: "Wie bediene ich ein Funkgerät" - und hier fangen die Probleme an.
Zunächst einmal gibt es unzählige verschiedene Ausführungen von Funkgeräten, von verschiedenen Herstellern, Eigenbaugeräte, alte und neue Geräte - und sie alle unterscheiden sich in ihrer Bedienung. Aber ihnen allen sind auch elementare Komponenten gemeinsam, die jedes Funkgerät hat. Klären wir also zunächst, was
es bei einer Funkanlage alles zu bedienen gibt.
Eine Funkanlage besteht immer aus:
- Einer Antenne: Eine Antenne ist, ganz allgemein gesprochen, jedes Konstrukt, das durch elektromagnetische Wellen (http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle (http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle)) in der Umgebung zu elektrischen Schwingungen (http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung) angeregt werden kann. Diese Schwingung, die ein Signal ( http://de.wikipedia.org/wiki/Signal_%28Physik%29 (http://de.wikipedia.org/wiki/Signal_%28Physik%29) ) darstellt, wird über das Antennenkabel zum Empfänger geleitet.
(Die verlinkten Begriffe werde ich später nochmal kürzer erklären).
- Einem Empfänger - kennt jeder, mach das gleiche wie das Radio daheim: Er empfängt! Das bedeutet, er verstärkt das von der Antenne kommende Signal und bereitet es so auf, daß die enthaltene Information, z.B. Sprache, wieder hörbar wird. Diesen Vorgang nennt man Demodulation. Das Signal kann auch andere Informatiosformen als gesprochene Sprache enthalten, z.B. Buchstabencodes für einen Fernschreiber oder, und das kann in Krisenzeiten sehr bedeutend sein, Morsecode. (Warum das so bedeutend ist, erfahrt ihr später).
- Einem Sender - Der Sender macht genau das Gegenteil des Empfängers: Er erzeugt eine elektrische Schwingung hoher Frequenz und prägt dieser Information auf - diesen Vorgang nennt man Modulation, die modulierte elektrische Schwingung bezeichnet man als Trägerfrequenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz)) (sie "trägt" die Information in sich) oder kurz einfach Träger. Dieser Träger wird nun in der Sendeendstufe verstärkt und der Antenne über das Antennenkabel zugeführt. Die Antenne wird nun durch diese Trägerschwingung angeregt, selbst zu schwingen und strahlt dadurch elektromagnetische Wellen ab, die wo anders von einem Empfänger aufgenommen werden können.
Da die Welt des Amateurfunks sehr international ist, sollte man auch die englischen Fachbegriffe und evtl. Abkürzungen kennen:
Antenne: Antenne, abgkürzt: ANT
Sender - Transmitter, abgekürzt: TX
Empfänger - Receiver, abgekürzt : RX
Fortsetzung folgt.
Hallöle Luther,
deine Ausführungen in Ehren...
Doch das alles nutzt mir in Falle eines Falles gar nichts. Über die Hälfte, von dem was ich dann hier gelesen hab, ist vergessen.
Also ich stell mir das alles ein wenig einfacher vor.
Ich komm in die Wohnung eines Amateurfunkers. Der ist wie du geschrieben hast tot und kann mir nicht helfen.
Ok, der Typ hat also ein Funkgerät. Das dürfte im Idealfall an Antenne und Strom angeschlossen sein und ist nicht defekt.
So nun steh ich vor dem Kasten
Knöpfe zum drehen oder drücken, eine Anzeige mit irgendwelchen Zahlen, ein Mikrofon steht auch da, das kann ich als Laie erkennen.
Oh Schalter mit Bezeichnung TX und einer RX....
Was mach ich nun mit den ganzen Schaltern oder Knöpfen?
Erklär mir mal, wie ich das Ding einschalte.
Wie kann ich was einstellen um zu hören, ob einer irgendwo irgendwas sendet?
Wenn ich dann Jemanden höre, wie kann ich dann mit demjenigen reden?
Also wichtig wär mir hier zu wissen was die Schalter... für eine Bezeichnung-Beschriftung haben und welche Funktion die haben.
Antennen. Wenn ich weiß wie die aussehen kann ich feststellen wo ein Funker wohnt(e). Also sollte dort im Idealfall auch ein Funkgerät stehen......
Lieben Gruß von
Helga

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: FranzLiszt am 02. Juli 2008, 00:02:36

Hallo Helga,
das mit der Antenne ist ne gute Idee. Jede Antenne, die Du nicht kennst, ist ne heiße Spur. Ein langer Stengel nach oben z.B. Noch eindeutiger ist aber ein Draht, der quer über den Garten gespannt ist. Der ist eindeutig für Kurzwelle.
Gruß franz_liszt

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: patrone am 02. Juli 2008, 07:07:00

Die Funkercodes wie zb 88 ,99,66 128 etz. wären auch gut.
ich glaub 128 heist noch Liebe und Küsse .-die 99 ist ein Schimpfwort(hau ab und verschwinde oder so)
LG Patrone

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: luther am 02. Juli 2008, 08:34:49

Hallo Helga,
Zitat von: saurier61 am 01. Juli 2008, 23:37:18
deine Ausführungen in Ehren...
Doch das alles nutzt mir in Falle eines Falles gar nichts. Über die Hälfte, von dem was ich dann hier gelesen hab, ist vergessen.
[...]
Oh Schalter mit Bezeichnung TX und einer RX....
Was mach ich nun mit den ganzen Schaltern oder Knöpfen?
Erklär mir mal, wie ich das Ding einschalte.
Wie kann ich was einstellen um zu hören, ob einer irgendwo irgendwas sendet?
Wenn ich dann Jemanden höre, wie kann ich dann mit demjenigen reden?
Also wichtig wär mir hier zu wissen was die Schalter... für eine Bezeichnung-Beschriftung haben und welche Funktion die haben.
das kommt noch. Einen einfacheren Weg, das zu erklären, als ich ihn begonnen habe zu finden, ist recht schwierig, da die verschiedenen Funkgeräte, die es gibt, in ihrer Bedienung vier zu uneinheitlich sind.
Daher versuche ich eben erst mal zu erklären, welche Elemente solch eine Funkanlage hat. Wenn man das weiß, dann wird man auch an jedem Funkgerät mit hoher wahrscheinlichekeit die passenden Bedienelemente finden.
Vor 20, 30 Jahren wäre das alles viel einfacher gewesen - da hatte so ein Funkgerät vielleicht zehn Bedienelemente. Heute leben wir im Zeitalter der Menüfuhrungen, und das kann man nur verallgemeinern, wenn man nicht nach Knopf sowieso sucht, sondern weiß, welche Funktionen es zu bedienen gilt.
Gruß,
Luther
P.S.: Weil du den Betreff geändert hast... ..."Dummies" war nicht als Beleidigung gemeint, sondern als Leicht ironischer Bezug auf eine Buchreihe gleichen Titels, die zu einem Synonym für einfache Technikanleitungen wurde.
Ähh- das war ich Gruß Patrone
Zitat
Antennen. Wenn ich weiß wie die aussehen kann ich feststellen wo ein Funker wohnt(e). Also sollte dort im Idealfall auch ein Funkgerät stehen......

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: luther am 02. Juli 2008, 09:14:36

Fortsetzung: Funken für Anfänger
So, ich fasse dass nochmal zusammen (und nur diese Zusammenfassung ist wichtig, die Details aus dem letzten Teil nicht so sehr)
(Vielleicht wird jetzt der Sinn der dortigen Ausführungen auch klarer):
Eine Funkanlage besteht aus:
- Einer Antenne
- Einem Sender
- Einem Empfänger
Man muß zwei Fälle unterscheiden:
Es gibt Geräte, bei denen Sender und Empfänger in einem Gerät untergebracht sind, so genannte Sendeempfänger oder Transceiver.
Vor allem bei älteren Funkanlagen waren dies zwei getrennte Geräte, also zwei eigene Kästen für jede Funktion. Heute dominieren allerdings die Sendeempfänger.
Was jetzt noch wichtig ist, ist zu verstehen, was Frequenzbänder sind. Damit werden bestimmte Frequenzbereiche bezeichnet, deren Frequenzen ungefähr die gleiche Wellenlänge haben, z.B. 10m oder 160m. Ist jetzt erst mal egal, was man unter der Wellenlänge versteht, wichtig ist nur, daß man im Grunde für jedes Band eine eigene Antenne benötigt, deren mechanische Größe mit elektrischen Wellenlänge zusammenhängt. In der Praxis benötigt man aber weniger Antennen:
Die Frequenzbänder sind zu Gruppen zusammengefasst:
- Kurzwelle 160m-Band bis 10m-Band
- VHF: 2m
- UHF 70cm
In der Praxis gibt es normalerweise eine Antenne für VHF und UHF und eine zweite für die Kurzwellenbänder.
Noch eine Sache, dann geht es zur Praxis:
Funkgeräte werden meist mit 12V...14V Gleichspannung versorgt. Es wird also in aller Regel auch noch ein Netzgerät geben, das das Funkgerät versorgt und die Netzspannung entsprechend transformiert.
Das zu wissen ist wichtig, weil man das Netzgerät ja zusätzlich zum Funkgerät einschalten muss, damit das Funkgerät funktioniert.
So, das war das i.m.h.o. absolute Minimum an Theorie, die man verstehen muss, um ein Funkgerät zu bedienen.
Zurück zu unserer Situation: Wir sitzen also vor der Funkbude des Funkers und müssen uns helfen. Was kann uns da erwarten? Mit dem erworbenen Wissen müssen wir uns jetzt einen Weg durch den Gerätejungel bahnen.
Als erstes prüfen wir jetzt, ob Geräte bereits eingeschaltet sind. Wie in den Meisten Fällen, erkennt man das daran, daß
- Kontrollampen leuchten
- Displays an sind
- vielleicht sogar Rauschen aus dem Lautsprecher kommt, oder vielleicht sogar gerade eine andere Station empfangen wird.
Sind die Geräte eingeschaltet, gut. Wenn nicht müssen wir sie -wer hätte das gedacht!- einschalten.
Die Hauptschalter der Geräte befinden sich meistens
- in den Ecken der Frontplatte
- auf der Geräterückseite
- Der Einschalter kann auch mit einem Drehknopf kombiniert sein, zum Beispiel für die Lautstärke.
Also bei einem unbekannten Funkgerät (kann ja auch kyrilisch beschriftet sein...) auch die Drehregler probieren, aber vorher die momentane Einstellung merken und falls es nicht der Einschalter / Lautstärkeregler war auch wieder genau so zurückstellen wie vorgefunden.
Beschriftet können sie sein mit:
-Netz
-Power
-Mains
-Ein/Aus
-On/Off
Es kann normale Schalter geben, wie man sie von anderen Geräten kennt. Neuere Geräte haben oft nur eine Taste, die man gedrückt halten muss, bis sich das Gerät einschaltet. Oft hat diese Taste eine andere Farbe oder eine abweichende Form zu den anderen Tasten und Schaltern.
So, jetzt ist das Gerät mit ein bischen Glück an. Wenn nicht, muss vielleicht noch das Netzteil in Betrieb genommen werden. Dazu verfolgen wir, wo das Stromversorgungskabel hinführt. Dieses Kabel ist an einer Buchse angeschloosen, die mit "Power Supply", "Supply", "Power" oder ähnlichem und einer Angabe wie
"13,8V DC" oder ähnlich beschriftet ist. Der Anschluss wird sich aller Wahrscheinlichkeit auf der Geräterückseite befinden.
Dieses Kabel führt zu einem weiteren Kasten, auf dem irgend was von "Power Supply", "Netzgerät" oder ähnliches steht. Dieses Gerät muss man nun erst mal einschalten Manchmal kann es auch sein, daß das Gerät vom Funkgerät zu einem Stromverteiler führt (werdet ihr erkennen, wenn ihr ihn seht). Dann muss man die Suche nach dem Netzgerät von diesem Verteiler aus weiterführen.
Herzlichen Glückwunsch! Spätestens jetzt sollten wir das Funkgerät eingeschaltet haben. Wenn nicht, dann ist vermutlich keine Elektrizität verfügbar, und wir haben einfach Pech gehabt.
Fortsetzung folgt.
Gruß,
Luther
Anmerkung: Der grün geschriebene Teil stammt von etfactaestlux; ich habe ihn hier eingefügt, damit die Information im Zusammenhang steht.

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: etfactaestlux am 02. Juli 2008, 11:08:14

@Luther: Vielen Dank für die Mühe! Das ist garnicht so einfach - den ganzen Morgen bin ich schon am überlegen wie man eine verständliche Anleitung aufstellen kann.
Meiner Meinung nach hat der Laie mit einer UKW-Station die größere Chance auf Erfolg.
(von der Bedienung her, Reichweite ist eine andere Frage...)
Das passt dann auch für vorgefundene Betriebsfunk- Flugfunk- Taxifunk- und Schiffahrt-Funkgeräte.
Bei einer Kurzwellenstation gibt es (inclusive Antennenabstimmung) mehr Möglichkeiten als eine kurze Anleitung abdecken kann. Es ist vor allem aufgrund der Vielfalt an Geräten vermutlich nicht möglich eine einfache Anleitung für ALLE Fälle aufzustellen die dann auch noch kurz und überschtlich ist.
Ich schlage vor daß wir das Thema in drei Blöcke gliedern:
- UKW-Funkgeräte bedienen
- Kurzwellenfunkgeräte bedienen
- Betriebstechnik (Wechselsprechen(!), Simplex, Umsetzer, Funkkreis, ...)
Zum letzen Beitrag von Luther noch eine Ergänzung:
Der Einschalter kann auch mit einem Drehknopf kombiniert sein, zum Beispiel für die Lautstärke.
Also bei einem unbekannten Funkgerät (kann ja auch kyrilisch beschriftet sein...) auch die Drehregler probieren, aber vorher die momentane Einstellung merken und falls es nicht der Einschalter / Lautstärkeregler war auch wieder genau so zurückstellen wie vorgefunden.

Titel: Betriebstechnik: PTT
Beitrag von: etfactaestlux am 02. Juli 2008, 12:42:40

Hallo Forum,
zum Thema Betriebstechnik,
hier der "Baustein" Wechselsprechen:
Telefonieren kennt jeder, einer erzählt, der andere frägt dazwischen, völlig problemlos.
Nicht so beim Funken: Hier gibt es eine sogenannte Sprechtaste(1)
Wer sprechen möchte drückt eben diese Taste - und es kann immer nur einer gleichzeitig, sonst versteht man nichts!
Erst nach dem loslassen der Sprechtaste kann man wieder empfangen (hören).
Wenn man also eine Frequenz gefunden hat auf der sich zwei (oder mehr) Stationen unterhalten, dann muss man um mitsprechen zu können genau den Zeitpunkt erwischen wo der bisherige Sprecher fertig ist mit seinem (sogenannten:)Durchgang und die andere Station NOCH NICHT die Sprechtaste gedrückt hat.
Da man nicht sicher sein kann daß man
1. den Zeitpunkt richtig erwischt hat
2. die anderen Stationen einen gehört haben (Rauschsperre (2))
macht man diesen Zwischenruf nur ganz kurz um nicht unnötig die Kommunikation zu stören.
Im CB-Funk ruft man z.B. "Break" in die Sprechpause, die Amateurfunker nennen üblicherweise ihr Rufzeichen.
Wenn man nun also bemerkt wurde wird man normalerweise von einer der beiden Stationen zum sprechen aufgefordert.
Es kann auch sein daß eine Station sagt:"Break gehört" und dann nahtlos weiterspricht mit der anderen Station, die dann unter Umständen auch noch Antwort gibt, bevor es dann (irgendwann) heisst:"Break komm"
Bei mehr als zwei Funkern auf der selben Frequenz sollte man immer am Ende seiner Durchsage sagen wer als nächstes Antworten soll ("Mikrofon zu(m) ...(Name oder Rufzeichen)..."), da sonst nicht klar ist wer als nächstes dran ist und falls mehr als einer auf die Idee kommt sprechen zu wollen dann versteht man nichts.
---
(1) Sprechtaste: auch PTT (engl. PUSH TO TALK)
Bei Handfunkgeräten oft auf der linken Seite angebracht und somit mit dem Mittelfinger oder Zeigefinger der rechten Hand gut zu erreichen. Bei Handmikrofon ebenfalls oft links, bei Tischmikrofon unterschiedlich, aber normalerweise gut sichtbar. Sonderformen: Militärisch: Ähnlich einem Telefonhörer, oder es gibt auch Mikrofone auf Stativ ohne PTT, dafür mit separatem Fußschalter.
(2) Rauschsperre (engl: SQUELCH): unterdrückt das (lästige) Rauschen auf einem freien Kanal, bzw. in Gesprächspausen. Ist in der "Intensität" einstellbar - verringert aber auch die Empfangsreichweite.
In der Praxis kann das so weit gehen daß zwei benachbarte Funker ihre Rauschsperren jeweils so "stark" eingestellt haben daß man sich aus der Ferne nicht bemerkbar machen kann, obwohl die Leistung bei offener (nicht eingeschalteter) Rauschsperre ausgereicht hätte.
Merke: Um die maximal mögliche Reichweite des Funkgerätes auszunutzen muss die Rauschsperre "offen", also inaktiv sein.Dazu muß der Regler entweder ganz unten oder bei Drehknöpfen ganz nach links gedreht sein

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: patrone am 04. Juli 2008, 06:47:55

Zitat von: luther am 02. Juli 2008, 09:14:36
Fortsetzung: Funken für Anfänger
So, ich fasse dass nochmal zusammen (und nur diese Zusammenfassung ist wichtig, die Details aus dem letzten Teil nicht so sehr)
(Vielleicht wird jetzt der Sinn der dortigen Ausführungen auch klarer):
Eine Funkanlage besteht aus:
- Einer Antenne
- Einem Sender
- Einem Empfänger
Man muß zwei Fälle unterscheiden:
Es gibt Geräte, bei denen Sender und Empfänger in einem Gerät untergebracht sind, so genannte Sendeempfänger oder Transceiver.
Vor allem bei älteren Funkanlagen waren dies zwei getrennte Geräte, also zwei eigene Kästen für jede Funktion. Heute dominieren allerdings die Sendeempfänger.
Was jetzt noch wichtig ist, ist zu verstehen, was Frequenzbänder sind. Damit werden bestimmte Frequenzbereiche bezeichnet, deren Frequenzen ungefähr die gleiche Wellenlänge haben, z.B. 10m oder 160m. Ist jetzt erst mal egal, was man unter der Wellenlänge versteht, wichtig ist nur, daß man im Grunde für jedes Band eine eigene Antenne benötigt, deren mechanische Größe mit elektrischen Wellenlänge zusammenhängt. In der Praxis benötigt man aber weniger Antennen:
Die Frequenzbänder sind zu Gruppen zusammengefasst:
- Kurzwelle 160m-Band bis 10m-Band
- VHF: 2m -- Das ist auch für den Fernseher gebräuchlich
- UHF 70cm
Bei - UHF 80-110 Mhz.- ist dieses unter UKW für den Radio bekannt
In der Praxis gibt es normalerweise eine Antenne für VHF und UHF und eine zweite für die Kurzwellenbänder.
Noch eine Sache, dann geht es zur Praxis:
Funkgeräte werden meist mit 12V...14V Gleichspannung versorgt. Es wird also in aller Regel auch noch ein Netzgerät geben, das das Funkgerät versorgt und die Netzspannung entsprechend transformiert.
Das zu wissen ist wichtig, weil man das Netzgerät ja zusätzlich zum Funkgerät einschalten muss, damit das Funkgerät funktioniert.
So, das war das i.m.h.o. absolute Minimum an Theorie, die man verstehen muss, um ein Funkgerät zu bedienen.
Zurück zu unserer Situation: Wir sitzen also vor der Funkbude des Funkers und müssen uns helfen. Was kann uns da erwarten? Mit dem erworbenen Wissen müssen wir uns jetzt einen Weg durch den Gerätejungel bahnen.
Als erstes prüfen wir jetzt, ob Geräte bereits eingeschaltet sind. Wie in den Meisten Fällen, erkennt man das daran, daß
- Kontrollampen leuchten
- Displays an sind
- vielleicht sogar Rauschen aus dem Lautsprecher kommt, oder vielleicht sogar gerade eine andere Station empfangen wird.
Sind die Geräte eingeschaltet, gut. Wenn nicht müssen wir sie -wer hätte das gedacht!- einschalten.
Die Hauptschalter der Geräte befinden sich meistens
- in den Ecken der Frontplatte
- auf der Geräterückseite
- Der Einschalter kann auch mit einem Drehknopf kombiniert sein, zum Beispiel für die Lautstärke.
Also bei einem unbekannten Funkgerät (kann ja auch kyrilisch beschriftet sein...) auch die Drehregler probieren, aber vorher die momentane Einstellung merken und falls es nicht der Einschalter / Lautstärkeregler war auch wieder genau so zurückstellen wie vorgefunden.
Beschriftet können sie sein mit:
-Netz
-Power
-Mains
-Ein/Aus
-On/Off
Es kann normale Schalter geben, wie man sie von anderen Geräten kennt. Neuere Geräte haben oft nur eine Taste, die man gedrückt halten muss, bis sich das Gerät einschaltet. Oft hat diese Taste eine andere Farbe oder eine abweichende Form zu den anderen Tasten und Schaltern.
So, jetzt ist das Gerät mit ein bischen Glück an. Wenn nicht, muss vielleicht noch das Netzteil in Betrieb genommen werden. Dazu verfolgen wir, wo das Stromversorgungskabel hinführt. Dieses Kabel ist an einer Buchse angeschloosen, die mit "Power Supply", "Supply", "Power" oder ähnlichem und einer Angabe wie
"13,8V DC" oder ähnlich beschriftet ist. Der Anschluss wird sich aller Wahrscheinlichkeit auf der Geräterückseite befinden.
Dieses Kabel führt zu einem weiteren Kasten, auf dem irgend was von "Power Supply", "Netzgerät" oder ähnliches steht. Dieses Gerät muss man nun erst mal einschalten Manchmal kann es auch sein, daß das Gerät vom Funkgerät zu einem Stromverteiler führt (werdet ihr erkennen, wenn ihr ihn seht). Dann muss man die Suche nach dem Netzgerät von diesem Verteiler aus weiterführen.
Herzlichen Glückwunsch! Spätestens jetzt sollten wir das Funkgerät eingeschaltet haben. Wenn nicht, dann ist vermutlich keine Elektrizität verfügbar, und wir haben einfach Pech gehabt.
Nicht unbedingt denn wenn die Betriebspannung bei 12-14 Volt liegt, kann man das Teil auch an eine Autobatterie anschliesen
Anmerkung: Der grün geschriebene Teil stammt von etfactaestlux; ich habe ihn hier eingefügt, damit die Information im Zusammenhang steht.
LG Patrone

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: patrone am 04. Juli 2008, 07:02:13

Jungs .-Das war ganz ausgezeichnet.
Großes Lob meinerseits.

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: luther am 04. Juli 2008, 08:51:41

Hallo Patrone,
danke erst mal für das Lob. :-).
UKW-Rundfunk findet nicht bei 70cm statt, sondern zwischen 80 und 110MHz, das sind 3-4m, vielleicht solltest du das in dem korrigierten Zitat korrigieren.
Hingegen findet in der Gegend um 70cm ebenfalls Fernsehen statt, circa zwischen 400MHz und 900Mhz (70cm...30cm).
Für weitergehend Interessierte: Die Wellenlänge kann man aus der Frequenz grob nach folgender Formel berechnen:
Wellenlänge in Metern = 300/(Frequenz in MHz).
(Die Einheit des Zählers ist dabei 1000km/s (Lichtgeschwindigkeit im Vakuum), es kommen also Meter heraus).
Gruß,
Luther
P.S.: Habe gerade gemerkt, daß du versucht hast das zu ändern un meinen Hinweis dann gelöscht hast. Genau während dessen war ich gerade ab Ändern des Hinweises, was erklärt, warum ich erst mal eine Fehlermeldung beim Speicherversuch bekam ;-).
P.P.S. : ist immer noch nicht richtig, Rundfunk sind 80...110MHz, nicht 80...110m, und das sind wiederum 3...4m.
Bei Gelegenheit stelle ich mal einen kleinen Auszug aus dem Wellenplan ´rein und äußere mich etas ausführlicher zu Wellenlänge und Frequenz und deren Zusammenhang.

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger - Frequenzen
Beitrag von: etfactaestlux am 04. Juli 2008, 12:51:53

Hallo Forum,
der Artikel "Notruf" bei Wikipedia passt gut zum Thema,
http://de.wikipedia.org/wiki/Notruf
von dort habe ich folgende Frequenzen:
27.065 Mhz (Kanal 9) CB-Funk Notrufabwicklungskanal
(Theoretisch... praktisch würde ich auf CB jeden Kanal probieren, angefangen bei 9 dann 1 dann 40 dann den Rest)
121.500 Mhz Notruffrequenz Flugfunk
234.000 Mhz Notruffrequenz Flugfunk
129.900 Mhz Deutsche Rettungsflugwacht
145.500 Mhz Anruffrequenz Amateurfunk
433.500 Mhz Anruffrequenz Amateurfunk
(hier ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten daß man jemanden antrifft)
156.800 Mhz (Kanal 16) Notruffrequenz Seefunk
Wer kennt weitere Frequenzen für Notfälle?
Grüße,
etfactaestlux

Titel: Re: Vorbereitung: Funken für Anfänger
Beitrag von: saurier61 am 04. Juli 2008, 14:44:07

Hallöle und vielen Dank,
so kann das sogar ein Blöndie wie ich verstehen ;D
Mir war es wichtig, dass auch Leute die Null Ahnung von der Materie haben das verstehen und im Notfall dann auch nutzen können.
Und das habt ihr jetzt super hin bekommen. Danke schön.
Lieben Gruß von
Helga
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC