Zurück zum Index

## persönliche Körperhygiene ⇒ Thema gestartet von: patrone am 11. Februar 2008, 09:20:51

Titel: Die Toilette und deren bau
Beitrag von: patrone am 11. Februar 2008, 09:20:51

Der Mensch produziert pro Tag:
- ca. 0,14 ltr. Fäkalien (Nettovolumen, d.h. nur Fäkalienstoffe, ohne Papier und Hohlräume). Diese Menge hängt von der Kalorienzahl pro Tag nur wenig ab. Annahme: Abgabe der Fäkalien bei 1-2 maliger Benützung (Mittel 1,5). Benützungszeit der Toilette pro mal 7 Minuten (inkl. Eintreten, Händewaschen oder -abreiben und Verlassen).
- Im Mittel etwa o,5 ltr. Urin. Annahme: Abgabe in 3 bis 4 malen pro Tag, Benützungszeit 3 bis 4 Minuten.
Mit diesen Annahmen ergibt sich bei ca. 12 stündiger Benützung ein Bedarf von einer Toiletten pro 30 Personen. Das Gewicht der Abgänge pro Tag (Fäkalien, Urin, Toilettenpapier, hygienische Binden, evtl. weitere kleine Abfälle wie Erbrochenes usw.) beträgt insgesamt etwa 1,5 kg pro Person und Tag. Zu Beachten ist die Abtrennung der Trockentoilette, einerseits wegen der Geruchsbelästigung und andereseits wegen der Wahrung der Privatsphäre. In Zeiten von Wasserknappheit bewährt sich auch ein Camping-Trocken-Klo?. Dazu natürlich Ersatzbeutel und Torfmull, Sägemehl oder Chlorkalk. Als Trockentoilette eignen sich alle dicht verschliessbaren Behälter wie Eimer, Tonnen usw.. In die Trockentoilette kann ein Plastikbeutel (ca. 20 ltr.) eingelegt/-spannt werden, der nach jeder Benützung herausgenommen wird dann sofort dicht verschlossen wird und in einem grösseren dichten Gefäss (Tonne) gelagert werden kann. Diese Tonne sollte von Zeit zu Zeit mit einer Desinfektionslösung behandelt werden. Als Desinfektionslösung eignet sich Chlorkalk nicht, da er keine ausreichende Wirkung auf organische Stoffe hat. Campingtoilette oder Behelfstoilette („Katzenklo")
Eine „Nottoilette“ möglichst in der üblichen Toilette einrichten.

Titel: Rund um die Toilette und deren Bau
Beitrag von: patrone am 11. Februar 2008, 09:24:19

Toilette selbst gebaut
Behelfstoilette
Benötigte Gegenstände: Toilettensitz Behälter, z.B. Eimer Fäkalienbeutel Kohlenstoffreiches Aufsaugmittel (Torf, Sägemehl usw.) Desinfektionsmittel Metallstreifen Schrauben und Muttern Bohrer „Metallschneider“ (Säge oder Zange)
Der Metallstreifen wird oben 1 bis 2 cm alle 4 - 6 cm eingeschnitten. In die eingeschnittenen Metallstreifen Löcher bohren, dann den Metallstreifen um 90 Grad biegen. Den Metallstreifen zu einem Ring formen. Der Durchmesser sollte etwas grösser als das Loch der Toilettenbrille sein. An den Enden des Metallstreifens Löcher bohren. In die Toilettenbrille Löcher bohren mit dem entsprechenden Abstand zu den Löchern im Metallstreifen Metallring und Toilettenbrille mit Schrauben und Muttern verbinden.
Ein zweiter Behälter (Eimer usw.) enthält Sägemehl, Holzschnipsel, Torf und andere kohlenstoffreiches Material. Dieser zweite Behälter ist abzudecken.
Der volle Toilettenbehälter bzw. die Fäkalienbeutel können auf einem Komposthaufen entsorgt werden wenn die Fäkalien nicht zu feucht sind. Die Beutel sind aufzureissen.
Latriene
Latrine: Eine Latrine muß zwischen 20 und 30 Metern von Brunnen und Oberflächenwasser entfernt sein. Die meisten Empfehlungen für eine Latrine schlagen mindestens ein Loch im Boden 0,3 x 0,3 x 0,5 Meter (Länge x Breite x Tiefe) vor für vorläufige Einrichtungen und mindestens 1,0 x 1,0 x 1,3 Meter für etwas längerfristige Latrine. Benötigtes Werkzeug: Schaufel, evtl. Spitzhacke, Bretter.
Es ist wichtig, Kalk verfügbar zu haben, um Schädlinge fernzuhalten und für die Geruch-Kontrolle?. Fliegen sind gefährliche Krankheitsüberträger, daher ist es wichtig sie von Fäkalien / Latrienen fern zu halten. Die Luftfeuchtigkeit und Gerüche in einen Toilettenhäuschen können mittels Lüftungslöcher (unten und oben) verringert werden. Die Lüftungslöcher mit Fliegendraht abdecken. Ein Fächer kann auch für Luftbewegungen sorgen.
Lagertoiletten werden im dritten Abschnitt des Feldlagers errichtet. Die Entfernung zwischen den Aborten und den Unterkünften sollte nicht mehr als 250 bis 300 m und nicht weniger als 100 m betragen. Flache Feldaborte werden bei kurzzeitigen Aufenthalten angelegt. Sie sind etwa 70 cm tief und 30cm breit. Für 30 bis 40 Personen ist im Graben erforderlich.
Tiefe Feldaborte werden angelegt, wenn mit einem längeren Aufenthalt als 3 Tage zu rechnen ist. Die Gräben haben eine Tiefe bis zu 2 m und eine Breite von 60 bis 70 cm. Sie müssen gemauert oder betoniert sein. Der Inhalt ist in regelmässigen Abständen auszupumpen und abzufahren. Dafür sind ebenfalls vertragliche Vereinbarungen mit der Stadtreinigung erforderlich. Es ist üblich, dass die Latrinen mit einer Sitzeinrichtung ausgestattet werden. Hygienische Vorteile weisen jedoch unbedingt die in unserem Land wenig bekannten Hocklatrinen auf, weil sie besser sauberzuhalten sind und die In-fektionsgefahr geringer ist. Fäkaliengruben sind regelmässig zu desinfizieren.
Auf entsprechende Hygiene vor- während - nach dem „Geschäft“ achten.
Wenn die Latrien voll ist: Wenn eine Latrine voll (2/3 der Tiefe) ist muss eine neue Grube gegraben werden. Ein neues Loch einige Meter neben der vollen Latrine graben. Das Toilettenhäuschen über das neue Loch stellen. Mit der ausgehobenen Erde die alte Latrine füllen und die Stelle mit Steinen entsprechend markieren (Schutz gegen Tiere).
Beseitigung von Fäkalien: Anaerobic Zersetzung (Zersetzung unter Luftabschluss) produziert Ammonium und andere übelriechende Gase. Daher immer für genügend Luftzirkulation sorgen (immer wieder umschichten/wenden). Aerobe Zersetzung ist vorzuziehen.
Fäkalien müssen immer tief vergraben werden, um Tiere zu hindern, sie auszugraben und um eine Verunreinigung von Grund-/Oberflächenwasser zu verhindern. Zur besseren Verrotung der Fäkalien kann man immer wieder Torf, Sägemehl oder Garten-/ Blumenerde in die Latrine streuen.
Damit die Fäkalien nicht zu feucht sind ist es besser den Urin in einem extra Behälter zu sammeln.
Kot und andere organische Abfälle: Organische Abfälle (Küchenabfälle Gemüse usw.external link verschrottet, Holzasche, alles was sich zersetzten kann) sollte auf einen Kompost-Haufen? gegeben werden. Dieser ist regelmässig zu drehen um eine aerobe Zersetzung zu erlauben. Der Kompost kann dann später im Garten benutzt werden. Niemals Fäkalien und Küchenabfälle miteinander auf einem Komposthaufen vermischen (wegen der Gefahr von Infektionen).
Urin: Ein Graben 35 cm Tief und 15 cm Breit in die Erde graben und dann mit Sägemehl, Laub usw. bedecken. Den Urin einfüllen und mit Sägemehl, Laub usw. abdecken. Urin ist keimfrei und kann direkt in den Garten gegeben werden. Es ist ein guter Dünger, weil es Stickstoff, ein natürlicher Dünger, enthält.
Links: Sägemehltoilette, leider nur in english (PDF) (http://www.jenkinspublishing.com/downloads/sawdust-toilet.pdf)

Titel: Das Papier
Beitrag von: patrone am 12. Februar 2008, 07:22:58

Klopapier
Das Toilettenpapier (auch Klopapier) ist ein in der Kanalisation leicht zerfallendes Papier, das meist in Rollen an den Toiletten angebracht wird, um sich damit den ***** nach dem Stuhlgang oder die Vulva (weibliche Geschlechtsteile) bzw. den Penis nach dem Harnlassen zu säubern.
Toilettenpapier/Klopapier wurde zuerst im 14. Jahrhundert in China produziert. Das erste Papier, das in einer Fabrik speziell als Toilettenpapier hergestellt wurde, wurde von Joseph Cayetty 1857 in den USA produziert.
Das perforierte Klopapier auf Rollen, wie wir es heute kennen, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. In Deutschland gründete Hans Klenk 1928 in Ludwigsburg die erste Toilettenpapierfabrik. Der Markenname Hakle ergibt sich aus den Initialen seines Namens (Hans Klenk). Damals bestand eine Rolle aus 1000 Blatt rauen Krepppapiers. 1958 verbreitete sich - aus Amerika kommend - das weichere Tissue-Papier?.
Klopapier Toilettenpapier
Formen
Neben einfachem Toilettenpapier unterscheidet man unter anderem 2-lagiges, 3-lagiges und mittlerweile auch 4-lagiges Papier. Mit Texten bedrucktes Toilettenpapier findet eher als Scherzartikel Verwendung. Daneben gibt es feuchtes Papier sowie Papier mit Parfümierung. Hautärzte raten von parfümierten Papieren ab, da sie Allergien verursachen können. Weiterhin sind in den letzten Jahren antibakterielle Toilettenpapiere aufgekommen, die mit keimtötenden Substanzen beschichtet ist. Auch von der Benutzung dieser Papiere ist abzuraten, zum einen genügt unbeschichtetes Papier bei richtiger Anwendung der Körperhygiene. Zum anderen können bei der Abwasserklärung Probleme auftreten, da viele Kläranlagen mit Abwasser zersetzenden Bakterien arbeiten, die durch antiseptische Substanzen abgetötet werden (nebenbei wird die Belastung des Wasser durch Chemikalien erhöht).
Beim Kauf von Toilettenpapier ist beim Preisvergleich zu beachten, dass sich auf einer Rolle Toilettenpapier meist umso weniger Blätter Papier befinden, je mehr Lagen das Papier hat! In der Regel haben 2- und 3-lagige Toilettenpapiere 200- 250 Blatt auf der Rolle und 4-lagiges Papier 150 Blatt. Einige Marken sind nur scheinbar günstig, da die Rolle entweder nur 200 Blatt anstatt 250 Blatt aufweist, oder sich weniger Rollen im Paket befinden. Inzwischen kann man aber sein Toilettenpapier auch abonnieren, so dass das Herumtragen von unhandlichen Paketen ein Ende hat.
In vielen Ländern wird auch als Ersatz ein Stück Zeitungspapier benutzt. Da dieses schlecht im Wasser zerfällt, wird es oft auch nach der Benutzung in extra bereitgestellten Behältern gesammelt, damit die Abwasserleitungen nicht verstopfen.
Geschichte
Die Griechen benutzten Steine und Tonscherben, die Römer banden einen Schwamm an einen Stock und tränkten diesen in einem Eimer mit Salzwasser. Im 6. Jahrhundert reinigte man sich in China bereits mit Papier. Im Orient benutzte man Wasser, die Germanen bevorzugten Stroh und Laub. Im Mittelalter wurde unter anderem Moos benutzt, die Reichen gönnten sich eingeweichte Lappen und Schafswolle. Bis in die 1980er Jahre zerschnitt man Zeitungen in kleine Blätter, lochte einen solchen Stapel an einer Ecke und hing ihn mit einem Bindfaden an einem Nagel auf.
Werbebotschaften
* 60er Jahre - Hakle: Verlangen Sie eine Rolle Hakle, dann brauchen Sie nicht Toilettenpapier zu sagen.
* 1994 - Hakle: Machen Sie Ihren Po zur Kusszone.
* 2004 - Toilettenpapier-Abo: Wir bringen regelmäßig Ihre Monatsration Papier frachtfrei ins Büro.
Toilettenpapier (http://de.wikipedia.org/wiki/Toilettenpapier)
Das Toilettenpapier (auch Klopapier, WC-Papier) ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes Papier zur Reinigung der Ausscheidungsorgane nach dem Stuhlgang oder nach dem Harnlassen.
Bei Verwendung eines Bidets oder eines Washlets muss Toilettenpapier nur noch zur Trocknung eingesetzt werden.
Toilettenpapier zerfällt in der Kanalisation leicht.
Formen und Nutzung
Das zumeist auf Rollen aufgewickelte Toilettenpapier kann aus bis zu fünf Papierlagen bestehen. Zum leichteren Abreißen der benötigten Papiermenge sind Perforationen vorgesehen.
Mit Texten, gefärbtes, oder mit Bildern bedrucktes Toilettenpapier findet oft als Scherzartikel oder Werbeartikel Verwendung. Es gibt feuchtes Papier sowie antibakterielles oder parfümiertes Papier.
Es gibt unterschiedliche Nutzungsarten: Das Falten, das Knüllen, das Wickeln und das Abreißen einzelner Blätter, wobei die ersten beiden am verbreitetsten sind. Von dieser Nutzung hängt dann auch die bevorzugte Dicke des Toilettenpapiers ab: Z.B. für das Falten wird dickeres, festeres Papier bevorzugt, für das Knüllen eher dünnes, flaches, weiches. In Mitteleuropa ist das Falten verbreiteter als das Knüllen: Marktforschungen1external link ergaben in Deutschland nur 6% Knüller, in England ca. 30%; hingegen in den USA überwiegend Knüller.
Herstellung
Holz für die Zellstoffherstellung wird vor allem aus Kiefern, Fichten, Birken und zu geringen Teilen aus Eukalyptus-Bäumen? gewonnen. Da Lignin und andere Pflanzenstoffe nicht vollständig durch den Kochprozess bei der Zelluloseherstellung entfernt werden können, bleibt der Zellstoff dunkel gefärbt, für Hygieneprodukte werden die Zellulosefasern jedoch weiter aufbereitet und die noch verbliebenen Ligninreste in einem Bleichprozess entfernt. Das hat zudem den Vorteil, dass der Zellstoff nicht nur entfärbt, sondern auch saugfähiger und weicher wird, denn Lignin ist wasserabweisend.
Heute benutzen die Zellstoffhersteller statt wie früher elementares Chlor elementarchlorfreie Bleiche oder Sauerstoffbleiche sowie als Oxidationsmittel Chlordioxid, Wasserstoffperoxid und Ozon, was unter ökologischen Aspekten besser abschneidet. Abhängig vom Oxidationsmittel unterscheidet man heute zwischen ECF-gebleichten (Elementar-Chlor-Frei), wie z. B. Bleiche mit Hypochlorit oder Chlordioxid, und TCF-gebleichten (Total-Chlor-Frei) Zellstoff, z. B. mit Sauerstoff, Wasserstoffperoxid oder Ozon.
Tissue wird in zwei oder mehreren Lagen verarbeitet. Bei Toilettenpapier wird die Oberfläche mit einer Prägung versehen und bedruckt. Durch die Prägung wird bei mehrlagigen Toilettenpapieren die Haftung der Einzellagen untereinander sowie die Festigkeit des Blattes erreicht, ein Effekt, der sich durch punktuelles Verkleben noch steigern lässt. Eine Kombination aus weichen Zellstofffasern mit besonders dicken und sicheren Lagen aus dichtem Faserverbund kennzeichnet mehrlagige Papiere. Die oft gewünschte Weichheit wird durch die Strukturierung der Oberfläche erzielt.
Durch das gestiegene Umweltbewusstsein seitens der Konsumenten als auch der Hersteller wird bei der Zellstoff- und Tissueproduktion zunehmend auf einen sparsamen Wasserverbrauch sowie umweltverträgliche Verfahren bei der Abwässerbeseitigung geachtet. Selbst die bei der Produktion anfallenden Holzreststoffe und Laugenüberstände werden zur Deckung des Energiebedarfs verwendet.
Geschichte II
Das erste Papier, das in einer Fabrik speziell als Toilettenpapier hergestellt wurde, wurde von Joseph Gayetty 1857 in den USA produziert und bestand aus einzelnen Blättern in einer Schachtel und war mit Aloe-Extrakten? getränkt.
Im Orient benutzte man Wasser, orientalische Nomadenvölker benutzen heute noch Sand zur Afterreinigung. Bei südamerikanischen Kulturen wurde auch die eingeweichte, papierartige Außenhülle von Maiskolben verwendet.
Das perforierte Toilettenpapier auf Rollen, wie wir es heute kennen, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. 1880 entstand die British Perforated Paper Company. 1890 stellte die Scott Paper Company Toilettenpapier auf Rollen her.
In Deutschland gründete Hans Klenk 1928 in Ludwigsburg die erste Toilettenpapierfabrik. Damals bestand eine Rolle aus 1.000 Blatt rauen Krepppapiers. 1958 verbreitete sich - aus Amerika kommend - das weichere Tissue-Papier?, das auf der Haut viel angenehmer als das Krepppapier ist.
2external link
In Japan kam es 1973 während der Ölkrise zu der sog. "Toilettenpapier-Panik".3external link Das Gerücht einer zu erwartenden Verknappung von Toilettenpapier aufgrund einer Beschränkung der Ölimporte führte zu Hamsterkäufen. Damit kam es zu einer Verknappung, die wiederum die Gerüchte zu bestätigen schienen. Einen ähnlichen Fall gab es damals auch auf Hawaii. Bis in die 1980er Jahre zerschnitt man auch Zeitungen in kleine Blätter, lochte einen solchen Stapel an einer Ecke und hängte ihn mit einem Bindfaden an einem Nagel auf. Als Alternative gab es nach oben offene Holzkästchen, die an der Wand angebracht wurden und mit dem passend geschnittenen Zeitungspapier gefüllt wurden.
Für Aufsehen in Presse, Funk und Fernsehen sorgte im Jahr 2002 der Schriftsteller Mike Bartel, als er zum ersten Mal Bücher (mit ISBN) in Form von mehreren Toilettenpapier-Rollen? veröffentlichte.4external link Die so genannte Klopapier-Literatur? wurde sogar bei der Frankfurter Buchmesse präsentiert.
Siehe auch :
* Toilette (http://de.wikipedia.org/wiki/Toilette)
* Toiletten in Japan (http://de.wikipedia.org/wiki/Toiletten_in_Japan)
* Bidet (http://de.wikipedia.org/wiki/Bidet)
* Toilettenspülung (http://de.wikipedia.org/wiki/Toilettensp%C3%BClung)
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC