Zurück zum Index

## Technik zum Überleben ⇒ Thema gestartet von: patrone am 16. Mrz 2008, 06:36:19

Titel: Notstromversorgung
Beitrag von: patrone am 16. Mrz 2008, 06:36:19

Batterien und Akus
Batterie-Allgemeines
Tja, das ist ärgerlich, wenn Batterien (Zellen) auslaufen!!! Hier ein paar Tips dazu: Batterien bei Nichtgebrauch unbedingt aus den Geräten entnehmen, die permanent einen kleinen Strom ziehen. Discman, Radios mit Uhr, Digi-Cam etc.. Wenn die Batterie nämlich Strom liefert, löst sie (bzw. die Ummantelung) sich dabei immer mehr auf. Ergebnis: Irgendwann ist die Batterie leer, die Ummantelung bekommt kleine Löcher, und das Elektrolyt tritt aus... In Taschenlampen z.B. können sie gefahrlos länger verbleiben, weil diese eben keinen 'Ruhestrom' im ausgeschalteten Zustand ziehen.
Wichtig: Kauft nur Alkali-Mangan-Batterien, keine Zink-Kohle. Letztere werden noch immer verkauft, halten bei fast gleichem Preis aber nicht mal halb so lange. Alkali-Mangan erkennt Ihr an der Bezeichnung 'LR xx' auf der Verpackung bzw. auf der Batterie, wobei 'xx' die Größe bzw. Form der Batterie angibt. Beispiel: Mignon-Batterien (AA) heißen 'LR 6', Baby-Batterien 'LR 14' und Mono-Batterien 'LR 20'. Zink-Kohle hat nur 'R xx', also das 'L' fehlt... Empfehlenswert sind z.B. die Batterien von Aldi (Top Craft) und Plus (Tolux). Diese sind fast so gut, wie z.B. Duracell, aber nur halb so teuer.
Geschrieben von Sir Vivor am 10. Juni 2003
Parallel/seriell geschaltete Batterien-1
Parallel geschaltete Batterien: (Nebeneinander angeschlossene Batterien zb Pluspool an Pluspool/Minuspool an Minuspool)
- Gleiche Stromstärke / Spannung (Volt)
- Erhöhte Kapazität (längere Dauer) (Ah)
Seriel geschaltete Batterien:(hintereinander angeschlossene Batterien) zb +-+-+-+
- Erhöhte (verdoppelte) Stromstärke/Spannung [6 Volt + 6 Volt = 12 Volt]
- Gleiche Kapazität (Dauer) (Ah)
Parallel/seriell geschaltete Batterien-2
Aus Survival Wiki mit Erklärungen von Patrone
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC