Zurück zum Index

## Ausrüstung ⇒ Thema gestartet von: patrone am 29. Februar 2008, 15:49:18

Titel: Buch binden
Beitrag von: patrone am 29. Februar 2008, 15:49:18

Buchbinden
Buchbinden für zuhause (von Detlef):
Falls du keine allzu hohen Ansprueche hast, kannst du das selbermachen. in unserer oertlichen Leihbibliothek werden Taschenbuecher "nachgebunden" Werkzeug:eine Schraubzwinge, wie sie Tischler verwenden. Bandmetall .Streifen laenge ca 25 cm, breite ca 4 cm, dicke 3 oder 4 mm. die Streifen lässt man sich an die Pressflaechen der Schraubzwinge anschweissen, so dass sie bei zusammengeschobener Zwinge flach aufeinander liegen. alle vier bis fuenf centimeter werden beide Flacheisen zusammen bis zur mitte mit einer Trennscheibe "eingesaegt" (mit der Eisensäge werden die Schlitze zu schmal) man klemmt das zu reparierende Buch, bzw den Stapel Blätter da wo der Rücken hin soll mit der modifizierten Zwinge zusammen. mit einem elektrischen Handbohrer(besser natuerlich ein Hobby-Standbohrgeraet) macht man jetzt Löcher , da wo die Schlitze im Metall sind. mit einer Sticknadel zieht man einen gewachsten Faden(Schustereibedarf) in "Achterschlingen" durch die Löcher. Klemme lösen, Fäden nachziehen, Knoten knüpfen, fertig! (wenn man keinen "harten" Einband hat, empfiehlt es sich, schmale Pappstreifen mit "einzubinden", sonst tendieren die äusseren Blaetter dazu, von den Fäden
zerschnitten zu werden.
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC