> # Re: hm.....

> Geschrieben von werner am 01. April 2005 02:29:

> Als Antwort auf: Parallel - Schaltung geschrieben von Sebastian am 31. März 2005 18:02:51:

> >Ja, mag ja sein,
> >aber was ist, wenn du die Dynamos parallel schaltest. Dann addiert sich das doch - nicht wahr??
> >Gruß
> >Sebastian

> Erstmal nein, da die Dynamos weder frequenzmäßig noch in der Phasenlage synchronisiert sind.

> Wie man sie synchronisieren könnte, weiß ich leider nicht.
> Will ich aber selbst erfahren, wegen Einspeisung eines Stromaggregats ins Netz.

> Oder synchronisieren die sich automatisch per Rückkopplung ?

> Wenn's also jemand hier weiß .... bitte erklären.

> Wenn man synchronisiert hat, krankt es noch am Wirkungsggrad.
> Wahrscheinlich ist der beste Wirkungsgrad gerade bei Nennleistung erreicht.
> Die entsprechende Drehzahl sollte man dann zumindest nicht überschreiten, sonst tritt man nur für Wärme.
> Das Zeug hat sicher extreme Exemplarstreuungen, da es auf Gleichheit im Normalbetrieb nie ankommt.
> Kommt man also im Wirkungsgrad nur auf einen Mittelwert.

> Gruß
> werner

> Antworten:

> - Re: hm..... Sebastian 01.4.2005 22:17 (3)
>   - Re: hm..... werner 03.4.2005 00:20 (0)
>   - Re: hm..... werner 03.4.2005 13:34 (1)
>     - Noch ein detail nachgeschoben: werner 03.4.2005 13:52 (0)