> # Schimmel

> Geschrieben von Dow Jones am 12. September 2003 00:21:01:

> Als Antwort auf: Schimmel.......und mal wieder ein Grundwasserrätsel :-) geschrieben von mchai am 11. September 2003 08:40:10:

> Um es ganz einfach zu machen: Schimmel bidet sich dort, wo es feucht ist, keine Luftzirkulation zustande kommt und es deshalb auch länger feucht bleibt.

> Warum werden nun Mauern innen feucht? Der Grund ist keineswegs das Eindringen von Feuchtigkeit von außen, sondern ein Mangel an Isolierung.

> Warme Luft kann mehr Luftfeuchtigkeit halten als kalte. Das merken wir dann, wenn wir ein Bierchen aus dem Kühlschrank nehmen oder als Brillenträger vom kalten in die warme Stube kommen. An der Bierflasche bilden sich Wassertropfen, und die Brille beschlägt sich.

> Dasselbe passiert in einem geheizten Raum an dessen unzulänglich isolierten kalten Wänden. Es kondensiert aus der warmen Raumluft an der kalten Mauer Feuchtigkeit, und dort wächst in weiterer Folge der Schimmelpilz.

> Das geschieht dann nicht, wenn der Raum kalt bleibt bzw. in einem warmen Raum, wenn die die Mauern entsprechend isoliert sind. Dadurch verlagert sich nämlich der Frost-Tau-Punkt ins Innere der Wand, wo das keine Rolle spielt, weil dort kaum Luftfeuchtigkeit vorhanden ist.

> Durch Zugluft oder häufigeres Lüften trocknet ebenfalls eine feuchte Wand wieder weitgehend aus und die Schimmelbildung hält sich deshalb in Grenzen.

> Zu Punkt zwei erwähne ich bewußt nichts, weil es meiner Meinung nach höchst unwahrscheinlich ist, daß jemals eine derartige Trinkwasernot in unseren Breiten vorkommen wird.

> Gruß

> d.

> Antworten: