> # Re: Taschenlampe ohne Batterien

> Geschrieben von E-Techniker am 21. April 2003 18:36:44:

> Als Antwort auf: Re: Taschenlampe ohne Batterien geschrieben von Hybris am 14. April 2003 23:10:44:

> > Früher gabs ja die Taschenlampen, die man "gedrückt" hat, da is dann
> > ein Dynamo drin gewesen, das hat aber nicht lange vorgehalten. Erst
> > mit den weissen, hellen und vor allem stromsparenden LEDs ging das
> > wohl besser

> Von der Helligkeit darf man sich nicht zuviel erwarten. Wenn man direkt
> reinschaut blendet es natürlich aber die Ausleuchtung ist nicht mit einer
> "großen" Taschenlampe zu vergleichen. Die haben in LED-Ausführung ja
> auch mehrere LEDs, die Dynamo-LED-Lampen aber nur eine. Als "Notlicht" tuts
> das aber. Der größte Vorteil der Dynamo-LED-Lampen dürfte für unsere
> Zwecke sein, daß das Ding von EMP abgesehen lange hält. Glühlampen gehen
> ja öfters mal kaputt, LEDs nicht.

> > Könnt mir vorstellen, daß man auch eine "Schüttel-Fernbedienung" basteln
> > könnte, naja und wenn man die Idee weiterspinnt gibts da noch tausend
> > Möglichkeiten. Eine Marktlücke?

> Auf die Fernbedienung kann ich ganz gut verzichten ;-) Von Freeplay
> gibt es Lampen und Radios mit Kurbelantrieb.

> > Back to the roots? Immerhin ist Induktion schon seit langem bekannt...

> Aber die starken Magnete nicht. Da ist im übrigen auch Vorsicht geboten,
> also nicht in die Nähe von Computern, Tonbändern oder dergleichen bringen.

> > Tja, wie gesagt, einen EMP dürfte das Ding nur aushalten, wenn
> > möglichst -wenig- Elektronik vorhanden ist (ist da ein Chip drin?).

> Elektronik ist in LED-Lampen eigentlich immer vorhanden, weil die LEDs
> mit einem bestimmten Strom betrieben werden wollen. Einfach an eine
> Batterie anschließen geht da nicht. Über Vorwiderstand ginge es, aber
> da wird dann die meiste Energie in Wärme umgesetzt, also arbeitet man
> meist mit irgendeiner Form von Schaltreglern. Gerade bei der
> Dynamo-LED-Lampe wäre ein einfacher Vorwiderstand wohl auch ungeeignet,
> weil die Helligkeit dann stark vom Ladezustand abhängen würde. Ich
> habe eine Shakelight (= Nightstar), kann aber trotz Klarsichthäuse die
> Elektronik nicht sehen, da sie vergossen ist. Ich gehe aber davon
> aus, daß sie einen IC oder zumindest einige Transistoren enthält.
> Von einer EMP-Gefärdung muß man daher ausgehen, zumal die Spule ja
> als Antenne wirkt.

> > Vor allem sollte diese nicht kurzgeschlossen sein

> ???

> > Deshalb vielleicht besser eine Taschenlampe umbauen

> Wahrscheinlich kommt man nicht so einfach an die starken Magnete.
> Zum Bau von einfachen "normalen" LED-Lampen siehe beispielsweise
> LED-Taschenlampe selbstgebaut.

> Bezugsquelle für die Forever Flashlight scheint übrigens Westfalia
> zu sein, jedenfalls sehen diese Lampen genauso aus.

> Kennt jemand eine deutsche Bezugsquelle für die Nightstar II bzw.
> Flashlight II? Die sollen ja besser sein bzgl. Helligkeit und Brenndauer.

> MfG
> Thomas

> Antworten: