> # Stromversorgung. Frage. Drehstrom.

> Geschrieben von Guerrero am 23. Dezember 2005 21:53:03:

> Als Antwort auf: Re: Stromversorgung. Frage. Drehstorm geschrieben von Zwobbel am 23. Dezember 2005 14:13:40:

> >Aus der Erde das dicke Kabel liefert Drehstrom. Also fünf dicke Adern:
> >Schutzerde
> >Null (Mittelpunktsleiter)
> >3x Phase
> >Die Spannung Phase/Phase ist ca. 400V
> >Die Spannung Phase/Null ist ca. 230V
> >Jedenfall ist das in Mitteleuropa so.
> >Wenn Du aus irgendeiner Notquelle das Haus speisen willst, dann mußt Du Null an Null anschließn und die eine Phase der Notquelle an alle drei Phasen im Sicherungskasten verteilen. Natürlich erst nach dem Zähler und den Hauptsicherungen. Das sind drei Stück, nämlich je eine pro Phase.
> -------------------------------------------------------------------------------

> Buen día.

> Also kann ich den Nulleiter (Blau) des Generators
> mit dem Nulleiter am Eingang (Netz=Dickes Kabel aus der Erde)) verbinden
> nach den Sicherungen (Sicherungen wegnehmen
> um nicht nach Draußen zu liefern) und dann
> die eine Phase (Spannung) des Generators mit
> den drei Phasen am Eingang
> verbinden?

> Dann zählt der Zähler den Strom, was mich im Notfall
> nicht stört.

> Wie geht das mit einem Generator der Starkstrom liefert?

> Kann ich dann die 3 Phasen (Spannung) mit
> den drei Phasen im Sicherungskasten (Netz) verbinden und habe dann
> auch 3 - Phasen - Strom an meine Starkstromverbraucher?

> Saludo
> Guerrero

> Antworten:

> - Re: Stromversorgung. Frage. Drehstrom. X 24.12.2005 19:03 (0)