> # Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff?

> Geschrieben von detlef am 24. Januar 2005 12:25:47:

> Als Antwort auf: Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff? geschrieben von X am 24. Januar 2005 01:21:03:

> hallo,

> >>(kann sein, dass da einige rueckschlagventile mit rein muessen.)
> >Die wären dann Federbelastet und würden bei den geringen Druckdifferenzen nie öffnen.

> wieso? gibt es bei euch nicht mehr die klappenrueckschlagventile aus messing?

> >>ganz oben unter dem dach hat das steigrohr eine 180° kurve, dass es wieder nach unten zeigt. da ist es ohne verschluss zu ende.
> >>unter diesem rohr ist ein klokasten grosses auffangbecken, in welches ueberschuessiges wasser fliessen kann. unten an diesem becken ist das rueckflussrohr angebracht. der aufbau verhindert, dass erhitztes wasser die leitung platzen lassen kann.
> >>ahh, wichtig: bei dem ueberlauf muss der rand des beckens hoeher sein, als die oeffnung von dem rohr, das da reinhaengt.
> >Sehe ich ganz anders:
> >Beide Rohre werden bis kurz vor das Gefäss gelegt und dann über einen Anschluss unten mit dem Gefäss verbunden.
> >Oben kommt an das Gefäss ein Überlauf, der überschüssigen Wasser abführt. die Grösse dieses Gefässes sollte bei einem mormalen Haus (100 m²; 20 KW Heizleistung) bei ca. 30 Litern liegen. und bei kalter Heizung sollte es zu ca. 20% gefüllt sein.

> da kannst du durchaus recht haben. ich bin kein spezialist.
> allerdings waren die beiden sisteme, die ich gesehen habe, so wie von mir beschrieben. mit ca 10 liter fassungsvermoegen im ueberlauftank.

> gruss,detlef

> Antworten:

> - Re: Holz-Kohle-Herd. - was ist ein wasserschiff? X 24.1.2005 19:17 (0)