> # man kann auch gleich richtig!

> Geschrieben von Ismael am 30. Januar 2005 12:41:35:

> Als Antwort auf: Holz-Kohle-Herd. geschrieben von Guerrero am 13. Januar 2005 18:25:03:

> hallo,
> die vorschläge zu holz und kohlefeuerung sind ja durchaus beachtenswert, aber einen ofen für 75€ halte ich eher für eine notlösung denn eine effektive möglichkeit, die heizkosten zu senken und (bei holz) CO2 neutral zu heizen.

> nachdem wir letztes jahr den gegenwert eines gebrauchtwagens (habe nie teure autos gefahren)in heizöl anlegen durften, haben wir beschlossen, einen teil der heizleistung durch holzfeuerung zu erbringen. ein hübscher küchenherd mit backröhre aus dem baumarkt war auch schon ins auge gefasst, jedoch haben wir uns dazu durchgerungen gleich nägel mit köpfen zu machen und richtig zu investieren!

> obwohl öfen ja eigentlich heizen sollen kommt es vor das sie genau das gegenteil bewirken und zwar dann, wenn sie grade nicht befeuert werden! wenn ein ofen nicht brennt, steigt im kamin dennoch warme (gegenüber der umgebungstemperatur) luft nach oben und saugt auf diese weise unsere wohltemperierte wohnungsluft nach außen! selbst bei geschlossenen luftklappen ist das noch eine horrende energievergeudung! bei einem ofen ist also darauf zu achten, das er sich seine luft nicht aus der wohnung, sonder vielleicht durche einen ungenutzten zug im kamin oder durch eine extraleitung von aussen holt.

> wer seinen ofen an die zentralheizung anschließen will sollte darauf achten, daß die beiden systeme auch miteinander kompatibel sind. nicht jeder ofen kann an jede heizung angeschlossen werden! wichtig ist auch ein absperrhahn am ofen, sonst wird bei holzmangel der kamin zentralbeheizt, was wohl nicht im sinne des erfinders ist!

> nach einigen recherchen soll es nun ein ofen für rund 3000€ +einbau sein mit integriertem wärmetauscher und kompatibel zu unserer zentralheizung. der ofen ist zwar recht wuchtig, und nicht so hübsch anzusehen wie der aus dem baumarkt, ist aber in der lage das gesamte haus zu heizen und dem ölbrenner ein kostensparendes schattendasein zu bescheren! die idee, komplett auf holzfeuerung umzustellen haben wir verworfen, weil sie den gravierenden nachteil hat, daß jeden tag holz nachgelegt werden muß und somit auch immer jemand zuhause sein muß, soll das haus im winter nicht einfrieren. zwar kann man auch palletsheizungen mit automatischer befeuerung einbauen, aber bei 5€ für den festmeter holz kaufe ich keine pallets!
> der ofen wird wie ein heizkörper in die bestehende anlage integriert. um bei ölfeuerung ein beheizen des kamins zu verhindern ist ein ventil eingebaut daß den kalten ofen vom heizkreislauf trennt. luft holt der ofen durch einen ungenutzten zug im kamin, so daß auch bei ölbefeuerung sichergestellt ist, das die warme wohnungsluft nicht nach aussen gesaugt wird.
> alles in allem ein prima system, das sich binnen weniger jahre bezahlt gemacht haben dürfte, auch wenn 3000-4000€ erstmal recht teuer klingen und einen kredit notwendig machen!

> wer eine altes haus mit einer billigen aber dennoch effektiven heizung ausrüsten möchte dem sei die "forsterheizung" empfohlen. in der ex-ddr war diese heizung als holz-etagenheizung sehr verbreitet und man bekommt sie für günstiges geld gebraucht (wird glaube ich auch immer noch neu angeboten).
> es handelt sich dabei um einen ofen mit wärmetauscher an den dann noch mehrere heizkörper angeschlossen werden können.

> wer einen ofen setzen möchte, sollte sich tunlichst mit dem schornsteinfeger kurzschließen, es wäre doch ärgerlich wenn sich rausstellen würde, daß der teuer erworbene ofen nicht zur bestehenden anlage passt, der kamin keine weitere feuerstelle mehr verträgt oder für den ofen umgebaut werden muß!
> die selbstbastel-anlagen die in verschiedenen beiträgen beschrieben sind taugen wohl eher fürs kuriositäten-kabinett! ein ofenrohr das einen ausrangierten heizkessel durchdringt mag zwar vom prinzip her funktionieren, aber erscheint mir doch als recht abenteuerliche installation! mag sein, das ein geschikter heimwerker das rohr in den kessel gebastelt bekommt, ohne das die ganze sache permanent vor sich hin tropft, wie steht es aber um den korrosionsschutz? entleert sich gegebenenfalls die gesamte selbstbau-heizanlage eines tages in einem großen schwall in die wohnung nicht ohne den brennraum des ofens vorher gründlich gespült zu haben? viel spaß dabei, die sauerei wieder in odnung zu bringen!

> Ismael

> P.S. heizungsrohre werden gelötet und nicht geschweißt!

> Antworten:

> - Re: man kann auch gleich richtig! Johannes 31.1.2005 00:03 (0)
> - Richtig. Guerrero 30.1.2005 20:40 (0)