> # Re: Isomaterial Schafwolle

> Geschrieben von ahlfi am 21. Januar 2003 18:09:42:

> Als Antwort auf: die Antwort geschrieben von Weitblicker am 21. Januar 2003 17:49:20:

> Hi Weitblicker,

> ich fand deinen Bericht SEHR interessant und will mich gar nicht so recht zwischenmischen:-))

> Zum Thema "Isolierung" könnte ich jedoch eine Ergänzung bringen:-)

> Wichtig bei der Isolierung von "natürlichen" Materials wie in deinem Beispiel Schafwolle, ist unbedingt zu beachten, dass diese winddicht eingebracht wird, da ansonsten der Iso-Nutzen rapide abnimmt. Ausreichen würden schon Papierbahnen (windicht), die jedenfalls in Deutschland bei jedem guten Öko-Fachmarkt zu kaufen gibt. Bei winddichten Holzschalungen erübrigt sich diese Maßnahme allerdings.

> Ansonsten hast du mit der Dampf-Durchlässigkeit völlig recht, wir wollen ja nicht in einer Cola-Dose wohnen:-)

> Noch eine kleine, aber gute Ergänzung:
> Man kann oder sollte die Wolle mit einer Borsalzlösung behanden. Diese schützt vor Schädlingen. Nicht vergessen, es ist ein Naturmaterial. Diese Lösung ist vom ökologischen Gesichtspunkt die harmloseste Form von Schädlingsschutz. Diese Borsalzlösung wird auch bei ökologischen Isomateral wie Zellulose, Wolle, Hanf usw., die in entsprechenen Baumärkten angeboten werden, angewandt. Ich habe diese Lösung sogar zur Vorbehandlung von Holz (außen) angewandt, bevor ich einen Endanstrich vornahm. Borsalzlösung bedarf einen Endanstrich, da sich dieser ansonsten auswaschen würde, aber in eurem Fall natürlich nicht:-)) Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, der Vollständigkeit halber.

> Lieben Gruß
> Ahlfi (der sein damaliges Reetdachhaus bei Sanierung ähnlich isoliert hat)

> Antworten:

> - Re: Isomaterial Schafwolle ahlfi 21.1.2003 20:15 (4)
>   - sehr interessant Weitblicker 22.1.2003 07:43 (3)
>     - Re: sehr interessant ahlfi 22.1.2003 09:19 (2)
>       - @ Weitblicker & Ahlfi wikking 23.1.2003 15:52 (1)
>         - Re: @ Weitblicker & Ahlfi ahlfi 23.1.2003 17:04 (0)