> # Re: segel ei - rettungs ei

> Geschrieben von Saurier61 am 15. August 2005 15:28:51:

> Als Antwort auf: Re: segel ei - rettungs ei geschrieben von detlef am 15. August 2005 14:49:58:

> Hi Detlef,

> als ich das mit der Kugel gelesen hab, hab ich das Teil schon fertig gesehen.
> Da brauchte ich nur noch das was ich gesehn hab aufschreiben.
> Leider fehlen mir meist die Fachbegriffe und so kann ich einige Sachen nur um/beschreiben.
> Ich hoffe du kommst jetzt mit deinen Planungen und Bau schnell weiter, denn allzuviel Zeit ist nicht mehr.

> Lieben Gruß von
> Helga

> >>Hi Detlef,
> >>das mit dem Aufklappen kann man doch lösen. Es gibt doch Hebestangen zum Kurbeln. Z.B. zum Abstützen oder Hochdrücken von Decken. Oder ganz komfortabele
> >>Hydraulikheber. Damit wäre das Problem des Aufklappens erst mal lösbar.
> >>Auch die Höhe der Hälften kannst du dann deinen Vorstellungen anpassen.
> >>Da fällt mir ein, es muß auch noch ein Lastenzug angebracht werden, damit du das Ei auch wieder zuklappen kannst, wenn es wieder rund geht.
> >>Ne, beide Hälften direkt nebeneinander. Vielleicht mit so einer Art Klavierband verbunden, damit das abgeklappte Teil sich nicht davon machen kann.
> >>Und dann zur Sicherheit und Stabilisierung noch Querverstrebungen komplett über beide Hälften. Nicht unten drunter.
> >>Damit es schnell stabilisiert werden kann werden von vornherein auf beiden Hälfen Schellen angebracht, durch die dann Rohre geschoben werden.
> >>Beide Hälften brauche auch ein Deck, damit man sich oben drauf bewegen kann.
> >>und wasserdichte Einstiegsluken.
> >>Diese Decks müssen etwas unterhalb der Ränder angebracht werden, damit Mast, Segel und Verstrebungen zwischen den Decks liegen können, wenn das Ei zugeklappt ist.
> >hey, du bist gut! schuettelst hier mal eben aus dem aermel, wofuer ich jahrelang geplant habe...
> >der hauptgrund, warum ich die klappschuff idee wieder fallen liess, war, neben den technischen schwierigkeiten, die frage des durchmessers. ich brauch eine kabinenhoehe von knapp 2 meter. darunte brauch ich einen laderaum von mindestens einem meter. (wegen der gewichtsverteilung als segler)
> >bei einem klappschiff/ei haette ich also schon einen durchmesser von 6 meter!
> >es sei denn, ich mache kabinen, die wie bei campingbussen hochgeklappt werden.
> >da wirds dann wieder stoerungsanfaellig.
> >im moment plan ich an einem "winzling" von 7 m laenge, und einem durchmesser von 4 meter... (ich bin noch nicht mit den berechnungen fertig, ob das fuer 8 pers ausreichen koennte)
> >>Ich hab mit Sicherheit noch was vergessen, aber das wirst du mir nachher schon erzählen ;-))) Mal schauen, wieviel wenns und aber noch kommen *ggg*
> >das groesste wenn und aber ist einfach dies: wenn ich mir schon die muehe mache, will ich, dass das ding auch seinen zweck erfuellen kann.
> >gruss,detlef
> >ach, beim letzten posting hatte ich was vergessen. also noch mal: gruss,detlef

> Antworten:

> - Re: segel ei - rettungs ei detlef 15.8.2005 18:25 (0)