> # Re: Schutzraum Atemluft

> Geschrieben von Otto am 05. August 2005 06:59:14:

> Als Antwort auf: Re: Schutzraum Atemluft geschrieben von M.Abraham am 04. August 2005 17:51:

> Hallo Mike !
> Wenn Du schon einen "Ansaugeschacht" hast, dann fülle ihn mit Grobsand auf und mache darüber ein Schutzdach,damit es nicht hineinregnet und staubt... möglichst stabil, damit es nicht durch Druck zusammengepreßt wird (und natürlich mit Zuluftmöglichkeit).
> Benütze Dein Aktivkohlefilter als Nachfilter gegen chemische,biologische Stoffe! Da ist es besser als gegen Feinstaub! Denn sonst wäre es nach 15 Minuten verstopft!
> Warum teure Lüftungspumpe?Selbstgebaute "Blasbalgpumpe" tut es genauso! Und im Notfall mußt Du sowieso "arbeiten"! da fällt sicher gleich der Strom aus (allein die Kernkraftwerke gehen sicher gleich auf Notabschaltung).
> Gruß Otto.
> P.S. Was stört Dich an Sauerstoff-Flasche und CO2-Absorber?

> Antworten: