> # Re: Frage zu Kaminanschluss

> Geschrieben von Greif am 27. November 2005 21:24:03:

> Als Antwort auf: Re: Frage zu Kaminanschluss geschrieben von Mati am 27. November 2005 19:19:30:

> >>Hallo Mati,
> >>das sollte sich seit Jahrzehnten nicht geändert haben: Du hast die Minimalwerte.
> >>Das Rohr darf also nicht nach unten, nur geradeaus oder nach oben gehen. Ein Rohr nach oben ist üblich, um Restwärme zu nutzen. Nur muss der Kamin noch warm werden, damit er "zieht". So lange besteht die Gefahr, dass die Bude verqualmt. Je länger also das Rohr im Zimmer, desto länger die Phase, wo der Ofen qualmen könnte. (Je besser der Ofen, desto weniger Qualm.)
> >>Gruß franz_liszt
> >Hallo Gast aus Ö. und Franz Liszt,
> >vielen Dank. Jetzt bin ich schon schlauer.
> >Das mit der Kochstelle habe ich bei meiner Suche berücksichtigt.
> >Das Ofenrohr wäre dann ca. 120 lang. Das dürfte gehen.
> >Hier ist das "Prunkstück" für 199 Euro:
> >
> >Viele Grüße
> >Mati

> Hallo Mati,

> der Ofen ist in Ordnung. Du brauchst dann einen 90 Grad-Bogen raus aus dem Ofen, danach ein Ofenrohr bis Unterkante Kaminanschluß (oben) und oben eben wieder mit einem 90 Grad Bogen wieder rein. Evtl. nimmst du einen Bogen mit einer Putzklappe zum reinigen. Natürlich kannst du den oberen Bogen verlängern. So habe ich es machen müssen, da bei mir eine Türe zwischen Ofen und Kamin ist. Jetzt läuft das Ofenrohr oberhalb der Türe.

> Ach ja, stell den Ofen auf eine Blechplatte, wenn der Boden nicht feuerfest ist.

> Je länger das freiliegende Ofenrohr, desto besser die Heizleistung.

> Gruß Greif

> Antworten:

> - Re: Frage zu Kaminanschluss Otto 28.11.2005 08:08 (4)
>   - Re: Frage zu Kaminanschluss Greif 29.11.2005 05:43 (0)
>   - Hier auch bitte lesen alle: basecampUSA 28.11.2005 17:08 (2)
>     - Re: Hier auch bitte lesen alle: Mati 28.11.2005 17:32 (0)
>     - Re: Hier auch bitte lesen alle: Hinterbänkler 28.11.2005 17:29 (0)
> - Vorsicht!! - das mit der Ofenrohrlänge stimmt so nicht Salim 28.11.2005 01:39 (0)