> # Re: Feuer

> Geschrieben von Wizard am 18. Mai 2005 21:41:45:

> Als Antwort auf: Re: Feuer geschrieben von Badland Warrior am 18. Mai 2005 08:13:26:

> Moin Baddy,

> Pompfe?

> Kein Problem:

> Haselnussstab, am dünnen Ende etwa daumendick und gut einen Meter lang. Direkt nach dem Schneiden die Enden mit wasserfestem Leim oder Lack versiegeln (die Rinde bleibt dran), nach 24 Stunden den Stab in der Dusche oder Badewanne mit Wasser und Schwamm abwaschen. Dann den Stab gut 6 bis 8 Monate durchtrocknen lassen (normale oder niedrige Raumtemperatur, kein Heizungskeller). In der Zwischenzeit suchst du dir einen etwa faustgroßen, möglichst eiförmigen Flusskiesel. Durch den Stein bohrst du ein Loch von etwa 15 mm Durchmesser (am Besten weiche Auflage und Bohrständer, wenig Vorschub, niedrigste Drehzahl), anschließend das Loch auf beiden Seiten leicht konisch schleifen. Ist der Stab gut abgelagert, wird er mit dem dünnen Ende im Stein eingepasst, so das er auf der anderen Seite etwa 5 mm aus dem Stein herausschaut. Den Stab an der Spitze etwa 2 cm tief für einen Keil vorsichtig einsägen und passenden Keil anfertigen. Sie Stabspitze und das Loch im Stein gut mit wasserfestem Holzleim bestreichen, den Stein fest auf den Stab treiben und den Kein einschlagen. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen und dann den Überstand abschleifen. Rohleder beschaffen (Hundekauknochen), einweichen, zuschneiden und mit etwas wasserfestem Holzleim um den Stab und Stein wickeln und mit einem Hosengummi sichern bis es trocken ist (etwa eine Woche). Gummi abmachen, den Stab kürzen (etwa auf 60 cm), leicht anschleifen uns mit Lack oder Öl behandeln. Aus Rohleder oder anderem Leder kann man auch eine Griffwicklung machen.

> MfG

> Wizard

> Antworten:

> - Das ist keine Pompfe Badland Warrior 18.5.2005 22:08 (2)
>   - Re: Das geheimniss: wurzeln! gute keulen sind aus wurzelholz. (n/t) detlef 18.5.2005 23:10 (0)
>   - Re: Das ist keine Pompfe Wizard 18.5.2005 22:24 (0)