> # Re: "Laß mich Ackern" - Fundstücke aus dem Altertum (2 große Bilder)

> Geschrieben von detlef am 26. September 2005 13:56:06:

> Als Antwort auf: "Laß mich Ackern" - Fundstücke aus dem Altertum (2 große Bilder) geschrieben von offthspc am 25. September 2005 19:36:39:

> >Ich präsentiere mein Rückfallsystem der untersten Ebene.
> >Stand der Technik so 1800, aber zuverlässig und robust auch ohne Öl, Pöl ...

> stand 1800... ich koennt mich kringeln! solche geraete werden hier auf dem kontinent heute noch fabrikmaessig hergestellt! (einziger unterschied: keine holzteile, alles aus metall)
> ich bin gerade beim herumforschen, wie viele verschiedene fabrikanten so was herstellen, weil ich einen lieferanten suche.

> >Notfalls kann man auch mal ein paar Städter davorspannen wenn die letzte Kuh verputzt ist.

> da sehe ich ein problem - bis die staedter so hungrig sind, sich fuer so was herzugeben, sind sie so hungrig, dass sie nicht mehr genug kraft haben.

> >So machte es der Urgroßvater und er benutzte einen solchen Pflug.
> >
> >Man beachte, eigentlich wurde nicht wie heute gepflügt (umbrechen) sondern aufgeritzt.
> >Man sieht es schön an der Spitze des Pfluges, dieser ist nicht "gedreht" sondern tatsächlich nur eine Spitze die es erleichtert die Krume "aufzubrechen".
> >Gut sichtbar die Kurbel mit der man die Neigung der Pflugspitze verstellen kann sowie das robuste langlebige eisenbeschlagene Rad welches sogar höhenverstellbar ist.
> >Ein weiteres Gustostück der technischen Revolution im Agrarwesen ...
> >Ein sogenannter "Grubber".
> >
> >Ein Mittelding zwischen Pflug und Egge, dient zur Lockerung des Bodens ohne so massiv einzuwirken wie ein Pflug oder anzuebnen wie eine Egge.
> >Arbeitsbreite ca. 0.5 Meter, man beachte das Vorderad bei dessen Produktion dem Dorfschmied wohl langweilig war.

> mit so einem aehnlichen ding hab ich jahrelang meinen obstgarten gepflegt. ist viel wendiger (mit einem pferd) und schonsamer, als ein traktor oder ein gartentiller.
> (das hatte vorne kein rad, sondern ein holzstueck, das als kufe diente)

> >Beiden Geräten gemeinsam ist der Haken zum Einhänges des Zaumzeuges des Zugtieres und eine verblüffende Qualität des geschmiedeten Eisens.

> ist dir auch aufgefallen, dass handgeschmiedeter stahl weniger rostet als fabrikstahl?

> >Man bedenke, die Teile liegen schon eine Ewigkeit rum, ohne Pflege oder gar Öl da es keine Generation bislang fertigbrachte sie wegzuwerfen (mich eingeschlossen) und trotzdem, abgesehen von einer Schicht Rost und Dreck sind die Beschlagsteile vollkommen in Ordnung.
> >Eigentlich harren sie ja einer Renovierung und Brünierung, aber bis ich mal dazu komme ....
> >In der Pension eventuell mal ;)
> >Immerhin wißt ihr jetzt was ihr mit dem letztem Stück Flacheisen, den letzten 2 Elektroden und dem letztem Liter Sprit fürs Stromaggregat zusammenschweißen müßt....
> >mfG
> >offthspc

> jaaa, wie viele werden da nach den katastrophen noch draufgehen, weil sie keine wurzeln mehr zum land haben?

> gruss,detlef

> Mark Twain’s observation: “The art of prophecy is very difficult, especially in respect to the future.”

> Antworten: