> # Re: Luftfliterung ABC Anlage

> Geschrieben von basecampUSA am 01. August 2005 04:55:32:

> Als Antwort auf: Re: Luftfliterung ABC Anlage geschrieben von Otto am 31. Juli 2005 19:11:05:

> >>HALLO Eichbaum !
> >Zum Staub : Der ist sicher kleiner als 1mm Durchmesser, sonst wäre er ja nach 1-2 Stunden heruntergefallen so 10-100 Mikrometer (oder kleiner) und die Masse pro Quadratmeter Bodenfläche dürfte bei etwa 10kg liegen (ausgefallen ca 1cm hoch)dann ist pro Kubikmeter Luft ca 1 Gramm Staub in der Luft !(Luftsäule von Boden bis ca 10-20km oben weniger)Bei diesen Annahmen hast Du am Boden totale Finsternis! Wenn Du jetzt mit Deiner Belüftungsanlage z.B.20 liter Luft pro Minute und Person ansaugst und Du hast 10 Personen im Keller/Schutzraum, so sind das 10(Personen) x 0,02 (Liter)x 60(Minuten)x24(Stunden)x3(Tage)=864 Kubikmeter Luft oder 864 Gramm Staub,welche Du ausfiltern mußt !
> >1.Möglichkeit: Du läßt Dein Ansaugerohr mit einem Bogen nach unten aus dem Boden schauen und wirfst einen Haufen Grobsand (Körnung 2-5mm) ca 500 kg darüber. Dann bleibt über 99,9% vom Staub im Grobsand hängen und Du hast gleichzeitig den Lufteingang getarnt!
> >2.Du kaufst Dir einen Luftfilter z.B. Luftansaugung Diesel-LKW ! Die nehmen sowas gerade noch auf und baust Dir (außerhalb des Schutzraumes das Filter ein) denn Radioaktive Bestandteile werden da auch ausgefiltert und die strahlen sonst im Schutzraum ganz gewaltig!
> >3. Ganz vornehm:Du baust eine Grube (ausbetoniert!)1x1xca1meter groß,läßt da Dein Luftansaugerohr enden (mit Rost wie bei Grobsandfiltern üblich) machst darüber ein Dach als Wetter-und Regenschutz und läßt am Dachrand Platz,damit die Luft da einströmen kann.
> >4.Wenn Du Deinen Schutzraum in der Nähe oder in Deiner Wohnung hast dann saugst Du die Luft aus einem Zimmer dort ab (ebenfalls mit Filter)
> >So einfach ist das! Gruß Otto

> So verkaufe ich die lueftungsanlagen in die wildniss bunkers auch - PKW filter fuer fallout.

> Wir schaetzen das bei uns so weit im norden Neu Englands und Kanada keine gefahr mit chemikalien ensteht, aber wie setzt man ein filter dafuer zusammen?

> Fuer mein bunker hab ich einfach zur not eine kiste russische gasmasken filter dosenkartuschen (die grossen) billig gekauft und ein einlass kruemmer gebastelt wo mann 8 stueck anschrauben kann- (sieht aus wie 'ne grosse stange rosenkohl) -am aussenfilterrohr zu schraben und mit 12v/hand-luefter luft durchziehen. Aber bevor ich sowas einsaetze hab ich noch 10 recykelte SCUBAtaucher drucklufttanks sowie 2 grosse sauertoff flaschen (brennschneider) mit regulatoren, die ich erst erschoepfe. Zur auesserst not - sauerstoff kerzen, aber die sind schwer zu regulieren.

> gruss, basecamp

> Antworten: