> # Re: Strahlenschutz-Rechenscheibe

> Geschrieben von Otto am 25. April 2005 17:23:58:

> Als Antwort auf: Strahlenschutz-Rechenscheibe geschrieben von Röde Orm am 25. April 2005 14:37:54:

> >Hallo Leute !
> Zunächst vielen Dank an Röde !Ich habe es nicht geschafft,die Scheibe im Bericht über Fall-out einzuscannen !
> Zum Aufbau :Es gibt 2 Scheiben! zuerst ausdrucken und auf Pappe aufkleben oder mit Laminiergerät laminieren!
> dann ausschneiden und in den Scheibenmitten aufbohren(3mm),dann mit Briefklammer so zusammenstecken,daß unten die große Scheibe,darüber die mittlere und oben die kleine Scheibe ist.
> große Scheibe zeigt Dosisleistung in rem/h bzw. Dosis in Rem (100rem= 1 Sievert)
> mittlere Scheibe zeigt Zeit (15 Minuten bis 120 Tage)
> kleine Scheibe zeigt Zeit (15 Minuten bis unendlich)
> Die mittlere Scheibe ist leider etwas kontrastreich geworden,daher beachten:
> dunkle Balken werden begrenzt (von links nach rechts) 8h-5h , 3h-2h , 1,5h-1,25h , 1h-50min , Rest unnötig!Wichtig ist der schlechtsichtbare Pfeil bei 1h!
> Zur Anwendung:
> 1.Messung der Gammadosisleistung z.B.in einem Kellerraum (Schutzfaktor sei 100)
> man mißt die Zeit nach der "Erschütterung" (die spürt man selbst bei "schwachen" Bomben noch zig km weit!).
> Nach 3 Stunden Anzeige 1,0rem/h = echt 100rem/h! man bringt 100 auf der großen Scheibe zur Deckung mit 3h auf mittlerer Scheibe.
> nach 4 Stunden Anzeige 1,5r/h =echt 150r/h! man bringt 150 zur Deckung mit 4 auf mittlerer Scheibe.
> nach 5 Stunden Anzeige 1,3r/h =echt 130r/h ! man bringt 130 zur Deckung mit 5 .
> nach 8 Stunden Anzeige 0,8r/h =echt 80r/h ! 80 zur Deckung mit 8 .
> Erste Feststellung: bei 1Std.findet man 1000 rem/h das ist die Bezugsdosisleistung!
> Zweite Feststellung: Explosionsort ca 3 "Stunden" entfernt also ca 50-80 km !
> also keine direkten Bombenwirkungen (Brand,Druckwelle,Primärstrahlung)
> Dritte Feststellung: Es war eine bodennahe Explosion mit Fall-out!
> Vierte Feststellung: Wohl eine Bombe im Mt Bereich (1-2Mt)!
> Fünfte Feststellung:In einem Keller mit Schutzfaktor 100 besteht keine Lebensgefahr, die Strahlendosis,die man im Keller in den nächsten 14 Tagen aufnehmen wird liegt unter 25 rem (0,25Sv) und hat keinerlei kurzfristige medizinische Wirkungen. Wenn man nach 14 Tagen den Keller verläßt , hat es außen noch eine Dosisleistung von 1 r/h ! Entweder Evakuieren (senkrecht zur damaligen Windrichtung kann man nach 5-10 km auf Gebiete kommen mit deutlich geringerer Dosisleistung! Oder nur kurzzeitig im Freien aufhalten !
> Wichtig ! Man sollte von seinem Kellerraum grob den Schutzfaktor abschätzen!
> Liegt er mit der Kellerdecke unter Bodenniveau, ist das Haus nicht freistehend und die Kellerdecke massiv und darüber eine feste Massivdecke und wenige Fenster,dann kann man mit Schutzfaktor 100 rechnen!Dazu später weitere Überlegungen.
> Die Gesamtdosis erhält man :kleinste Scheibe einstellen auf "Anfangszeit der Bestrahlung"(unterhalb 10h auf mittlerer Scheibe).
> dann auf gesuchten Zeitraum gehen(z.B.14 Tage) und über dunkle Balken auf große Scheibe übertragen! Beispiel:Bezugsdosisleistung 1000rem/h (1000 außen und 1h Mitte zur Deckung bringen) Anfangszeit sei 1 Tag (Pfeil Anfangszeit Mitte mit 1 Tag innen zur Deckung bringen)Ergebnis:nach 10 Tagen hätte man im Freien 1000rem(10Sv) Strahlendosis aufgenommen (absolut freier ebener Standort ohne Häuser,...)absolut tödlich!
> nach 1 Jahr hätte man im Freien ca 1900 rem (19Sv) aufgenommen,nach 10 Jahren ca 2200 rem (22Sv).
> Aber das sind theoretische Werte!
> 1.Niemand steht absolut frei ! Schon ein Nachbarhaus oder eine Mauer verringert die Gamma-Strahlendosis,welche ja über viele 100te Meter weit wirkt!
> 2.In einer Wohnung Schutzfaktor 5-20 ist die Dosisleistung entsprechend niedriger,in mehrstöckigen Häusern kann der Schutzfaktor bis über 100 liegen!
> 3.Fall-out wird durch Regen oder Menschen weggewaschen (Kanalisation) dadurch sinkt deutlich die Dosisleistung!Er verschwindet auch im Boden (Tschernobyl) dadurch zwar geringere Dosisleistung aber Gefahr durch Nahrungsmittel!
> Alles weiter folgt. Gruß Otto

> Antworten: