> # Re: Infos zum Heizöl und Frage an Basey

> Geschrieben von detlef am 19. Juni 2007 01:15:39:

> Als Antwort auf: Infos zum Heizöl und Frage an Basey geschrieben von Walle am 18. Juni 2007 22:46:58:

> >Hallo,
> >hier mal ein paar Erfahrungswerte von einem, der mal Heizungsbauer war.
> >Das System Diesel/Heizöl ist ja bei Motoren (außer bei den TDI) und Heizungen etwas unterschiedlich.
> >In der Motorenkunde bin Ich nicht der Spezialist, also lass ich es auch mit der Fachsimpelei.
> >Die Lagerung vom Heizöl in Kunststofftanks ist absolut unproblematisch.
> >Auch die Lagerung über Jahre ist kein Problem.
> >Problem treten, wie schon Basey schrieb, am Grund des Tanks auf (Ölschlamm).
> >Das hat zur Folge, das die Heizungen (auch trotz Ölfilter) auf Störung gehen können.
> >Das andere sind die Gummischläuche, die das Öl zu Brenner transportieren,
> >können durchs Öl LÄNGER werden (Vorteilhafter sind Kupferleitungen)
> >Die Verbindungsstücke aus Kunststoff werden leider nach Jahren leider porös/brüchig.
> >Dann kommen wir zum Filter.
> >Gängig sind Filter aus Vlies und Temperguss.
> >Was da durch kommt wird vor der Ölpumpe zum 2. mal gereinigt.
> >Die Pumpe arbeitet mit einer Trochidenverzahnung.
> >http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnradpumpe
> >(Vorteil eine hohe Saug und Druckleistung)
> >Von dort geht es zur Ölvorwärmumg an den Brennerstock.
> >Die letzte Filterung erfolgt dann an der Brennerdüse.
> >Genau hier nach zu lesen:
> >http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerung
> >
> >Ein weiteres Problem bei Heizöl/Diesel ist die Frostempfindlichkeit.
> >Bildung von Paraffinkristallen.
> >Und auch den Flammpunkt von >55 Celsius
> >sollte nicht vergessen werden.
> >Der Zündpunkt liegt bei 220 Grad.
> >Darum nimmt man auch für Cocktails eines Russischen Generals auch
> >nicht nur Benzin, sondern auch andere, Schwer entflammbare und haftbare Flüssigkeiten, wie Z.B. Öl/ Diesel.
> >So als Info.
> >Gruß Walle
> >@Basey hast du schon mal einen Versuch mit Deinem Ölschlamm und Benzin gemacht?
> >Ich vermute, für solch einen Cocktail wäre der Ölschlamm ideal.

> von wegen oelschlamm...
> der ist nicht das schlimmste. die meisten aelteren motoren sind so befiltert, dass der ausgeschieden wird.aber aus meiner eigenen erfahrung muss man bei jedem 200 literfass diesel mit mindestens 0,5 liter wasser rechnen. und je laenger das liegt, um so groesser wird diese menge. ich kauf diesel immer ein, wenn in den zeitungen artikel erscheinen, dass diesel nicht teurer wird. dann ist zeit, sich einzudecken. meistens so fuer 8 bis 12 monate.

> gruss,detlef
> Antworten: