> # Re: So, nun ist es soweit, ...

> Geschrieben von Udo am 28. April 2006 20:35:54:

> Als Antwort auf: So, nun ist es soweit, ... geschrieben von Wizard am 28. April 2006 18:10:26:

> Hallo Witzard !

> Saubere Arbeit,den möchte ich nicht zwischen den Rippen
> spüren.

> Gruß Udo.

> >... hier wie angedroht die Fotos zu meinem Beitrag vom 08. April 2006 01:06:08 "Pfeilbau für Dummis"
> >
> >Der Pfeil wurde wie beschrieben aus einer Haselnussrute gefertigt und hat nach Fertigstellung eine Gesamtlänge von 83 cm und einen Durchmesser von 7 mm. Bei der Herstellung wurde keine Maschine oder Vorrichtung verwendet.
> >
> >Die Nock mit Wicklung. Die Nock wurde mit Schlüsselfeilen hergestellt.
> >
> >Die Befiederung mit Wicklung. Die Befiederung ist samt Wicklung 11,5 cm lang und besteht aus Taube / Taube / Krähe. Der dunkle Fleck auf dem Schaft ist ein kleines Astauge.
> >
> >Die Spitze mit Wicklung. Die Spitze ist 4 cm lang, 3 cm breit, 1 mm dick und besteht aus geglühtem VA (rostfreier Stahl) und hat einen 2 cm langen Schaft (nicht sichtbar, da unter der Wicklung). Die Spitze wurde mit einer Laubsäge aus einem Blechrest herausgesägt, gefeilt, vorgeschliffen, geglüht, in den Schaft(spalt) eingeleimt und mit Wicklung versehen. Nach dem Trocknen des Leims wurde sie auf die Entgültige Schärfe geschliffen.
> >Verwendete Materialien und Werkzeuge:
> >Haselnussrute ......... Pfeilschaft
> >Federn ..................... Befiederung (Taube / Taube / Krähe)
> >Leinengarn .............. Wicklung (rot / grün)
> >VA Blech ................. Spitze
> >Leim ......................... Ponal (blau)
> >Lack ......................... Holzlack (klar)
> >Schmirgelpapier ..... verschiedene Körnungen
> >Astschere ................. zum Abschneiden der Rute
> >Schnitzmesser ......... für die verschiedenen Arbeiten
> >Hobel ........................ kleines Modell um den Schaft auf die gewünschte Dicke zu bekommen
> >Laubsäge ................. zum Aussägen der Spitze
> >Schlüsselfeilen ......... für Nock und Spitze
> >Spiritusbrenner ........ zum Glühen der Spitze
> >Viel Spaß beim Nachbau :-))
> >MfG
> >Wizard
> Antworten: