Zurück zum Index

## Technik zum Überleben ⇒ Thema gestartet von: patrone am 13. Mrz 2008, 06:58:06

Titel: Formeln für Wasser,Pumpen und Turbinen
Beitrag von: patrone am 13. Mrz 2008, 06:58:06

Wasser Pumpen Turbinen
Faustformeln für Wasserkraft:
Turbine:
P(T) = 8 x h(F) x Q
P(T) = Turbinenleistung in kW h(F) = Nettofallhöhe in m Q = Turbinendurchfluß in m^3/s
Für Pumpen gilt der Richtwert:
W(el) = 5 W x h bei Kreiselpumpen, für V = 1 m^3 und h(ges) = 1m
W(el) = 3,5 W x h bei Kolbenpumpen, für V = 1 m^3 und h(ges) = 1m
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC