Zurück zum Index

## Ackerbau und Pflanzenzucht ⇒ Thema gestartet von: basey am 30. Januar 2008, 00:02:28

Titel: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: basey am 30. Januar 2008, 00:02:28

Zitat
Servus Freunde
Hab mir gerade eine Elektroseilwinde gekauft (Zugkraft stehen 1360 kg rollend 2700kg) 12Volt- 7 Ampeer (140Watt) die einen Anhängerkuppluingsadapter hatt.Dies klemmt man einfach an eine Autobatterie .Zum befestigen hab ich eine 2 1/2 Zoll Metallrohr in den Boden geschlagen-Hängt man daran eine Pflug so dürfte das relativ schnell gehn .
Wurde gerade vom Preis reduziert
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/werkstatt/heben_und_senken/flaschenzuege_seilzuege/407241-motor_seilwinde_tragbar_12_v.htm?vbSESSID=f54aa4fc87a31085c9faaf97187ec5e5
Gespeichert
Da man in die bibliothek nicht schreiben kann...
Versuch das erst mal... wenn du schon 4-5 reihen mit eine ladung schaffts, muss du die batterie wieder laden. Womit?
Dann kommt das eggen... willst das auch mit 'ne batterie machen? Wenn du fertig bist ist schon herbst jahr 1...
Kommst viel weiter wenn du eine alte bodenfraese oder einachser mit ein anlassermotor bestueckts, aber da wuerdest du auch ewig dabei sein dein boden zu bestellen...
Pflug? -vielleicht wenn du die olsch und kinners anspannst... Hüü! Hott! ;D
Auf ein guten spaten, harke und hacke wuerde ich nie verzichten.... ueben! Wie ich sooft im alten ZF schrieb... tausche die tastatur sehr bald fuer garten handwerkzeug - ueben... dauert nich mehr lange, da koennte dich das leben retten.
Schau mal, -die letzten 2 jahre war ja nur experimentaler survivalgarten pur neben mein bunker, kannst noch erninnern? hab staendig davon berichtet im alten ZF... aber alle waren offentsichtlich taub und blind... ach, die technologie werdet uns retten! - jetzt kommts langsam drauf an und alle wundern sich ploetzlich was zu machen.

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: FranzLiszt am 30. Januar 2008, 00:45:30

Huhu Basey,
hab in den letzten Wochen ein paar Bäumchen (bis 4 m Höhe) mit nem Schäufelchen ausgegraben und teils umgesetzt. Hat Spaß gemacht. Nur hab ich nicht an Handschuhe gedacht. Tagelang Pause für das schöne Schäufelchen...
Also Üben ist nicht nur Training, sondern auch Fehlersuche. Erst selber machen, dann weiterempfehlen.
Gruß franz_liszt

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: walle am 30. Januar 2008, 09:02:59

Zitat von: basey am 30. Januar 2008, 00:02:28
Auf ein guten spaten, harke und hacke wuerde ich nie verzichten.... ueben! Wie ich sooft im alten ZF schrieb... tausche die tastatur sehr bald fuer garten handwerkzeug - ueben... dauert nich mehr lange, da koennte dich das leben retten.
Schau mal, -die letzten 2 jahre war ja nur experimentaler survivalgarten pur neben mein bunker, kannst noch erninnern? hab staendig davon berichtet im alten ZF... aber alle waren offentsichtlich taub und blind... ach, die technologie werdet uns retten! - jetzt kommts langsam drauf an und alle wundern sich ploetzlich was zu machen.
Hallo Basey,
ich empfehle den Gardena Spaten.
Das ist der 1., bei dem ich nicht den Stiel abgebrochen habe.
Ist aber aufgrund des Gewichtes nix für Frauen oder Anfänger.
http://www.gardena.com/opencms/opencms/DE/de/Produkte/Product/index.html?prod=4078500375504
http://www.gardena.com/opencms/opencms/DE/de/Produkte/Product/index.html?prod=4078500375009
Dazu empfehle ich noch einen Kultivator.
http://www.amazon.de/WOLF-Garten-1355000-Kultivator-multi-star-BO-M/dp/B0001FM2RS/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=tools&qid=1201682890&sr=8-1
Die gibt (gab) es auch mit 5 Lanzen, muss aber nicht von Wolf sein.
Als Harke für die Nacharbeit habe ich gute Erfahrungen mit einer 2 Reiher gemacht.
Habe versucht einen passenden Link zufinden. Scheint es wohl nicht mehr zu geben.
Gruß
Walle

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: detlef am 30. Januar 2008, 09:49:34

hier bei uns wird noch viel mit handarbeit erledigt.
deshalb kommen alle frisch gekauften spaten, schaufeln, krauthacken und erdhacken erstmal in die schmiede.
holzstiele werden entfernt und durch stiele aus galvanisiertem wasserleitungsrohr ersetzt. (in dreiviertel-zoll oder ein-zoll)
auch bei hammern werden solche griffe angeschweisst.
dann kann man wenigstens vernuenftig arbeiten, ohne brechende stiele.
bei spaten lohnt es sich, nicht den typisch deutschen, mit dem flachen blatt zu nehmen, sondern die mit langem, etwas rundem blatt.
die kann man, wenn sie vorne duenn gescheuert sind, dass sie einreissen, einfach quer absaegen und neu anschleifen.
gruss,detlef

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: Ismael am 30. Januar 2008, 09:53:25

Hallo,
wenn Weinberge mit Seilwinden gepflügt werden, so ist das der Neigung des Hangs gezollt, die konventionelles pflügen nicht möglich macht. die benutzen aber sicher keine 12V Seilwinde. Ein Einachser ist da sicher die bessere Methode, solange man noch über Treibstoff verfügt.
Ich habe selbst so eine Seilwinde. Zwar hat sie durchaus Kraft, aber wenn sie richtig arbeiten muß, schaltet der Motorschutzschalter sie regelmäßig ab. Die Zuleitung scheint mir unterdimensioniert zu sein. Das zu ändern mag zwar möglich sein, aber wer weiß, ob es dann nicht an anderer Stelle anfängt zu schmoren. Auch die Geschwindigkeit ist doch eher bescheiden. Sicher Okay, um ein Auto aus dem Dreck zu ziehen, aber zum Pflügen? Selbst zum Holz rücken ist sie viel zu langsam, obwohl sie mir im Wald schon gute Dienste geleistet hat, als ein Bäumchen anders gefallen ist, als es sollte und sich in einer Astgabel eines anderen Baums verhakt hatte. Ohne Seilwinde hätte ich da nichts ausrichten können, aber es dauerte seine Zeit, bis das Bäumchen aus der Astgabel gezerrt war!
Diese Seilwinden sind für eine bestimmten Zweck gebaut worden und für diesen Zweck sind sie auch zu gebrauchen. Zum Pflügen wäre vielleicht eine hydraulische Winsch, die an einem Traktor befestigt ist. Wenn man einen Traktor hat, sollte man aber mit dem Pflügen. Das mit der Seilwende ist wohl wirklich nur etwas für steile Weinberge!
Ismael

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: offthspc am 30. Januar 2008, 17:14:25

Abend.
Also so abwegig ist das Pflügen mittels am Seil gezogenem Pflug nicht.
Solange natürlich ein funktionsfähiger Kraftstoffmotor samt Treibstoff zur Verfügung steht ist dieses kompakte Kraftpaket nicht zu schlagen, egal ob 2 Räder (Einachsgeräte) oder 4 Räder (Traktoren aller Art).
Aber eventuell viel später könnte die Technik wieder nützlich werden und zwar wenn die einzige verfügbare Energiequelle die Dampfkraft ist.
Die Dampfmaschine ist zu schwer um auf dem Acker zu fahren und kann daher nur am Feldrand stehen und von dort den Pflug mittels Zugseil und Umlenkrolle (oder 2 Dampfmaschine gegenüber) bewegen.
Alternativ könnte das auch irgendein alter PÖL-Motor sein der mittels Riemenscheiben und Lederriemen auf die Seilrolle einkuppelt.
Das könnte auch eine Tretmühle sein in der 2-3 Leute ihr Eigengewicht nutzen um den Pflug durchs Erdreich zu ziehen.
Ich denke, Leute mit etwas Improvisationstalent sollten sich diese alte Technik mal im Hinterkopf abspeichern, eventuell kann man sowas noch mal brauchen.
mfG
offthspc

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: FranzLiszt am 30. Januar 2008, 23:25:40

Ja, anstelle einer Tretmühle könnte es nicht auch ein Wasserrad sein (mein Lieblingsspielzeug)? Ein Wasserrad hat wenig Wandlungsverluste, bräuchte aber sehr lange Seile.
Wie ich letztens von teils autarken Eifelbewohnern hörte, ist die Installation eines Wasserrades in Friedenszeiten praktisch unmöglich ???
Gruß franz_liszt

Titel: Re: Zum thema "Mit Seilwinde pfluegen" @Patrone
Beitrag von: Ismael am 31. Januar 2008, 17:55:57

Zitat von: offthspc am 30. Januar 2008, 17:14:25
Abend.
Also so abwegig ist das Pflügen mittels am Seil gezogenem Pflug nicht.
Solange natürlich ein funktionsfähiger Kraftstoffmotor samt Treibstoff zur Verfügung steht ist dieses kompakte Kraftpaket nicht zu schlagen, egal ob 2 Räder (Einachsgeräte) oder 4 Räder (Traktoren aller Art).
Aber eventuell viel später könnte die Technik wieder nützlich werden und zwar wenn die einzige verfügbare Energiequelle die Dampfkraft ist.
Die Dampfmaschine ist zu schwer um auf dem Acker zu fahren und kann daher nur am Feldrand stehen und von dort den Pflug mittels Zugseil und Umlenkrolle (oder 2 Dampfmaschine gegenüber) bewegen.
Alternativ könnte das auch irgendein alter PÖL-Motor sein der mittels Riemenscheiben und Lederriemen auf die Seilrolle einkuppelt.
Das könnte auch eine Tretmühle sein in der 2-3 Leute ihr Eigengewicht nutzen um den Pflug durchs Erdreich zu ziehen.
Ich denke, Leute mit etwas Improvisationstalent sollten sich diese alte Technik mal im Hinterkopf abspeichern, eventuell kann man sowas noch mal brauchen.
mfG
offthspc
Hallo,
ich bezog meine Bedenken in erster Linie auf die angedachte Kombimation mit der 12V Winde. Prinzipiell ist es ziemlich egal, wer oder was den Pflug zieht, solange es nur funktioniert. Wenn man eine Installation mit Seilwinde, Umlenkrollen und/oder gar lange Zugstrecken (die weiter unten genannte Wassermühle) erdenkt - nur zu, aber sie wird sich letztlich auch bewähren müssen. Ich behaupte dabei einfach mal, ein gewisses Talent dafür zu besitzen, mir solche Sachen vorzustellen und stoße oft auf Probleme, an die andere vielleicht erst denken, wenn viel Geld und arbeit investiert sind.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, was die kleine Elektroseilwinde zu leisten vermag. Bevor sich jemand die Mühe macht und einen Pflug dafür zusammenbastelt, melde ich doch einfach mal meine bedenken an!
Ismael
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC