Zurück zum Index

## Lagerung & Vorratshaltung ⇒ Thema gestartet von: mr.peaceful am 23. Januar 2008, 16:26:27

Titel: Wasser filtern...
Beitrag von: mr.peaceful am 23. Januar 2008, 16:26:27

Hallo zusammen,
ich habe mir bei Globetrotter einen Relags-Keramikfilter gekauft.
Ich wollte zwar einen Katadyn, da mir dieser etwas "stabiler" vorkommt, allerdings fiel mir der Relags für 30 € zu.
Erst mal besser als nix! Die Katadyn sind mir im Moment noch zu teuer und bei ebay konnte ich auch noch nichts "Günstiges" finden.
Der Katadyn hat ja noch eine Aktivkohle-Filterung eingebaut. Die Filterung durch Aktivkohle möchte ich aber nicht missen und so versuche ich gerade, mir eine einfache Lösung auszudenken.
Bei ebay bekomme ich 25kg Aktivkohle (keine Ahnung, ob die was taugt) für 47 € inkl. Versand.
Ich würde das Wasser vor dem Behandeln mit dem Keramikfilter gerne durch die Aktivkohle schicken.
Weiss aber nicht, wie oder mit was...
Hat von euch Findigen einer eine Idee?
Danke und liebe Grüße
peaci

Titel: Re: Wasser filtern...
Beitrag von: combustion am 23. Januar 2008, 16:31:51

Filterpatronen von http://www.carbonit.de/ mit ein wenig Bastelarbeit.....
Liebe Grüße
Combustion

Titel: Re: Wasser filtern...
Beitrag von: basey am 24. Januar 2008, 00:37:15

Auf jeden fall, ich filtere das wasser durch normale kaffeefilter bevor ich das durch meinem Katadyn schicke... der keramikfilter haelt wesentlich laenger.

Titel: Re: Wasser filtern...
Beitrag von: rh01157 am 24. Januar 2008, 02:16:45

Hallo an alle...
Ich habe einen Katadyn Pocket Microfilter nagelneu eingelagert, für den ich mir in den nächsten Wochen wohl noch ein Ersatz Filterelement kaufen werde. Ich denke aber auch schon länger darüber nach den Filter durch einen entsprechenden Vorfilter zu schützen um so die maximale Lebensdauer (50 000 Liter pro Filterkerze) rauszuholen! Dabei hab ich zwei interessante Möglichkeiten gefunden...
zuerst mal als Vorfilter für den Katadyn Pocket den MSR Siltstopper:
http://www.camp37.com/A2/62446500-000/MSR/Siltstopper/ArtDet_nr/MR-305015-0700/show.html
und die Ersatzfilter für den MSR Siltstopper:
http://www.camp37.com/A2/62446500-000/MSR/Ersatzfilter-für-den-Siltstopper/ArtDet_nr/MR-305020-0700/show.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Und als Nachfilter die Filterkapseln Carbon Cap™ von Whatman
http://de.vwr.com/app/catalog/Catalog?parent_class_id=4&parent_class_cd=64005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Gedanke ist... eigentlich wollte ich den Siltstopper kaufen aber der Carbon Cap mit seinem Aktivkohlegranulat und dem nachgeschalteten Glasmikrofaser-HEPA-Filter scheint mir ganz erheblich sinnvoller außerdem scheinen mir die Anschlüsse ganz O.K. da muss man bestimmt ni soviel basteln. Leider ist das Ding schon so teuer wie ein ganzer Wasserfilter von MSR!
Nächstes Problem... es gibt da keine Angabe, wie lange so eine Filterkapsel hält...nachfüllen oder tauschen der Aktivkohle scheint dort auch nicht möglich zu sein... ???
Außerdem weiß ich nicht ob der Katadyn Pocket reicht um das Wasser durch die Filterkapsel zu ziehen... ???
Wie ich das sehe wird das ein teures Experiment glaub ich!
Aber es gibt auch ein paar Vorteile wenn's so funzt wie ich mir das dachte...
Filterleistung vom Katadyn Pocket mit einem Ersatzfilterelement und dem Carbon Cap wären wohl 100 000 Liter Wasser... und das bei einem so geringen Gewicht, das man das Zeug ganz problemlos mitnehmen kann wenn man mal den Standort wechseln muss (Flucht)!!!
Das funktioniert mit einer Umkehrosmose-Anlage nicht.
(Diese Zusammenstellung soll keine Hauswasserfilteranlage ersetzen, das ganze ist auf Mobilität ausgelegt)
Habt ihr da evtl. noch ein paar Tipps oder Einwände...Für Hinweise wär ich dankbar!!! :)
Viele grüße Rene

Titel: Re: Wasser filtern...
Beitrag von: Tintifax am 24. Januar 2008, 07:40:06

Ich beschäftige mich auch gerade mit dem selben Problem. Ich hab den Pocket und würde, so wie basey zuerst durch Kaffeefilter filtern, dann aber einfach einen großen Eimer nehmen, unten kleines Loch rein, Aktivkohle rein und dann wasser langsam durchtropfen lassen. Unten Wasser sameln und dann noch mit dem Pocket filtern.

Titel: Re: Wasser filtern...
Beitrag von: mr.peaceful am 24. Januar 2008, 11:03:51

eine möglichkeit wäre auch ein längeres und dünnes rohrsystem (vertikal stehend/hängend) mit aktivkohle gefüllt...
...so müsste das wasser schön langsam durflaufen können und einen langen weg haben, bis es unten raustropft.
bei der aktivkohle bin ich mir noch nicht sicher.
im aquaristik-bereich werden aktivkohle-pellets genutzt. die haben sich dort bewährt. zu fein sollte es nicht sein, da man ja sonst wieder zu kleine teilchen hat, die dem keramikfilter zu schaffen machen.
bei ebay hab ich aktivkohle gefunden. einmal "günstigere" normale filterware fürs aquarium und dann "teure" ware, die angeblich moderner behandelt ist (als aktivierung wurde wasserdampf benutzt anstatt eine säure). der vorteil der neueren variante ist, dass sie weniger phosphat enthält.
ich denke mal, dass die günstigere für den notfall ausreichen sollte. was meint ihr?
Powered by SMF 1.1.10 | SMF � 2006, Simple Machines LLC